사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기팩스 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 팩스 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([스캐너/팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [스캐너/팩스 설정]

팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 팩스/스캔 모드의 메인 화면을, [주소검색/LDAP 검색], [작업 내역], [등록 수신지로부터], [직접 입력]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로그램 초기 표시] | [프로그램]의 메인 페이지에 표시할 페이지를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소록 초기 표시] | [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자와 수신처 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 순서 초기 설정] | [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 표시 방법 초기 설정] | [등록된 전송지]의 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스 송수신 중인 것을 나타내는 화면을 표시하려면([팩스 동작중 화면])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [팩스 동작중 화면]

팩스 송수신중의 동작 상황을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[전송중 화면 표시] | 팩스 전송 중인 것을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 전송 중인 화면에서는, 전송처나 원고의 정보를 확인할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[수신중 화면 표시] | 팩스 수신 중인 것을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 수신 중인 화면에서는, 전송처나 수신 중인 팩스의 정보를 확인할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#### 등록 수신처를 검색할 때, 검색마다 대문자/소문자를 구별하려면([검색 옵션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [검색 옵션 설정]

등록 수신처의 상세 검색을 수행하는 경우의, 검색 화면의 표시 내용을 설정합니다. 또, 이 기기 기능의 검색 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[영대문자와 영소문자] | 등록한 수신처를 검색할 때에, 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택합니다. 초기값은 [구별]입니다.
[검색 옵션 화면] | [영대문자와 영소문자]의 설정을, 수신처를 검색할 때에 변경하고 싶을 때는 [표시 ON]을 선택합니다. [표시 ON]을 선택하면, [명칭 검색], [전송지 검색] 각각의 화면에, 설정을 전환하는 체크 박스를 표시합니다. 초기값은 [표시 OFF]입니다.
[검색 항목 설정] | [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능], [사용자 설정], [관리자 설정]의 기능을 검색하기 위한 키를 화면에 표시하여, 이 기기의 기능을 검색할지 선택합니다. [검색 ON]을 선택하면, 검색하는 범위를 설정할 수 있습니다. [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능]을 검색 대상에 포함할지 선택합니다. 초기값은 [검색 ON]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능을 표준 상태로 등록하려면([스캐너/팩스 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [스캐너/팩스 초기설정]

팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [확대 표시 초기설정]

확대 표시에서 사용할 경우에, 팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 폴링용 파일을 등록하기 위해 게시판 박스를 등록하려면([게시판 박스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [박스 등록]
      - [게시판 박스]
        - [신규 등록]

용도별 폴링 송신에 사용할 게시판 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시할, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[암호] | 박스의 이용을 암호로 제한할 경우는, 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[박스 종류] | 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라서, [공유]/[개인]/[그룹]을 선택할 수 있습니다. [개인]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유자를 변경할 수 있습니다. [소유자 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 사용자를 선택합니다. [그룹]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유 부문을 변경할 수 있습니다. [소유 부문 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 부문을 선택합니다.
[박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 파일을 저장한 일시, 또는 마지막으로 인쇄 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭해서, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다. 초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 등록한 게시판 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 게시판 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 이 기기를 팩스의 중계기로 사용하기 위한 중계 박스를 등록하려면([중계 박스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [박스 등록]
      - [중계 박스]
        - [신규 등록]

팩스의 중계용에 사용할 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시할, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[중계 수신지] | 팩스의 전달처를 등록한 그룹 수신처를 선택합니다. 중계 수신처로 등록하는 그룹 수신처에는, 팩스 수신처가 포함되어 있을 필요가 있습니다.
[중계 암호] | 박스의 이용을 암호로 제한할 경우는, 암호를 입력합니다(8문자 이내). 여기에서 설정한 암호는, 이 기기에 중계 의뢰할 때에 필요합니다. 의뢰하는 곳에, 설정한 암호를 알려주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 중계 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 중계 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 팩스를 수신했을 때의, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### 팩스/스캔 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신처 등록, From 주소 등, 사용자가 변경할 수 있는 기능을 제한하면([변경 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [변경 금지 설정]

사용자에 대해서, 수신처 정보나 E-mail의 발신자 주소 등의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 우선 순위 변경] | 사용자에 대해서, 작업의 인쇄 우선 순위의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기타 사용자 작업 삭제] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자에 대해서, 다른 사용자의 작업을 삭제하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지 등록 변경] | 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율 등록 변경] | 사용자에 대해서, 등록 배율의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[From 주소 변경] | 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[등록 오버레이 변경] | 사용자에 대해서, 등록되어 있는 오버레이 화상의 덮어쓰기나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[생체/IC카드정보등록] | 사용자에 대해서, 사용자 자신의 신체 인증 정보나 IC 카드 인증 정보의 등록이나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 인증/부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자에 대해, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 설정의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 수신처로 전송(동보 송신)을 금지하려면([복수 주소 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [조작 금지 설정]
          - [복수 주소 금지]

사용자에 대해서, 복수의 수신처로 전송을 금지할지 선택합니다. 동보 송신을 금지할 경우 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 원고에 항상 완료 스탬프를 찍을지 설정하려면([팩스 전송 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [팩스 전송 설정]

팩스를 전송할 때에 스탬프의 설정 해제 여부를 선택합니다. 스탬프를 인자하는 것에 의해 화상이 깨지는 것을 방지하기 위해, 보통은 스탬프의 설정을 해제합니다.

초기값은 [해제]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 전송한 팩스에 발신자 정보가 인자되도록 할지 설정하려면([발신자/팩스 ID등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/팩스 ID등록]

팩스를 전송할 때에, 발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)과, 팩스 번호를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[발신처] | 발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)을 등록합니다. 발신자명은, 20건까지 등록할 수 있으며, 나눠 사용할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[팩스 ID] | 이 기기의 팩스 번호를 입력합니다(숫자 20자리 이내, 기호는 #, *, +, 스페이스). 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 위치를 지정하려면([발신자 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신자 정보]

전송할 팩스에 인자할 발신자 정보의 위치를 선택합니다. 초기값은 [외 부]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 발신자 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 발신자 정보를 인자합니다.
[OFF] | 발신자 정보는 인자하지 않습니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 문자 크기를 변경하려면([발신지 정보 인쇄 영역])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신지 정보 인쇄 영역]

발신자 정보를 인자할 때의 문자 크기를 선택합니다. 초기값은 [최소]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보통] | 보통 문자의 크기로 발신자 정보를 인자합니다.
[최 소] | [보통]에 대해서, 문자의 높이가 1/2이 됩니다. 수신쪽에서 인쇄된 팩스의 화상이 잘리거나, 페이지가 분할되는 경우를 방지하기 위해, [최 소]로 설정하는 것을 권장합니다.

#####

- 전송 시의 읽어 들이기 해상도가 [보 통]일 때는, 문자가 깨져서 판독할 수 없게 되는 것을 방지하지 위해, [보통]으로 변환됩니다.

#### 전송한 팩스에 전송처의 팩스 번호가 인자되도록 할지 설정하려면([수신처 인자])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [수신처 인자]

발신자 정보로 전송처의 팩스 번호 인자 여부를 선택합니다.

[OFF]를 선택하면, 전송처의 팩스 번호를 대신하여, 이 기기의 팩스 번호를 인자합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 수신한 팩스에 수신 일시, 수신 번호의 인자 여부를 설정하려면([수신 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [수신 정보]

이 기기에서 수신한 팩스에 대해, 수신 정보(수신 일시, 수신 번호)의 인자 여부를 선택합니다. 인자할 경우는, 수신 정보를 인자할 위치를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 수신 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 수신 정보를 인자합니다.
[OFF] | 수신 정보는 인자하지 않습니다.

#### 전화 회선의 종류를 설정하려면([다이얼링 방식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [다이얼링 방식]

사용하시는 환경에 맞춰서, 회선의 종류를 선택합니다.

초기값은 [PB]입니다.

#### 팩스의 수신 방법(자동 수신/수동 수신)을 설정하려면([수신 모드])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [수신 모드]

팩스의 수신 방법을 선택합니다. 초기값은 [자동 수신]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 수신] | 전송처가 팩스일 때는 자동으로 수신을 시작합니다.
[수동 수신] | 수동으로 팩스의 수신을 지시합니다. 이 기기에 전화기를 연결해서 사용할 경우, 전화를 사용할 기회가 많으며, 동시에 팩스도 항상 수동으로 수신하고 싶을 때 선택합니다.

#### 팩스의 자동 수신을 시작할 때까지의 호출음 횟수를 변경하려면([수신전화 벨 울림])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [수신전화 벨 울림]

팩스를 자동 수신할 경우, 필요에 따라 수신을 시작하기까지의 호출음의 횟수를 변경합니다.

초기값은 [2 시잔]입니다.

#### 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 횟수를 변경하려면([자동 재다이얼 회수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 회수]

팩스를 정상적으로 전송할 수 없었을 경우, 이 기기는 일정 시간 경과 후 자동으로 재다이얼 합니다. 필요에 따라서, 재다이얼의 횟수를 변경합니다.

(각국의 규격에 따라, 설정 범위가 다릅니다.)

#### 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 간격을 변경하려면([자동 재다이얼 간격])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 간격]

[자동 재다이얼 회수]를 설정했을 때, 필요에 따라서 재다이얼의 간격을 변경합니다.

초기값은 [3 분]입니다.

#### 팩스 통신 시에 회선 상의 소리의 모니터 여부를 설정하려면([회선 모니터 오디오])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터 오디오]

팩스 통신시에 회선상 통신음의 모니터 여부를 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 팩스 전송 시의 회선 모니터음의 음량을 조정하려면([회선 모니터음 레벨(송신)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터음 레벨(송신)]

이 기기가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다.

이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 설정했을 때만 유효합니다.

초기값은 [3]입니다.

#####

- 팩스 통신을 수행할 경우, 이 기기와 상대 기기 양쪽이 송수신음을 내기 때문에, 이 기기에서 전송ㆍ수신음 중 어떤 음을 [0]으로 설정해도, 모니터음을 지울 수는 없습니다. 모니터음을 지우고 싶은 경우는, [회선 모니터음 레벨(송신)]과 [회선 모니터음 레벨(수신)]의 양쪽을 [0]으로 설정하거나, [회선 모니터 오디오]를 [OFF]로 설정하십시오.

#### 팩스 수신 시의 회선 모니터음의 음량을 조정하려면(회선 모니터음 레벨(수신)] )

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터음 레벨(수신)]

상대 기기(교체 기기나 TA도 포함)가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다.

이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 설정했을 때만 유효합니다.

초기값은 [4]입니다.

#####

- 팩스 통신을 수행할 경우, 이 기기와 상대 기기 양쪽이 송수신음을 내기 때문에, 이 기기에서 전송ㆍ수신음 중 어떤 음을 [0]으로 설정해도, 모니터음을 지울 수는 없습니다. 모니터음을 지우고 싶은 경우는, [회선 모니터음 레벨(송신)]과 [회선 모니터음 레벨(수신)]의 양쪽을 [0]으로 설정하거나, [회선 모니터 오디오]를 [OFF]로 설정하십시오.

#### 팩스를 수동 수신할 때, V34 기능을 해제하려면([수동수신시Ｖ34설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [수동수신시Ｖ34설겅]

팩스를 수동 수신할 때, V34 기능의 해제 여부를 선택합니다.

V34 기능을 해제하는 경우는 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 양면 인쇄 여부를 설정하려면([양면 인쇄(수신)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [양면 인쇄(수신)]

복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 용지의 양면 인쇄 여부를 선택합니다.

[팩스 페이지 분할]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스의 인치계 용지로의 우선 인쇄 여부를 설정하려면([인치계 용지 우선 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인치계 용지 우선 선택]

팩스를 수신했을 때, 인치계 용지의 우선적 인쇄 여부를 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 선택 기준을 변경하려면([인쇄 용지 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 선택]

팩스를 인쇄할 용지의 선택 기준을 선택합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택] | 수신한 팩스에 맞춰 자동으로 선택한 용지에 인쇄합니다.
[크기 고정] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에만 인쇄합니다.
[크기우선순위] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에 인쇄합니다. 용지가 없는 경우는, 가장 비슷한 크기의 용지에 인쇄합니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 크기를 지정하려면([인쇄 용지 크기])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 크기]

수신한 팩스를 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다.

초기값은 [인치계 용지 우선 선택]의 설정에 따라 다릅니다.

#####

- [인쇄 용지 크기]의 설정을 유효로 하려면, [수신 인쇄용 트레이]을 [자동]으로 설정하십시오.

#### 박스를 사용해서 팩스 수신할 경우에, 이 기기에 등록되지 않은 박스가 지정됐을 때의 동작을 설정하려면([박스 번호 오류 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [박스 번호 오류 동작]

이 기기의 박스를 사용해서 팩스를 수신하는 경우에, 이 기기에 등록되지 않은 박스가 지정됐을 때의 동작을 선택합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 박스에 저장하지 않고 인쇄합니다.
[통신 오류] | 통신 오류로 처리하여, 저장도 인쇄도 하지 않습니다.
[박스 자동 생성] | 지정된 등록 번호의 박스를 자동 작성하여, 작성한 박스에 저장합니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 급지 트레이를 지정하려면([수신 인쇄용 트레이])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신 인쇄용 트레이]

팩스를 인쇄할 때 사용하는 급지 트레이를 고정할 경우, 트레이를 지정합니다.

초기값은 [자동]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 때의, 화상의 축소율을 변경하려면([수신인쇄 최소 축소])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신인쇄 최소 축소]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 때의 축소 비율을 변경합니다.

초기값은 [96]%입니다.

#####

- [수신인쇄 최소 축소]를 [등배]로 설정한 경우는, [인쇄 용지 선택]은 [자동 선택]으로, [수신 인쇄용 트레이]는 [자동]으로, [팩스 페이지 분할]은 [OFF]로 설정됩니다.

#### 정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 설정하려면([팩스 페이지 분할])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [팩스 페이지 분할]

정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 선택합니다.

[양면 인쇄(수신)]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 폴링 송신 박스에 등록한 파일이 전송된 후, 파일을 삭제할지 설정하려면([폴링 전송 후 문서])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [폴링 전송 후 문서]

폴링 송신 기능에서 폴링용 파일을 등록해서 사용할 경우, 폴링 지시에 따라 파일이 전송된 후, 파일 삭제 여부를 선택합니다.

초기값은 [삭제]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 부수를 변경하려면([인쇄 부수(수신)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 부수(수신)]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄하는 부수를 변경합니다.

초기값은 [1]부입니다.

#### F코드 전송 기능 사용 여부를 설정하려면([F-코드 전송 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [F-코드 전송 기능]

F 코드 전송 기능 사용 여부를 선택합니다.

F-코드 전송은, SUB 주소나 전송 ID(통신 암호)로 전송처의 특정 박스를 지정해서 전송하는 기능입니다. 전송처의 기기도 F-코드 통신에 대응할 필요가 있습니다. 전송 ID(통신 암호)는 지정하지 않아도 통신할 수 있습니다. 친전 통신, 중계 전달, PC-FAX 수신을 할 때에 사용합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 중계 수신 기능의 사용 여부를 설정하려면([중계 수신])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [중계 수신]

이 기기를 팩스의 중계기로의 사용 여부를 선택합니다.

이 기기를 중계기로 사용하면, 전송처에서 팩스를 수신하여, 미리 등록한 복수의 전달처로 자동 전달할 수 있습니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 이 기기를 중계기로 사용할 때, 수신한 팩스를 이 기기에서도 인쇄할지 설정하려면([중계 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [중계 인쇄]

이 기기를 팩스의 중계기로 사용하는 경우에, 수신한 팩스를 전달함과 동시에, 이 기기에서도 인쇄할지 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람을 표시하려면([수신지확인표시기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [수신지확인표시기능]

팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다.

잘못된 전송이나 전송 잊음을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[전송 승인 암호] | 지정한 수신처의 일람을 표시한 후, 전송을 승인하기 위한 암호의 입력을 요구할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호] | [전송 승인 암호]에서 [ON]을 선택한 경우, 전송을 승인하기 위한 암호를 입력합니다(64문자 이내).

#### 팩스 번호를 직접 입력하여 전송할 때, 입력 오류를 방지하기 위해, 중복 입력하려면([주소 2 입력 기능(전송)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [주소 2 입력 기능(전송)]

팩스 번호를 직접 입력하여 전송할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다.

팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 팩스 번호를 등록할 때, 입력 오류를 방지하기 위해, 중복 입력하려면([주소 2 입력 기능(등록)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [주소 2 입력 기능(등록)]

수신처나 전송처의 등록시 등, 팩스 번호를 등록할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다.

팩스 번호의 잘못된 등록을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 개인 ID를 팩스 보고서나 작업 내역에 표시하지 않도록 하려면([PIN 코드 표시 마스크 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [PIN 코드 표시 마스크 기능]

팩스 번호에 개인 ID(PIN 코드)를 부가해서 팩스 전송을 수행하는 경우에, PIN 코드 부분을 팩스 보고서나 작업 내역에 표시하지 않도록 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON] /[OFF] | PIN 코드 부분을 비표시로 할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[분리기 선택] | PIN 코드 부분을 식별하기 위한 분리기를 선택합니다. 전송처를 지정할 때는, PIN 코드 부분을 여기에서 지정한 분리기를 사이에 두고 입력합니다. 초기값은 [-]입니다.

#### 수신한 팩스를, 이 기기의 박스에 저장하여, 내용을 확인하고 나서 인쇄하려면([강제 메모리 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [강제 메모리 수신 설정]

강제 메모리 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다.

강제 메모리 수신 기능을 사용하는 경우, [예]를 탭하여, 강제 메모리 수신 박스로의 액세스를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).

초기값은 [안 함]입니다.

#### 수신한 팩스의 삭제를 제한하려면([수신 데이터삭제 제한 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [수신 데이터삭제 제한 설정]

강제 메모리 수신 박스 내의 팩스 문서의 제한이나, 작업 표시 화면에서의 팩스 수신 작업의 삭제를 제한합니다.

제한 방법에는, 다음의 두 개의 방법이 있습니다.

- 삭제할 때에 사용자에 대해 암호의 입력을 요구하여, 미리 이 기기에 등록한 암호와 일치한 경우에 삭제할 수 있도록 하기

- 박스 관리자 또는 관리자 권한으로 로그인하고 있는 경우에 삭제할 수 있도록 하기

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 수신한 팩스의 삭제를 제한하는 경우는, [예]를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[암호 삭제] | 수신한 팩스의 삭제를 암호로 제한하는 경우에, 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).
[박스 관리자에서 삭제] | 박스 관리자 또는 관리자 권한으로 로그인 하고 있는 경우만, 수신한 팩스의 삭제를 할 수 있도록 제한합니다. [박스 관리자에서 삭제]는, 사용자 인증 또는 부문 관리가 유효한 동시에, 박스 관리자를 설정한 경우에 표시됩니다.

#### 팩스의 통신 상대를 제한하기 위해, 폐쇄형 네트워크 수신 기능을 설정하려면([근거리 수신])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [근거리 수신]

폐역 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

폐역 수신은, 암호로 팩스의 통신 상대를 제한하는 기능입니다. 통신 상대가 암호 전송 기능을 가진, 저희 회사의 기종일 때만 사용할 수 있습니다.

폐역 수신 기능을 사용하는 경우는, 회선을 선택하고 나서 [예]를 탭하여, 통신 상대를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 4자리 이내). 통신 상대에게, 여기에서 입력한 암호를 알려주십시오.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 수신한 팩스를 E-mail 수신처나, 다른 팩스 기기로 전송하려면([회신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [회신 설정]

전송 팩스 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

전송 팩스는, 수신한 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 전송 팩스 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[출력 기능] | 수신한 팩스를 전송할 때, 이 기기에서 인쇄 여부를 선택합니다. [상시 인쇄]:전송과 동시에, 이 기기에서도 인쇄합니다. [전송실패시 상시 인쇄]:정상적으로 전송되지 않은 경우만, 이 기기에서 인쇄합니다. 초기값은 [전송실패시 상시 인쇄]입니다.
[회신주소] | 수신한 팩스의 전송처를 지정합니다. 키패드에서 팩스 번호를 직접 입력하거나, [등록 수신지에서 지정]을 탭하여, 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, [파일 형식]을 지정해서, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다. 기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오. 전송처가 팩스인 경우, 수신한 네트워크 팩스를 전송할 수 없습니다. [출력 기능]의 설정에 관계없이, 항상 이 기기에서 인쇄합니다.

#####

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [출력 기능]에서 [상시 인쇄]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.

#### 전송하지 못한 팩스를, 바로 파기하지 않고, 이 기기에 남겨두려면([파일 재전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [파일 재전송]

재전송 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

재전송 기능은, 자동 재다이얼 기능으로도 전송되지 않은 팩스를 이 기기의 박스에 일정 기간 저장하는 기능입니다. 저장된 팩스는, 박스에서 호출해서 나중에 재전송 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 재전송 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[파일 보관 유지 시간] | 전송되지 않은 팩스를 이 기기의 팩스에 저장하는 시간을 선택합니다. 초기값은 [12시간]입니다.

#### 팩스 드라이버에서의 PC-FAX 전송을 허가할지 설정하려면([PC-Fax 송신 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [PC-Fax 송신 허가 설정]

팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송의 허가 여부를 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신한 팩스를 지정한 박스에 저장하려면([PC-FAX 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [PC-FAX 수신 설정]

PC-FAX 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 F 코드(SUB 주소)로 지정한 박스에, 자동으로 저장하는 기능입니다. 저장한 팩스는, 박스에서 컴퓨터로 가져올 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허가]/[금지] | PC-FAX 수신 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
[수신 출력처] | 수신한 팩스의 저장처를, [강제메모리 수신박스] 또는 [지정 박스](F 코드(SUB 주소)에서 지정한 박스)에서 선택합니다.
[수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호 체크] | [수신 출력처]에서 [지정 박스]를 선택한 경우는, PC-FAX 수신을 할 때에, 통신 암호(전송 ID)를 확인할지 선택합니다. [ON]을 선택한 경우는, 통신 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).

#### 수신한 팩스를, 팩스 번호에 따라서, 다른 수신처로 자동으로 전송하려면([TSI사용자박스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [TSI사용자박스 설정]

TSI 수신 분배 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

TSI(Transmitting Subscriber Identification)란, 전송처의 팩스 번호입니다. TSI 수신 분배는, 전송처의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 설정한 박스에 자동으로 분배하거나, 사용자의 컴퓨터나 메일 주소로 자동 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | TSI 수신 분배 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[TSI 수신 배분처] | 전송처의 팩스 번호(TSI)별로 분배처를 등록합니다. 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다. [발신자(TSI)]:전송하는 곳의 팩스 번호를 입력합니다. [배분처]:[등록 수신지에서 지정]을 탭해서 수신처를 선택하거나, [박스 번호 지정]을 탭하여, 저장하는 박스 번호를 입력합니다. 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 등록 수신처에서 수신처를 지정할 때에 [파일 종류]를 탭하면, 전송할 때의 파일 형식을 지정할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은 PDF, XPS, TIFF입니다.
[해당 박스 없음 설정] | 팩스 번호(TSI)가 미등록으로, 분배처가 없는 팩스를 수신했을 때의 동작을 선택합니다. [수신 인쇄]:박스에 저장하지 않고 인쇄합니다. [강제메모리 수신박스]:강제 메모리 수신 박스에 저장합니다. [등록 수신지에서 지정]:지정한 등록 수신처로 전송합니다. [지정 박스]:박스 번호로 지정한 박스에 저장합니다.
[수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.

#####

- [TSI 수신 배분처]의 분배처의 설정 내용을 변경할 때는, 전송자(TSI)를 선택하여, [편집]을 탭합니다.

- [TSI 수신 배분처]의 분배처를 삭제할 때는, 전송자(TSI)를 선택하여, [삭제]를 탭합니다.

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [수신 후 인쇄]에서 [예]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.

#### TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송하는 파일의 파일 형식을 설정하려면([TSI 파일 형식 일괄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [TSI 파일 형식 일괄 설정]

수신한 팩스를 TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송할 때의 파일 형식을 설정합니다.

설정한 파일 형식은, 모든 분배처에 대해 적용됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[파일 형식] | 수신한 팩스를 TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송할 때의 파일 형식을 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF 저장을 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다.
[스캔 설정] | 수신한 팩스가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [다중페이지]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. [페이지 분할]:지정한 페이지를 매수별로 파일을 분할해서 변환합니다.
[E-Mail의 첨부 방법] | 수신처가 메일 주소이고, [스캔 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 1통의 E-mail을 전송합니다.
[PDF 상세 설정] | 파일 형식으로 [PDF]를 선택했을 때에, PDF의 옵션 설정을 할 수 있습니다.

#####

- [TSI 파일 형식 일괄 설정]을 설정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

#### 이 기기를 구내 회선(PBX) 환경에 연결하여 사용하려면([PBX CN 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [PBX CN 설정]

이 기기를 구내 회선(PBX) 환경에 연결해서 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[외선 번호] | 구내 회선(PBX) 환경에 연결하여 사용할 경우는, [아니오]를 탭해서 선택을 해제합니다. 아울러, 외선 번호를 입력합니다. 초기값은 [아니오]입니다.

#### 팩스의 송수신에 관한 보고서의 인쇄 조건을 변경하려면([기록 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기록 출력 설정]

팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[송신 기록] | 팩스의 전송 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전송결과보고서출력확인] | 전송 결과 보고서의 인쇄 확인 화면을, 전송할 때마다 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[순차 통신 결과 보고서] | 순차 폴링 수신이나 동보 송신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[동보결과 보고서 출력] | 브로드 캐스트 통신의 결과를, 통신한 모든 수신처로 종합할지 수신처별로 기재할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[게시판 전송 결과 보고서] | 게시판에 폴링용 팩스를 등록한 기록을 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 결과 보고서] | 중계 전달로 전송한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[송신결과보고서출력설정] | 송신 결과 보고서(송신 결과 보고서, 동보 통신 결과 보고서, 폴링 송신 결과 보고서, 중계 결과 보고서, 게시판 폴링 송신 결과 보고서)의 출력 방법을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[활동 기록] | 팩스를 전송/수신한 결과를 기재한 통신 관리 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 의뢰 접수 보고서] | 중계국으로서 중계 수신했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PC-FAX 전송 오류 보고서] | 팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[타이머예약송신기록] | 타이머 통신 기능을 사용해서 통신을 예약했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기밀 수신 기록] | 기밀 수신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[N/W 팩스 수신 오류 보고서] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스에서 수신에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 작업 번호] | 인쇄하는 보고서에 작업 번호의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[MDN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 장치에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DSN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 메일 서버에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[정상 수신메일 본문인쇄] | 인터넷 팩스를 수신한 후에, 정상적으로 수신한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 보고서에는, 인터넷 팩스의 제목과 본문이 인쇄됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([팩스 설정 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 설정 목록]

팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 해상도가 낮은 팩스를 수신했을 때, 인쇄 화질과 인쇄 속도 중 어느 것을 우선할지 선택하려면([저해상도])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 인쇄 화질 설정]
        - [저해상도]

수신한 팩스의 해상도가 낮을 때에, 화질과 속도 중 우선해서 인쇄할 것을 선택합니다.

[화질 우선]을 선택하면, 화질 보정을 수행합니다.

초기값은 [화질 우선]입니다.

#### 해상도가 높은 팩스를 수신했을 때, 인쇄 화질과 인쇄 속도 중 어느 것을 우선할지 선택하려면([고해상도])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 인쇄 화질 설정]
        - [고해상도]

수신한 팩스의 해상도가 높을 때에, 화질과 속도 중 우선해서 인쇄할 것을 선택합니다.

[화질 우선]을 선택하면, 화질 보정을 수행합니다. 단, 고해상도의 팩스의 경우는, 저해상도의 팩스와 비교해서, 화질 보정의 효과가 낮습니다.

초기값은 [속도 우선]입니다.