사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([스캐너/팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [스캐너/팩스 설정]

팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 팩스/스캔 모드의 메인 화면을, [주소검색/LDAP 검색], [작업 내역], [등록 수신지로부터], [직접 입력]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로그램 초기 표시] | [프로그램]의 메인 페이지에 표시할 페이지를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소록 초기 표시] | [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자와 수신처 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 순서 초기 설정] | [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 표시 방법 초기 설정] | [등록된 전송지]의 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 등록 수신처를 검색할 때, 검색마다 대문자/소문자를 구별하려면([검색 옵션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [검색 옵션 설정]

등록 수신처의 상세 검색을 수행하는 경우의, 검색 화면의 표시 내용을 설정합니다. 또, 이 기기 기능의 검색 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[영대문자와 영소문자] | 등록한 수신처를 검색할 때에, 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택합니다. 초기값은 [구별]입니다.
[검색 옵션 화면] | [영대문자와 영소문자]의 설정을, 수신처를 검색할 때에 변경하고 싶을 때는 [표시 ON]을 선택합니다. [표시 ON]을 선택하면, [명칭 검색], [전송지 검색] 각각의 화면에, 설정을 전환하는 체크 박스를 표시합니다. 초기값은 [표시 OFF]입니다.
[검색 항목 설정] | [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능], [사용자 설정], [관리자 설정]의 기능을 검색하기 위한 키를 화면에 표시하여, 이 기기의 기능을 검색할지 선택합니다. [검색 ON]을 선택하면, 검색하는 범위를 설정할 수 있습니다. [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능]을 검색 대상에 포함할지 선택합니다. 초기값은 [검색 ON]입니다.

#### 컬러로 전송할 때의 압축 방법 초기값을 변경하려면([JPEG 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [JPEG 압축 방법]

컬러로 전송할 때의 압축 방법 초기값을, [고화질], [표준], [고압축]에서 선택합니다.

데이터의 크기는 [고화질]이 가장 크며, [고압축]이 가장 작습니다.

초기값은 [표준]입니다.

#### 흑백으로 전송할 때의 압축 방법의 초기값을 변경하려면([흑백 2값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [흑백 2값 압축 방법]

흑백으로 전송할 때의 압축 방법의 초기값을, [MH] 또는 [MMR]에서 선택합니다.

[MH]는 [MMR]에 비해서, 데이터의 크기가 커집니다. [MMR]에서 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때는, [MH]에서 저장합니다.

초기값은 [MMR]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능을 표준 상태로 등록하려면([스캐너/팩스 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [스캐너/팩스 초기설정]

팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [확대 표시 초기설정]

확대 표시에서 사용할 경우에, 팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### TIFF 형식으로 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때에, 압축 방법을 변경해서 열 수 있도록 하려면([컬러 TIFF 형식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [컬러 TIFF 형식]

원고 데이터를 TIFF 형식으로 저장할 때의 압축 방법을, [TIFF(TTN2)] 또는 [TIFF(modified TAG)]에서 선택합니다.

[TIFF(TTN2)]에서 저장한 파일을 컴퓨터로 열 수 없을 때는, [TIFF(modified TAG)]를 선택합니다.

초기값은 [TIFF(TTN2)]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 메일 주소의 입력의 번거로움을 줄이기 위해, 메일 주소의 Prefix와 Suffix를 등록하려면([주소 입력 부가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [주소 입력 부가 설정]

메일 주소의 접두사(Prefix)나 접미사(Suffix)를 등록합니다. 또, 메일 주소를 입력할 때에, 등록한 Prefix/Suffix를 호출하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소 입력 부가] | 주소 입력 부가 기능의 사용 여부를 선택합니다. [사용 ON]을 선택하면, 메일 주소를 입력할 때에, [Prefix/Suffix 등록]에서 등록한 Prefix/Suffix를 호출할 수 있습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Prefix/Suffix 등록] | 메일 주소의 입력을 보완하는 Prefix/Suffix를 등록합니다. Prefix/Suffix는, 8건까지 등록할 수 있습니다. [Prefix]:접두사(Prefix)를 입력합니다(20문자 이내). [Suffix]:접미사(Suffix)를 입력합니다(64문자 이내).

#### 팩스를 수신했을 때의, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### 팩스/스캔 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신처 등록, From 주소 등, 사용자가 변경할 수 있는 기능을 제한하면([변경 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [변경 금지 설정]

사용자에 대해서, 수신처 정보나 E-mail의 발신자 주소 등의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 우선 순위 변경] | 사용자에 대해서, 작업의 인쇄 우선 순위의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기타 사용자 작업 삭제] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자에 대해서, 다른 사용자의 작업을 삭제하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지 등록 변경] | 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율 등록 변경] | 사용자에 대해서, 등록 배율의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[From 주소 변경] | 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[등록 오버레이 변경] | 사용자에 대해서, 등록되어 있는 오버레이 화상의 덮어쓰기나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[생체/IC카드정보등록] | 사용자에 대해서, 사용자 자신의 신체 인증 정보나 IC 카드 인증 정보의 등록이나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 인증/부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자에 대해, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 설정의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 수신처로 전송(동보 송신)을 금지하려면([복수 주소 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [조작 금지 설정]
          - [복수 주소 금지]

사용자에 대해서, 복수의 수신처로 전송을 금지할지 선택합니다. 동보 송신을 금지할 경우 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 스캔한 모드명의 이니셜을 추가할지 설정하려면([기능 이니셜])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [머리말 기능]

파일명에 기능의 이니셜을 넣을지 선택합니다. 파일명의 앞에, 아래의 문자를 넣습니다.

C:복사

S:팩스/스캔, 박스

P:프린터

초기값은 [첨부]입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 임의의 문자열을 추가하려면([추가 문자열])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [추가할 문자열]

파일명에 장치명을 추가할지, 임의의 문자열을 추가할지 선택합니다. 임의의 문자열을 추가할 때는, 추가할 문자열을 입력합니다.

장치명에는, [관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]의 이름을 사용합니다.

초기값은 [장치 이름]입니다.

#### 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄하려면([제목/본문 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [원-터치 등록 목록]
        - [제목/본문 목록]

이 기기에 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자명의 인자 여부를 설정하려면([발신자])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/팩스 ID등록]
        - [발신처]

발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)을 등록합니다. 발신자명은, 20건까지 등록할 수 있으며, 나눠 사용할 수 있습니다.

[발신처]를 탭하면, 등록된 발신자명의 목록이 표시됩니다.

- 새로 등록하는 경우는, 미등록 란을 선택하고 나서 [신규 등록]을 탭하여, 발신자명을 입력합니다(30문자 이내).

- [초기치]라고 표시되어 있는 이름은, 팩스 전송 시에 자동으로 삽입됩니다. 자동 삽입한 이름을 변경할 때는, 임의의 이름을 선택하고, [초기치 설정]을 탭합니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 위치를 지정하려면([발신자 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신자 정보]

전송할 팩스에 인자할 발신자 정보의 위치를 선택합니다. 초기값은 [외 부]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 발신자 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 발신자 정보를 인자합니다.
[OFF] | 발신자 정보는 인자하지 않습니다.

#### 전송한 팩스에 인자되는 발신자 정보의 문자 크기를 변경하려면([발신자 정보 인자 영역])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [발신지 정보 인쇄 영역]

발신자 정보를 인자할 때의 문자 크기를 선택합니다. 초기값은 [최소]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보통] | 보통 문자의 크기로 발신자 정보를 인자합니다.
[최 소] | [보통]에 대해서, 문자의 높이가 1/2이 됩니다. 수신쪽에서 인쇄된 팩스의 화상이 잘리거나, 페이지가 분할되는 경우를 방지하기 위해, [최 소]로 설정하는 것을 권장합니다.

#####

- 전송 시의 읽어 들이기 해상도가 [보 통]일 때는, 문자가 깨져서 판독할 수 없게 되는 것을 방지하지 위해, [보통]으로 변환됩니다.

#### 수신한 팩스에 수신 일시, 수신 번호의 인자 여부를 설정하려면([수신 정보])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [발신자/수신 정보]
        - [수신 정보]

이 기기에서 수신한 팩스에 대해, 수신 정보(수신 일시, 수신 번호)의 인자 여부를 선택합니다. 인자할 경우는, 수신 정보를 인자할 위치를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[내부] | 원고 화상의 안쪽에 수신 정보를 인자합니다. 원고 화상의 일부가 잘릴 수 있습니다.
[외 부] | 원고 화상의 바깥쪽에 수신 정보를 인자합니다.
[OFF] | 수신 정보는 인자하지 않습니다.

#### IP 주소 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 횟수를 변경하려면([자동 재다이얼 회수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 회수]

팩스를 정상적으로 전송할 수 없었을 경우, 이 기기는 일정 시간 경과 후 자동으로 재다이얼 합니다. 필요에 따라서, 재다이얼의 횟수를 변경합니다.

(각국의 규격에 따라, 설정 범위가 다릅니다.)

#### IP 주소 팩스를 전송하지 못한 경우에, 자동으로 재다이얼하는 간격을 변경하려면([자동 재다이얼 간격])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [자동 재다이얼 간격]

[자동 재다이얼 회수]를 설정했을 때, 필요에 따라서 재다이얼의 간격을 변경합니다.

초기값은 [3 분]입니다.

#### 복수 페이지의 팩스를 수신했을 때에, 양면 인쇄 여부를 설정하려면([수신 원고 양면 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [양면 인쇄(수신)]

복수 페이지의 팩스를 수신했을 때, 용지의 양면 인쇄 여부를 선택합니다.

[팩스 페이지 분할]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스의 인치계 용지로의 우선 인쇄 여부를 설정하려면([인치계 용지 우선 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인치계 용지 우선 선택]

팩스를 수신했을 때, 인치계 용지의 우선적 인쇄 여부를 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 선택 기준을 변경하려면([인쇄 용지 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 선택]

팩스를 인쇄할 용지의 선택 기준을 선택합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택] | 수신한 팩스에 맞춰 자동으로 선택한 용지에 인쇄합니다.
[크기 고정] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에만 인쇄합니다.
[크기우선순위] | [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지에 인쇄합니다. 용지가 없는 경우는, 가장 비슷한 크기의 용지에 인쇄합니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 크기를 지정하려면([인쇄 용지 크기])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 용지 크기]

수신한 팩스를 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다.

초기값은 [인치계 용지 우선 선택]의 설정에 따라 다릅니다.

#####

- [인쇄 용지 크기]의 설정을 유효로 하려면, [수신 인쇄용 트레이]을 [자동]으로 설정하십시오.

#### 수신한 팩스를 인쇄할, 용지의 급지 트레이를 지정하려면([급지 트레이 고정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신 인쇄용 트레이]

팩스를 인쇄할 때 사용하는 급지 트레이를 고정할 경우, 트레이를 지정합니다.

초기값은 [자동]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 때의 화상의 축소율을 변경하려면([축소율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [수신인쇄 최소 축소]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 때의 축소 비율을 변경합니다.

초기값은 [96]%입니다.

#####

- [수신인쇄 최소 축소]를 [등배]로 설정한 경우는, [인쇄 용지 선택]은 [자동 선택]으로, [수신 인쇄용 트레이]는 [자동]으로, [팩스 페이지 분할]은 [OFF]로 설정됩니다.

#### 정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 설정하려면([페이지 분할 기록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [팩스 페이지 분할]

정형 크기 보다 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지를 분할해서 인쇄할지 선택합니다.

[양면 인쇄(수신)]에서 [ON]을 선택한 경우는, 설정할 수 없습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 수신한 팩스를 인쇄할 부수를 변경하려면([수신 인쇄 부수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [송/수신 설정]
        - [인쇄 부수(수신)]

필요에 따라서, 팩스를 인쇄하는 부수를 변경합니다.

초기값은 [1]부입니다.

#### 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람을 표시하려면([수신처 확인 표시 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]
          - [수신지확인표시기능]

팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다.

잘못된 전송이나 전송 잊음을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[전송 승인 암호] | 지정한 수신처의 일람을 표시한 후, 전송을 승인하기 위한 암호의 입력을 요구할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호] | [전송 승인 암호]에서 [ON]을 선택한 경우, 전송을 승인하기 위한 암호를 입력합니다(64문자 이내).

#### 수신한 팩스를, 이 기기의 박스에 저장하여, 내용을 확인하고 나서 인쇄하려면([강제 메모리 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [강제 메모리 수신 설정]

강제 메모리 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다.

강제 메모리 수신 기능을 사용하는 경우, [예]를 탭하여, 강제 메모리 수신 박스로의 액세스를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).

초기값은 [안 함]입니다.

#### 수신한 팩스를 E-mail 수신처나, 다른 팩스 기기로 전송하려면([전송 팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [회신 설정]

전송 팩스 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

전송 팩스는, 수신한 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | 전송 팩스 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[출력 기능] | 수신한 팩스를 전송할 때, 이 기기에서 인쇄 여부를 선택합니다. [상시 인쇄]:전송과 동시에, 이 기기에서도 인쇄합니다. [전송실패시 상시 인쇄]:정상적으로 전송되지 않은 경우만, 이 기기에서 인쇄합니다. 초기값은 [전송실패시 상시 인쇄]입니다.
[회신주소] | 수신한 팩스의 전송처를 지정합니다. 키패드에서 팩스 번호를 직접 입력하거나, [등록 수신지에서 지정]을 탭하여, 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, [파일 형식]을 지정해서, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다. 기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오. 전송처가 팩스인 경우, 수신한 네트워크 팩스를 전송할 수 없습니다. [출력 기능]의 설정에 관계없이, 항상 이 기기에서 인쇄합니다.

#####

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [출력 기능]에서 [상시 인쇄]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.

#### 팩스의 송수신에 관한 보고서의 인쇄 조건을 변경하려면([보고서 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기록 출력 설정]

팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[송신 기록] | 팩스의 전송 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전송결과보고서출력확인] | 전송 결과 보고서의 인쇄 확인 화면을, 전송할 때마다 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[순차 통신 결과 보고서] | 순차 폴링 수신이나 동보 송신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[동보결과 보고서 출력] | 브로드 캐스트 통신의 결과를, 통신한 모든 수신처로 종합할지 수신처별로 기재할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[게시판 전송 결과 보고서] | 게시판에 폴링용 팩스를 등록한 기록을 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 결과 보고서] | 중계 전달로 전송한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[송신결과보고서출력설정] | 송신 결과 보고서(송신 결과 보고서, 동보 통신 결과 보고서, 폴링 송신 결과 보고서, 중계 결과 보고서, 게시판 폴링 송신 결과 보고서)의 출력 방법을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[활동 기록] | 팩스를 전송/수신한 결과를 기재한 통신 관리 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 의뢰 접수 보고서] | 중계국으로서 중계 수신했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PC-FAX 전송 오류 보고서] | 팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[타이머예약송신기록] | 타이머 통신 기능을 사용해서 통신을 예약했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기밀 수신 기록] | 기밀 수신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[N/W 팩스 수신 오류 보고서] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스에서 수신에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 작업 번호] | 인쇄하는 보고서에 작업 번호의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[MDN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 장치에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DSN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 메일 서버에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[정상 수신메일 본문인쇄] | 인터넷 팩스를 수신한 후에, 정상적으로 수신한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 보고서에는, 인터넷 팩스의 제목과 본문이 인쇄됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([팩스 설정 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [팩스 설정 목록]

팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 흑백으로 전송할 때의, 데이터 압축 형식을 변경하려면([흑백 2값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [흑백 2값 압축 방법]

인터넷 팩스 기능이나 IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 필요에 따라서, 흑백으로 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경합니다. 초기값은 [MMR]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MMR] | 화상 데이터의 크기가 가장 작게 됩니다.
[MR] | [MH]와 [MMR]의 중간 화상 데이터 크기가 됩니다.
[MH] | [MMR]과 비교해서, 화상 데이터 크기가 커집니다.

#### 컬러로 전송할 때의 데이터 압축 형식을 변경하려면([컬러/흑백 복수값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [컬러/흑백 복수값 압축 방법]

인터넷 팩스 기능이나 IP 주소 팩스 기능을 사용하는 경우에, 필요에 따라서, 풀 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경합니다. 초기값은 [JPEG(컬러)]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[JPEG(컬러)] | 화상 데이터를 컬러의 JPEG 형식으로 압축합니다.
[JPEG(그레이 스케일)] | 화상 데이터를 흑백의 JPEG 형식으로 압축합니다.
[지정 안 함] | [흑백 2값 압축 방법]에서 지정한 압축 형식에 따라서 압축합니다. 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 수 없습니다. 어떤 파일 형식을 지정해도, TIFF 형식으로 변환합니다.

#####

- 컴팩트 PDF 형식으로 변환하는 경우는, 이 기기 고유의 방식으로 압축합니다.

#### 인터넷 팩스의 통신 상대에게 통지하는 이 기기의 수신 능력을 설정하려면([인터넷 팩스 자기 수신 능력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [인터넷 팩스 자지 수신력]

인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기가 MDN 응답을 보낼 때, 이 기기의 수신 능력을 통지합니다. 필요에 따라서, MDN 응답으로 통지하는 이 기기의 수신 능력을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[압축 형식] | 이 기기가 수신할 수 있는 압축 형식을 변경합니다.
[용지 크기] | 이 기기가 수신할 수 있는 용지 크기를 변경합니다.
[해상도] | 이 기기가 수신할 수 있는 해상도를 변경합니다.

#### 인터넷 팩스의 도착 확인 기능(MDN)을 설정하려면([인터넷 팩스 확장 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [인터넷 팩스 고급 설정]

인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기에서 전송한 팩스의 도착 확인(MDN/DSN)에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MDN 요구] | 전송처에 대해, 팩스 수신 결과의 요구(MDN 요구) 여부를 선택합니다. MDN 요구를 할 경우, 전송처가 팩스를 수신하면, 응답 메시지를 보내서, 전송처가 수신한 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 전송처에서 응답 메시지를 수신하는 것으로, 전송처의 수신 능력 정보를 취득할 수도 있습니다. 수신처에 등록된 전송처의 응답 메시지를 수신한 경우는, 취득한 수신 능력 정보가 덮어쓰여져 등록됩니다. 초기값은 [예]입니다.
[DSN 요구] | 전송처의 메일 서버에 대해, 팩스 도착 결과의 요구(DSN 요구) 여부를 선택합니다. [MDN 요구]에서 [예]을 선택한 경우는, MDN 요구를 우선시합니다. 초기값은 [전송 안 함]입니다.
[MDN 응답] | 전송처에서 이 기기에 대해, 팩스의 수신 결과의 요구(MDN 요구)가 있었을 경우, 응답 메시지를 보낼지 여부를 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[MDN/DSN 응답 감시 시간] | 필요에 따라서, 이 기기에서 MDN 요구 또는 DSN 요구를 했을 때 전송처의 응답 대기 시간을 변경합니다. 대기 시간을 지나 수신한 응답 메시지는 무시됩니다. 초기값은 [24시간]입니다.
[최고 해상도] | 필요에 따라서, 이 기기가 대응하는 최고 해상도를 전환합니다. 초기값은 [최고급]입니다.
[Content-Type 정보 부가] | 인터넷 팩스를 전송할 때에, Content-Type 정보의 부가 여부를 선택합니다. [예]를 선택하면, MIME의 Content-Type 머리말에 서브 타입으로 "application=faxbw"가 부가됩니다. 초기값은 [전송 안 함]입니다.

#### IP 주소 팩스의 동작 모드를 설정하려면 ([동작 모드])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [IP주소 팩스 동작 설정]
          - [동작 모드]

사용하시는 환경에 맞춰서, IP 주소 팩스의 동작 모드를 선택합니다. 초기값은 [모드 1]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모드 1] | IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에서 통신할 수 있습니다. 단, 컬러 전송은, 저희 회사 전용의 방식으로 수행되므로, 저희 회사 기종으로만 수신할 수 있습니다.
[모드 2] | IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에서 통신할 수 있습니다. 컬러 전송은, 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 방식(Profile-D 포맷)으로 이루어집니다.

#### 다이렉트 SMTP 규격의 팩스 전송 시에, 컬러 전송을 허가할지 설정하려면([컬러 원고의 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [IP주소 팩스 동작 설정]
          - [컬러 원고의 전송]

[동작 모드]에서 [모드 2]를 선택한 경우에, 컬러 전송의 허가 여부를 선택합니다.

다이렉트 SMTP 규격의 컬러 수신을 할 수 없는 기종에 전송하는 경우에 [금지]를 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.