사용자 설명서

검색

홈소개대응하는 용지의 종류를 확인하기

# 대응하는 용지의 종류를 확인하기

용지 종류 | 용지 평량 | 용지 용량
--- | --- | ---
보통지 재생지 단면 전용 용지 *1 특수지 *2 레터헤드지 *3 색지 *4 사용자 용지1 *5 사용자 용지2 *5 | 15-15/16 lb~23-15/16 lb (60 g/m2~90 g/m2) | 수동 트레이:100매 트레이 1:500매 트레이 2:500매 용지 급지 트레이 PC-113:500매 용지 급지 트레이 PC-213:500매 용지 급지 트레이 PC-413:2500매
두꺼운 용지1 사용자 용지3 *5 | 24-3/16 lb~31-15/16 lb (91 g/m2~120 g/m2) | 수동 트레이:20매 트레이 1:150매 트레이 2:150매 용지 급지 트레이 PC-113:150매 용지 급지 트레이 PC-213:150매 용지 급지 트레이 PC-413:1000매
두꺼운 용지1+ 사용자 용지4 *5 | 32-3/16 lb~41-3/4 lb (121 g/m2~157 g/m2) | 수동 트레이:20매 트레이 1:150매 트레이 2:150매 용지 급지 트레이 PC-113:150매 용지 급지 트레이 PC-213:150매 용지 급지 트레이 PC-413:1000매
두꺼운 용지2 사용자 용지5 *5 | 42 lb~55-5/8 lb (158 g/m2~209 g/m2) | 수동 트레이:20매 트레이 1:150매 트레이 2:150매 용지 급지 트레이 PC-113:150매 용지 급지 트레이 PC-213:150매 용지 급지 트레이 PC-413:1000매
두꺼운 용지3 사용자 용지6 *5 | 55-7/8 lb~58-1/2 lb (210 g/m2~220 g/m2) | 수동 트레이:20매 트레이 1:150매 트레이 2:150매 용지 급지 트레이 PC-113:150매 용지 급지 트레이 PC-213:150매 용지 급지 트레이 PC-413:1000매
OHP 필름 | － | 수동 트레이:20매
엽서 (A6 Card (4 6)) | － | 수동 트레이:20매
봉투 | － | 수동 트레이:10매
라벨 용지 | － | 수동 트레이:20매
인덱스지 | － | 수동 트레이:20매

*1 양면에 인쇄하고 싶지 않은 용지(이미 한면에 인쇄가되어 있는 용지 등).

*2 상질지 등의 특별한 용지.

*3 미리 사명이나 정형문 등이 인쇄된 용지.

*4 컬러 페이퍼 등 색이 있는 용지.

*5 자주 사용하는 용지 종류로써 이 기기에 등록되어 있는 용지.

#####

- OHP 필름이나 색지 등, 보통지 이외의 용지를 전용지라고 부릅니다.급지 트레이에 전용지를 놓는 경우, 용지의 종류를 올바르게 설정하십시오.올바르게 설정하지 않으면, 용지 걸림이나 화상 불량의 원인이 됩니다.

#####

- 용지 평량, 미디어 조정의 설정에 대해서는, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 단면 인쇄된 용지의 뒷면에 인쇄하는 경우에는, 수동 트레이에 용지를 놓고, 용지 설정에서 [양면 2면]을 선택함으로써, 인쇄 화질의 저하를 경감할 수 있습니다. [양면 2면]은, 수동 트레이에 보통지, 두꺼운 용지1, 두꺼운 용지1+, 두꺼운 용지2, 두꺼운 용지3을 놓았을 때 설정할 수 있습니다.

- 두꺼운 용지3을 사용하는 경우에는, 충분한 화상을 얻을 수 없는 가능성이 있습니다.

- OHP 필름을 트레이에 놓는 경우에는, 방향으로 놓으십시오.