사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다

#### 표지나 뒤표지를 삽입하려면([표지 용지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [표지 용지]

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표시로 본문과 다른 용지를 삽입합니다. 표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 복사할 필요 없이, 한번에 복사할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 표지 용지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[앞 표지] | 표지의 삽입 방법을 지정합니다. [앞면(복사)]:원고의 선두 페이지를 표지에 복사할 때에 선택합니다. [앞면(공백)]:표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:표지로 사용할 용지를 선택합니다. 삽입 용지용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.
[뒷면 표지] | 뒤표지의 삽입 방법을 지정합니다. [뒷면(복사)]:원고의 마지막 페이지를 뒤표지에 복사할 때에 선택합니다. [뒷면(공백)]:뒤표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:뒤표지로 사용할 용지를 선택합니다. 커버용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.

#### OHP 필름 사이에 용지를 삽입해서 복사하려면([OHP 합지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [OHP 합지]

복수 매수의 OHP 필름에 복사할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 복사 후의 열이나, 정전기등으로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | OHP 합지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[용지 급지구] | OHP 필름의 사이에 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다. [OHP 필름]에, 수동 트레이에 놓은 OHP 필름의 용지 크기를 표시합니다. 놓은 OHP 필름의 크기와, 삽입하는 용지의 크기는 맞추십시오.

#####

- 복사 부수는 1부만입니다. 변경할 수 없습니다.

- 마감의 기능은 변경할 수 없습니다.

#####

- OHP 필름은, 수동 트레이에 놓습니다. OHP 필름의 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 한 번 통지한 OHP 필름은, 품질의 저하나 용지 걸림, 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오. 백지 상태에서 배지된 OHP 필름이라도 재사용할 수 없습니다.

#### 지정한 페이지에 다른 용지를 삽입하려면([시트 삽입])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [시트 삽입]

지정한 페이지에 본문과는 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 삽입합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 삽입 용지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[삽입 위치] | 용지를 삽입하는 페이지 번호를 지정합니다. 키패드로 삽입 페이지를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 삽입 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 삽입 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 삽입 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.
[삽입 용지] | 삽입하는 용지를 놓은 급지 트레이를 선택합니다. 삽입용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.
[삽입 방법] | 삽입지에 원고를 복사할지 선택합니다.

#### 장의 선두 페이지를 앞면으로 배치하려면([장 분할])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [장 분할]

원고를 양면 복사할 때에, 장의 선두 페이지가, 반드시 앞면이 되도록 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 장 구분을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[장 분할 위치] | 앞면으로 하고 싶은 장 페이지를 지정합니다. 키패드에서 장의 선두 페이지 번호를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 장 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 장 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.
[장 구분 용지 삽입] | 장의 선두 페이지로 사용할 용지를, 본문과 다른 용지로 할지를 선택합니다. [아니오]:모두 같은 용지에 복사합니다. [복사 삽입]:장의 선두 페이지를 본문과 다른 용지에 복사합니다. [장 구분 용지]에서, 삽입할 용지가 놓인 급지 트레이를 선택합니다.
[장 구분 용지] | [장 구분 용지 삽입]에서 [복사 삽입]을 선택한 경우에, 장의 선두 페이지에 사용할 용지를 놓은 급지 트레이를 선택합니다. 장 구분지와 원고용의 복사 용지가 다른 경우에는, 용지 크기와 방향을 맞춰서 놓으십시오.

#####

- 장 구분 기능을 설정하면, [양면/조합]의 [단면>양면]이 자동적으로 설정됩니다. 양면 원고를 읽어 들일 경우는, [양면>양면]을 설정하십시오.

#### 지정한 페이지에 추가 원고를 삽입하려면([페이지 삽입])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [페이지 삽입]

ADF로 읽어 들인 원고의 지정한 페이지 뒤에, 원고면 유리로 읽어 들인 원고를 삽입합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 삽입 페이지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[페이지 위치 삽입] | 삽입 원고를 삽입하는 페이지 번호를 지정합니다. 지정한 페이지의 뒤에, 삽입 원고를 삽입합니다. 키패드로 삽입 페이지를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 삽입 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 삽입 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 삽입 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.

#####

- [페이지 삽입]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.