사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명상태 통지 설정
검색

# 상태 통지 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [상태 통지 설정]

용지의 보급이나 토너 교체 시기, 용지 걸림 등, 이 기기에서 경고가 발생했을 때에, 지정한 주소로 통지하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통지처 등록] | 이 기기에서 경고가 발생했을 때에 통지하는 주소를 등록합니다.
| [IP주소 1]~[IP주소 5] | 통지처를 IP 주소 또는 호스트명으로 지정할 때에 선택합니다. [주소]:통지처의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16" [포트 번호]:필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [162]입니다. [커뮤니티 이름]:커뮤니티 이름을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.
[IPX 주소] | 통지처를 IPX 주소로 지정할 때에 선택합니다. [주소]:통지처의 네트워크 주소와 노드 어드레스를 입력합니다. [네트워크 주소]:네트워크 주소를 8자리의 16진수로 입력합니다. [노드 어드레스]:노드 어드레스를 12자리의 16진수로 입력합니다. [커뮤니티 이름]:커뮤니티 이름을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.
[E-Mail 주소 1]~[E-Mail 주소 10] | 통지처를 메일주소로 지정할 때에 선택합니다. [E-Mail 주소 편집]:통지처의 메일 주소를 입력합니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.