사용자 설명서

홈접근성복사하기

# 복사하기

- 복사하기(기본적인 조작 순서)
- 1부만 시험 복사하기(교정 복사)

## 복사하기(기본적인 조작 순서)

확대 표시에서의 기본적인 복사 방법을 설명합니다.

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 확대 표시(초기값:등록 키1)를 누릅니다.

4. 필요에 따라서, 복사와 관련된 각종 설정을 합니다.

   - 복사했을 때의 피니싱을 설정하고 싶은 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

   - 복사할 원고를 설정하고 싶은 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

   - 각종 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

5. 필요에 따라서, 키패드로 부수를 입력합니다.

   - 키패드는, 부수를 탭하면 표시됩니다.

   - 10키 호출(초기값:등록 키3)을 누르면 터치 패널에 키패드를 표시해서 입력할 수 있습니다.

   - 부수 입력을 다시 하고 싶을 때는, [클리어]를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   원고가 읽어 들여지고, 복사가 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중이나 인쇄 중에 Stop을 누르면, 처리가 정지되고, 정지 중의 작업 일람이 표시됩니다. 조작을 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중의 작업을 삭제합니다.

   - 인쇄 중에, [복사 작업을 예약할 수 있습니다.]라고 표시되면, 다음 원고를 읽어 들일 수 있습니다.

#####

- 필요에 따라서, 확대 표시의 초기값의 변경이나 설정 등을 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 터치 패널 초기 표시에 대한, 확대 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 1부만 시험 복사하기(교정 복사)

먼저 1부만 복사하여 피니싱을 확인하고 나서 복사할 수 있습니다.

대량의 부수를 복사할 때는, 교정 복사 기능을 사용함으로써, 대량의 복사 실수를 미연에 방지할 수 있습니다.

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 확대 표시(초기값:등록 키1)를 누릅니다.

4. 필요에 따라서, 복사와 관련된 각종 설정을 합니다.

   - 복사 했을 때의 피니싱 설정을 하고 싶은 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

   - 복사할 원고를 설정하고 싶은 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

   - 각종 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

5. 키패드로 부수를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 키패드는, 부수를 탭하면 표시됩니다.

   - 10키 호출(초기값:등록 키3)을 누르면 터치 패널에 키패드를 표시해서 입력할 수 있습니다.

   - 부수 입력을 다시 하고 싶을 때는, [클리어]를 탭합니다.

6. [인쇄]를 탭하거나, 또는 미리보기(초기값:등록 키4)를 누릅니다.

   - ADF에 원고를 놓는 경우에는, 1부 복사가 됩니다. 순서 10으로 넘어갑니다.

   - 원고면 유리에 원고를 놓는 경우에는, 순서 7로 넘어갑니다.

7. 다음 원고를 놓고, Start를 누릅니다.

8. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭합니다.

9. Start를 누릅니다.

   1부만 복사가 시작됩니다.

10. 복사 결과를 확인합니다.

    - 복사의 각종 설정이나, 부수의 입력을 다시 하고 싶을 때는, Stop을 누릅니다.

    - 조작을 중지하고 싶을 때는, Reset을 눌러서 설정을 해제합니다.

11. 남은 부수의 복사를 시작할 경우에는, [인쇄 실행]을 탭합니다.

    남은 부수의 복사가 시작됩니다.