사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 SMB 수신처를 등록하기

# SMB 수신처를 등록하기

Web Connection에서, SMB 수신처를 등록/편집할 수 있습니다. 터치 패널에서는, 번거로운 문자 입력도, 컴퓨터에서 간단하게 수행할 수 있습니다.

관리자 모드의 [수신지 등록]-[주소록]-[새 등록]-[SMB]-[확인]을 클릭하고, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [빈 번호를 사용]은, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [직접 입력]을 선택하고, 번호를 입력합니다.
[이름] | 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록하는 수신처에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, 모아서 [상용]에 체크를 합니다. [상용]에 체크를 하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단하게 됩니다.
[호스트 주소] | 수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 입력합니다(253문자 이내). 컴퓨터명(호스트명)의 입력 예:"HOME-PC" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로] | [호스트 주소]에 입력한 컴퓨터의 공유 폴더명을 입력합니다(255바이트 이내). 일반적으로는, 공유명이라고 불리고 있습니다. 입력 예:"scan" 공유 폴더내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명 사이에 "\"를 입력합니다. 입력 예:"scan\document"
[사용자 ID] | [파일 경로]에 입력한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자의 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내).
[참조 허가 설정] | 필요에 따라서, 이 수신처의 참조를 제한합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.