사용자 설명서

검색

홈인쇄연결 방법을 확인하기

# 연결 방법을 확인하기

- Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2를 사용하는 경우
- Windows Server 2003을 사용하는 경우

## Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2를 사용하는 경우

이 기기의 컴퓨터와 연결 방법에 따라서, 프린터 드라이버의 설치 방법이 다릅니다. 또, 네트워크 연결에서 사용하는 경우는, 인쇄를 위한 프로토콜이 여러개이며, 프로토콜에 따라서 프린터 드라이버의 설치 방법이 다릅니다.

프린터 추가 마법사에서 설치가 가능한 연결 방법

연결 방법 | 설명
--- | ---
LPR | LPR(Line Printer Remote) 인쇄 서비스에 의한 네트워크 연결입니다. TCP/IP 프로토콜을 사용하여, 인쇄 포트에 LPR을 사용합니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
Port 9100 | Port 9100 인쇄 서비스에 의한 네트워크 연결입니다. TCP/IP 프로토콜을 사용하여, 인쇄 포트에 RAW를 사용합니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
SMB | Windows에서 파일 공유나 프린터 공유를 실현하는 SMB(Server Message Block)를 이용한 네트워크 연결입니다. TCP/IP의 프로토콜에 대응하고 있습니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
IPP/IPPS | IPP(Internet Printing Protocol) 인쇄 서비스에 의한 네트워크 연결입니다. TCP/IP 프로토콜의 HTTP(HyperText Transfer Protocol)를 이용하여, 인터넷 경유로 인쇄할 수 있습니다. IPPS는, SSL에 의한 암호화 통신을 하는 IPP입니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
Web 서비스 인쇄 | Windows Vista 이후의 컴퓨터의 Web 서비스 기능에 대응한 연결에서, 네트워크 상의 프린터를 자동으로 검출해서 연결합니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
USB | USB 포트에 의한 연결입니다.

플러그 앤 플레이로 설치가 가능한 연결 방법

연결 방법 | 설명
--- | ---
USB | USB 포트에 의한 연결입니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 설명서에서는, 폴더명이나 파일명을 루트에서 기술하지 않는 경우가 있습니다.

- Windows용 프린터 드라이버를 수동으로 설치할 경우는, 파일은 모두 KO(Korean) 폴더 내의 드라이버 파일을 지정하십시오.

## Windows Server 2003을 사용하는 경우

이 기기의 컴퓨터와의 연결 방법에 따라서, 프린터 드라이버의 설치 방법이 다릅니다. 또, 네트워크 연결에서 사용하는 경우는, 인쇄를 위한 프로토콜이 여러 개이며, 프로토콜에 따라서 프린터 드라이버의 설치 방법이 다릅니다.

프린터 추가 마법사에서 설치가 가능한 연결 방법

연결 방법 | 설명
--- | ---
LPR | LPR(Line Printer Remote) 인쇄 서비스에 의한 네트워크 연결입니다. TCP/IP 프로토콜을 사용하여, 인쇄 포트에 LPR을 사용합니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
Port 9100 | Port 9100 인쇄 서비스에 의한 네트워크 연결입니다. TCP/IP 프로토콜을 사용하여, 인쇄 포트에 RAW를 사용합니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
SMB | Windows에서 파일 공유나 프린터 공유를 실현하는 SMB(Server Message Block)를 이용한 네트워크 연결입니다. TCP/IP의 프로토콜에 대응하고 있습니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
IPP/IPPS | IPP(Internet Printing Protocol) 인쇄 서비스에 의한 네트워크 연결입니다. TCP/IP 프로토콜의 HTTP(HyperText Transfer Protocol)를 이용하여, 인터넷 경유로 인쇄할 수 있습니다. IPPS는, SSL에 의한 암호화 통신을 하는 IPP입니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.
USB | USB 포트에 의한 연결입니다.

플러그 앤 플레이로 설치가 가능한 연결 방법

연결 방법 | 설명
--- | ---
USB | USB 포트에 의한 연결입니다. 설치 방법은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 가이드에서는, 폴더명이나 파일명을 루트에서 기술하지 않는 경우가 있습니다.

- Windows용 프린터 드라이버를 수동으로 설치할 경우는, 파일은 모두 KO(Korean) 폴더 내의 드라이버 파일을 지정하십시오.