사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 친전 팩스를 전송하기(친전 통신)

# 친전 팩스를 전송하기(친전 통신)

- 친전 통신에 대해
- 전송 방법

## 친전 통신에 대해

친전 통신은, 등록 번호나 암호가 필요한 박스(친전 박스)를 사용해서, 특정의 상대하고만 통신하는 기능입니다.

보안을 강화한 팩스 통신을 할 수 있습니다.

#####

- 전송처의 장치에 F코드 기능이 갖추어져 있어야 합니다.

- 친전 전송할 경우, 미리 전송처의 친전 박스의 박스 번호와, 친전 수신용의 통신 암호 확인이 필요합니다.

## 전송 방법

1. [팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스 모드 설정 상세...]를 클릭합니다.

   [팩스 모드 상세] 화면이 표시됩니다.

2. 전송처의 친전 박스를 지정합니다.

   - [SUB 주소]:전송처의 친전 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [전송 ID]:전송처의 친전 박스의 통신 암호를 입력합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.