사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타복수의 증명서를 용도에 따라서 나누어 사용하기

# 복수의 증명서를 용도에 따라서 나누어 사용하기

이 기기는, 복수의 증명서를 관리하고, 용도(프로토콜)에 따라서 나누어 사용할 수 있습니다.

관리자의 [보안]-[PKI 설정]-[프로토콜 설정]에서, [등록]을 클릭하고, 프로토콜에 대해서 사용하는 증명서를 선택합니다.

프로토콜 | 용도
--- | ---
[SSL]:[http 서버] | 이 기기가 HTTP 서버가 되는 경우에, 클라이언트에서 이 기기로의 통신을 암호화합니다. 예를 들면, 다음의 용도로 사용합니다. HTTPS에서 Web Connection으로 액세스 하기 IPPS로 인쇄하기
[SSL]:[E-Mail 전송 (SMTP)] | 이 기기가 SMTP 클라이언트로 되는 경우에, 메일 서버(SMTP)에서의 요구에 따라서, 이 기기의 증명서를 제시합니다.
[SSL]:[E-Mail 수신 (POP)] | 이 기기가 POP 클라이언트로 되는 경우에, 메일 서버(POP)에서의 요구에 응해서, 이 기기의 증명서를 제시합니다.
[SSL]:[TCP Socket] | 이 기기가 TCP Socket 클라이언트로 되는 경우에, TCP Socket 서버에서의 요구에 응해서, 이 기기의 증명서를 제시합니다.
[SSL]:[LDAP] | 이 기기가 LDAP 클라이언트로 되는 경우에, LDAP 서버에서의 요구에 응해서, 이 기기의 증명서를 제시합니다.
[SSL]:[WebDAV 클라이언트] | 이 기기가 WebDAV 클라이언트로 되는 경우에, WebDAV 서버에서의 요구에 응해서, 이 기기의 증명서를 제시합니다.
[SSL]:[OpenAPI] | 이 기기가 OpenAPI 서버가 되는 경우에, OpenAPI 클라이언트에서 이 기기로의 통신을 암호화합니다.
[SSL]:[Web 서비스] | 이 기기가 Web 서비스 서버가 되는 경우에, 클라이언트에서 이 기기로의 통신을 암호화합니다. Windows Vista 이후의 컴퓨터가, HTTPS에서 이 기기로 액세스 하는 경우에 사용합니다.
[IEEE802.1X] | 이 기기가 IEEE802.1X의 인증 클라이언트로 되는 경우에, 다음의 용도로 사용합니다. EAP-TLS에서 IEEE802.1X 서버로 인증을 받는 경우에, 통신을 암호화하기. EAP-TTLS 또는 EAP-PEAP에서, 서버로부터 증명서를 요구받은 경우에, 이 기기의 증명서를 제시하기.
[S/MIME] | S/MIME 메일을 전송하는 경우에, E-mail의 전송자를 보증하기 위한 이 기기의 증명서를 첨부합니다.
[SSL]:[IPsec] | 이 기기에서 IPsec 통신을 할 때에 사용합니다.
[SSL]:[원격 패널] | 전용 소프트웨어를 사용해서 이 기기의 제어판을 원격에서 조작하는 경우에, 다음의 용도로 사용합니다. 클라이언트 설정에서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버에서의 요구에 응해서, 이 기기의 증명서를 제시하기. 서버 설정에서, 이 기기의 제어판을 표시하는 클라이언트에서 이 기기로의 통신을 암호화하기.
[SSL]:[ThinPrint] | 이 기기를 ThinPrint 클라이언트로써 동작시키는 경우에, ThinPrint 서버(.print Engine)에서의 요구에 응해서, 이 기기의 증명서를 제시합니다. 이 기기의 증명서의 검증 후, ThinPrint 서버는 암호화 통신을 수행합니다. 통신에 사용하는 이 기기의 증명서는, CA(인증국)에서 발행된 것을 지정하십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 사용하는 증명서가 등록되어 있는 경우에는, 프로토콜에 "＊"가 표시됩니다.

- [편집]을 클릭하면, 등록 완료된 증명서의 변경이나, 증명서의 상세를 확인할 수 있습니다.

- [삭제]를 클릭하면, 등록 정보를 삭제합니다.