사용자 설명서

검색

홈팩스시각을 지정해서 통신하기(타이머 송신)

# 시각을 지정해서 통신하기([타이머 송신])

- 타이머 통신에 대해
- 조작 순서

## 타이머 통신에 대해

타이머 통신은, 통신을 시작하는 시각을 지정해 두면, 지정한 시각에 자동으로 통신을 시작하는 기능입니다.

타이머 통신 기능으로, 아침 일찍이나 심야 등의 전화 요금 할인 시간대를 이용해서 팩스 전송을 예약해 두면, 통신 비용의 절감에 도움이 됩니다. 타이머 통신 기능에 의한 팩스 전송은 20건까지 예약할 수 있습니다.

#####

- 타이머 통신 기능을 유효하게 하려면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  퀵메모리 송신, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판)

#####

- 타이머 통신 기능과 폴링 수신 기능을 조합하면, 시각을 지정해서 폴링용 파일을 수신할 수 있습니다. 폴링용 파일의 수신에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 게시판에 등록된 폴링용 파일의 수신에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

   - 복수의 수신처를 함께 지정할 수 있습니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[타이머 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. 통신을 시작하는 시각을 키패드로 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   원고의 읽어 들이기가 시작됩니다. 지정한 시간이 되면, 자동으로 팩스 전송이 시작됩니다.

#####

- 통신 시작 시각에 이 기기의 전원이 OFF인 경우, 팩스 전송은 시작되지 않습니다. 전원을 ON 한 직후에 팩스 전송이 시작됩니다.

- 통신 시작 시각에 이 기기가 절전 상태인 경우, 절전 상태에서 복귀해서 팩스 전송이 시작됩니다.