사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 펌웨어를 갱신하기

# 이 기기의 펌웨어를 갱신하기

- 개요
- FTP 경유로 펌웨어를 다운로드 하기 위한 준비를 하기
- HTTP 경유로 펌웨어를 다운로드 하기 위한 준비를 하기
- 지정한 시각에 자동으로 펌웨어를 갱신하기
- 펌웨어를 수동으로 갱신하기

## 개요

이 기기의 펌웨어, 설정 정보를 외부에서 다운로드해서, 갱신할 수 있습니다.

펌웨어, 설정 정보를 다운로드하고 있는 사이에도, 이 기기를 사용할 수 있습니다.

이 기기의 펌웨어, 설정 정보를 외부에서 다운로드해서 갱신하는 경우에는, 다음의 순서로 조작하십시오.

- 펌웨어, 설정 정보의 갱신을 수행하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

1. 펌웨어를 다운로드하기 위한 준비를 하기

   - 다운로드 방법에는, FTP 경유로 다운로드 하는 방법과, HTTP 경유로 다운로드 하는 방법이 있습니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 프록시 서버를 설정하십시오.

   - FTP 경유로 다운로드 하는 경우의 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - HTTP 경유로 다운로드 하는 경우의 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. 이 기기의 펌웨어를 갱신하기

   - 시각을 지정해서 자동으로 갱신하는 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

   - 수동으로 갱신하는 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

## FTP 경유로 펌웨어를 다운로드 하기 위한 준비를 하기

FTP 경유로, 이 기기에 펌웨어를 다운로드하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[Internet ISW 설정]-[FTP 서버 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[FTP 서버 설정] | 프록시 경유로 인터넷에 연결하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [21]입니다.

## HTTP 경유로 펌웨어를 다운로드 하기 위한 준비를 하기

HTTP 경유로, 이 기기에 펌웨어를 다운로드 하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[HTTP프록시 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[HTTP프록시 설정] | 프록시 경유로 외부에 연결하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [80]입니다.
[프럭시 인증] | 프록시 인증의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다. [소유자 이름]:프록시 인증에 사용할 로그인명을 입력합니다(32문자 이내). [암호]:[소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(32문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고나서, 새로운 암호를 입력합니다.

## 지정한 시각에 자동으로 펌웨어를 갱신하기

지정한 시각에 이 기기가 자동적으로 펌웨어를 다운로드해서, 갱신을 실시합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[Internet ISW 설정]-[시각 지정 펌웨어 업데이트]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[시각 지정 펌웨어 업데이트] | 지정한 시각에 이 기기가 자동적으로 펌웨어를 갱신하도록 할 때는, [유효]를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다.
[펌웨어 업데이트 시각] | 이 기기가 자동적으로 펌웨어를 갱신할 시각을 입력합니다.

## 펌웨어를 수동으로 갱신하기

이 기기의 외부에서 펌웨어를 다운로드해서, 수동으로 갱신합니다.

펌웨어를 다운로드하고 있는 사이에는, 평소대로 이 기기를 사용할 수 있습니다.

이 기기의 펌웨어를 갱신하고 있는 사이에는, 이 기기를 사용할 수 없습니다. 펌웨어의 갱신이 끝나면, 이 기기가 자동적으로 재기동됩니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[Internet ISW 설정]-[펌웨어 업데이트]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[펌웨어 다운로드 상태] | 펌웨어의 다운로드 상황을 표시합니다. [새로고침]을 클릭하면, 상태를 갱신합니다.
[펌웨어 다운로드] | 외부에서 펌웨어를 다운로드 할 때에 클릭합니다.
[펌웨어 삭제] | 다운로드한 펌웨어를 삭제합니다.
[펌웨어 업데이트] | 다운로드가 완료된 펌웨어를 사용해서, 이 기기의 펌웨어를 갱신할 때에 클릭합니다.