사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 IPv4 환경에서 사용하기

# IPv4 환경에서 사용하기

- 개요
- IP 주소를 할당하기
- 이 기기가 이용할 DNS 서버를 등록하기
- 호스트명을 등록하기
- 도메인명을 등록하기

## 개요

이 기기를 IPv4의 네트워크 환경으로 연결해서 사용하기 위해, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 할당 방법을 설정하기

   - IP 주소의 할당 방법의 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. 이 기기에서 네트워크의 컴퓨터나 서버에 액세스 할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우에는, 사용하시는 DNS 서버의 주소를 이 기기에 등록하기

   - DNS 서버의 등록 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - DHCP 서버를 사용하시는 경우에는, 이름 해결에 사용할 DNS 서버의 정보를 자동적으로 취득할 수 있는 경우가 있습니다.

3. 사용하시는 DNS 서버가 Dynamic DNS 기능을 지원하고 있는 경우에는, 필요에 따라서, 이 기기의 호스트명과 도메인명을 등록하고, Dynamic DNS를 유효로 하기

   - 이 기기의 호스트명의 등록 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - 도메인명의 등록 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## IP 주소를 할당하기

IPv4의 네트워크 환경에서 이 기기를 사용하려면, 이 기기에 IP 주소를 할당합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IP를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[네트워크 속도] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 네트워크 속도를 선택합니다. 초기값은 [자동 (10M/100Mbps)]입니다.
[IP 주소 설정 방법] | IP 주소를 수동으로 입력할 때는, [수동 설정]을 선택합니다. IP 주소를 자동적으로 취득하는 경우에는, [자동 설정]을 선택하고 나서, 자동 취득 방법을 지정합니다. 보통은, [DHCP]에 체크를 합니다. 초기값은 [자동 설정]입니다.
[IP 주소] | [IP 주소 설정 방법]에서 [수동 설정]을 선택한 경우에는, 이 기기에 준비한 고정 IP 주소를 입력합니다.
[서브넷 마스크] | [IP 주소 설정 방법]에서 [수동 설정]을 선택한 경우에는, 서브넷 마스크를 입력합니다.
[기본 게이트웨이] | [IP 주소 설정 방법]에서 [수동 설정]을 선택한 경우에는, 기본 게이트웨이를 입력합니다.

## 이 기기가 이용할 DNS 서버를 등록하기

이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스 할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우에는, 사용하시는 DNS 서버의 주소를 이 기기에 등록합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 서버 자동 취득] | DNS 서버의 주소를 수동으로 입력할 때는, [무효]를 선택합니다. DHCP 등을 사용하시는 경우에는, [유효]를 선택합니다. DHCP 서버 등에서, DNS 서버의 주소를 자동적으로 취득합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[DNS 서버] | 사용하시는 DNS 서버(프라이머리)의 주소를 입력합니다.
[대체 1 DNS 서버]~[대체 2 DNS 서버] | 복수의 DNS 서버를 사용하시는 경우에는, 사용하시는 DNS 서버(세컨더리)의 주소를 입력합니다.

## 호스트명을 등록하기

사용하시는 DNS 서버가 Dynamic DNS를 지원하고 있는 경우에는, 이 기기에 호스트명을 등록하면, DNS 서버가 호스트명과 IP 주소의 이름 해결을 동적으로 수행합니다. 이에 의해, 네트워크 상의 컴퓨터에서, 호스트명을 사용해서 이 기기에 연결할 수 있도록 됩니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 호스트 이름] | 이 기기의 호스트명을 입력합니다(63문자 이내, 기호는 -만 사용 가능). 호스트명의 선두와 말미에 기호는 사용할 수 없습니다.
[Dynamic DNS 설정] | Dynamic DNS 기능을 사용할 때는, [유효]를 선택합니다. 사용하시는 DNS 서버가 Dynamic DNS 기능을 지원하고 있는 경우에는, 설정한 호스트명을 DNS 서버에 자동으로 등록하거나, 변경 내용을 자동으로 갱신할 수 있습니다. 초기값은 [무효]입니다.

## 도메인명을 등록하기

이 기기가 연결하고 있는 도메인명을 등록합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 도메인자동취득] | DHCP 등을 사용하시는 경우에는, 도메인 명을 자동으로 설정할 수 있습니다. 자동으로 설정할 때는, [유효]를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[DNS 검색 도메인명 자동 취득] | DHCP 등을 사용하시는 경우에는, 검색 도메인명을 자동으로 설정할 수 있습니다. 자동 설정할 때는, [유효]를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[DNS 기본도메인] | DHCP 등에서 자동 설정하지 않을 때는, 이 기기의 기본 도메인명을 입력합니다(호스트명 포함 253 바이트 이내, 기호는 -, . 을 사용 가능).
[DNS 검색도메인1]~[DNS 검색도메인3] | DHCP 등에서 자동 설정하지 않을 때는, 검색 도메인 명을 입력합니다(251문자 이내, 기호는 -, . 를 사용 가능).