사용자 설명서

검색

홈소개수동 트레이에 놓기

# 수동 트레이에 놓기

- 수동 트레이에 놓는 방법
- 엽서를 놓기
- OHP 필름을 놓기
- 봉투를 놓기
- 라벨지를 놓기
- 인덱스지를 놓기

## 수동 트레이에 놓는 방법

다른 급지 트레이에 놓여지 있지 않은 크기의 용지나, 봉투, OHP 필름 등에 인쇄하고 싶을 때에, 수동 트레이를 사용합니다.

#####

- 수동 트레이를 사용할 경우는, 용지 놓기와, 용지 종류의 설정이 필요합니다.

아래와 같은 용지는 수동 트레이에 놓지 마십시오. 용지 걸림이나 고장의 원인이 됩니다.

- 접힌 용지, 찢어진 용지, 구김이 있는 용지, 크기가 다른 용지 묶음

1. 수동 트레이를 엽니다.

   - 커다란 크기의 용지를 놓는 경우에는, 보조 트레이를 엽니다.

   #####

   - 급지 롤러의 표면에는 손을 건드리지 않도록 주의하십시오.

2. 인쇄하고 싶은 면을 아래 방향으로 해서, 용지를 놓습니다.

   - 용지의 모서리가 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

   - 놓을 수 있는 용지 크기에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   #####

   - 용지는 마크를 넘지 않도록 놓으십시오.

   - 용지가 휘어있는 경우는, 펴서 놓으십시오.

3. 적재 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드합니다.

4. 용지 종류와 용지 크기를 선택합니다.

   - 보통지 이외의 용지를 놓은 경우에는, 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - 비정형 크기의 용지를 놓은 경우에는, 용지 크기의 설정을 변경합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 엽서를 놓기

엽서는, 20매까지 놓을 수 있습니다.여기에서는, A6 Card의 엽서를 놓는 경우에 대해서 설명합니다.

1. 인쇄하고 싶은 면을 아래 방향으로해서, 그림과 같이 방향으로 놓습니다.

   - 엽서의 선단이 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

   #####

   - 수동 트레이에 엽서를 놓는 경우에는, 아래의 사항에 주의하십시오.

   - 말린 엽서를 놓는 경우, 그림과 같이 말림(휨)을 편 후 놓으십시오.

2. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

3. 용지 크기의 설정을 변경합니다.

   - [용지]-[]-[트레이 설정 변경]-[용지 크기]-[봉투/A6Card]에서, [A6 카드]를 선택합니다. [A6 카드]를 선택하면, [용지 종류]가 [두꺼운 용지 3]으로 설정됩니다.

   - A6 Card 이외의 엽서를 사용하는 경우에는, 엽서의 크기를 확인한 후에, [용지 크기]-[비정형]에서, 크기를 지정하십시오.

#####

- 컴퓨터 상의 데이터를 엽서에 인쇄할 때는, 프린터 드라이버의 [기본 설정] 탭에서 설정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## OHP 필름을 놓기

OHP 필름은, 스크린에 확대해서 투영하기 위한 투명한 필름입니다.

OHP 필름은, 20장까지 놓을 수 있습니다.

1. 인쇄하고 싶은 면을 아래로 향하게 하여, 그림과 같이 방향으로 놓습니다.

   - OHP 필름의 모서리가 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

2. 적재 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

3. 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - [용지]-[]-[트레이 설정 변경]-[용지 종류]에서, [OHP 필름]을 선택합니다.

## 봉투를 놓기

봉투는, 10매까지 놓을 수 있습니다. 여기에서는, DL(4-5/16인치 8-11/16인치(110mm 220mm))의 봉투를 놓는 경우에 대해서 설명합니다.

L봉투의 이미지

Y봉투의 이미지

1. 봉인부를 윗쪽으로해서, 그림과 같이 놓습니다.

   - 봉투의 모서리가 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

   - 봉인부 쪽에는 인쇄할 수 없습니다.

   #####

   - 수동 트레이에 봉투를 놓는 경우에는, 아래의 사항에 주의하십시오.

   - 봉투를 놓을 때는, 봉투 내부의 공기를 빼서, 봉투의 접은 면을 확실하게 눌러주십시오. 공기가 남아 있거나 접은 면이 확실하게 눌러져 있지 않으면, 봉투에 구김이 생기거나, 용지 걸림의 원인이 됩니다.

   - 플랩(덮개)이나 본체의 플랩(덮개)이 덮히는 부분에, 풀이나 박리지가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

2. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

3. 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - [용지]-[]-[트레이 설정 변경]-[용지 종류]에서, [봉투]를 선택합니다.

4. 봉투의 크기를 지정합니다.

   - [용지 크기]에서, [정형 크기]-[봉투/엽서]-[DL]를 선택합니다.

   #####

   - 봉투의 플랩(덮개)을 열어 놓은 경우에도, 해당하는 정형 크기의 봉투를 선택하십시오. 플랩(덮개)을 연 상태의 크기를 측정해서, 비정형 크기로의 설정을 수행할 필요가 없습니다.

## 라벨지를 놓기

라벨지는, 앞 면의 용지(인쇄면), 실 부분, 뒷면의 용지(대지)로 구성되어 있습니다. 뒷면의 용지를 벗겨 내어서 다른 것에 붙일 수 있습니다. 라벨지는, 20장까지 놓을 수 있습니다.

1. 인쇄하고 싶은 면을 아래로 향하게 하여, 그림과 같이 방향으로 놓습니다.

   - 라벨지의 모서리가 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

2. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

3. 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - [용지]-[]-[트레이 설정 변경]-[용지 종류]에서, [두꺼운 용지 1+]를 선택합니다.

## 인덱스지를 놓기

인덱스지는, 20장까지 놓을 수 있습니다.

1. 인쇄하고 싶은 면을 아래로 향하게 해서, 탭이 있는 부근을, 이 기기와 반대쪽으로 해서 놓습니다.

   - 인덱스지의 모서리가 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

2. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

3. 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - [용지]-[]-[트레이 설정 변경]-[용지 종류]에서, [인덱스 용지]를 선택합니다.