사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 FTP 전송 설정
검색

# FTP 전송 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [FTP 설정]
        - [FTP 전송 설정]

이 기기에서 FTP 전송 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 FTP 전송 기능의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 FTP 서버에 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[프럭시 서버-주소] | 프록시 서버 경유로 FTP 서버에 액세스하는 경우는, 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프록시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, FTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, FTP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.