사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명무선 설정
검색

# 무선 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정(무선 LAN 접속 키트 장착 시)]
        - [무선 설정]

TCP/IP를 사용해서 이 기기를 무선 네트워크 환경에 연결하기 위한 설정을 수행합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IPv4 설정] | 이 기기에서 IPv4를 사용해서 무선 네트워크 환경에 연결하는 경우에, IPv4의 설정을 합니다. [IP확정 방법]:IP 주소를 수동으로 입력할 때는 [직접 입력]을 선택하여, 무선 네트워크 환경에서 사용하는 이 기기의 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다. DSCP 서버에서 IP 주소를 자동으로 취득하는 경우는, [자동 취득]을 선택합니다. [네트워크 I/F 구성]이 [유선+무선(기본 모드)] 또는 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]의 경우, 이 항목은 표시되지 않습니다. 직접 설정으로만 설정할 수 있습니다. 초기값은 [자동 취득]입니다. [IP주소]:[IP확정 방법]에서 [직접 입력]을 선택한 경우는, 이 기기에 준비한 고정 IP 주소를 입력합니다. [서브넷 마스크]:[IP확정 방법]에서 [직접 입력]을 선택한 경우, 서브넷 마스크를 입력합니다.
[IPv6 설정] | 이 기기에서 IPv6를 사용해서 무선 네트워크 환경에 연결하는 경우에, IPv6의 설정을 표시합니다. [링크 로컬 주소]:링크 로컬 주소를 표시합니다. 링크 로컬 주소는, 이 기기의 MAC 주소에서 자동적으로 설정됩니다.

#####

- 이 기기에 옵션의 무선 LAN 접속 키트, 로컬 인터페이스 키트를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

- 무선 네트워크의 네트워크 주소는, 유효 네트워크의 네트워크 주소와는 다른 사설 IP 주소 등을 설정하십시오. 같은 네트워크 주소군을 설정하면, 이 기기에서 유선 네트워크로의 전송을 할 수 없게 됩니다.