사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타팩스 기능의 유효/무효를 설정하기

# 팩스 기능의 유효/무효를 설정하기

팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위한 수신처 2번 입력 기능이나, F-코드 전송, 중계 수신 등의 송수신 기능의 유효/무효를 설정합니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[기능 설정]-[기능 ON/OFF 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[F-코드 전송 기능] | F-코드 전송 기능 사용 여부를 선택합니다. F-코드 전송은, SUB 주소나 전송 ID(통신 암호)로 전송처의 특정 박스를 지정해서 전송하는 기능입니다. 전송처의 기기도 F-코드 통신에 대응하고 있을 필요가 있습니다. 전송 ID(통신 암호)는 지정하지 않아도 통신할 수 있습니다. 친전 통신, 중계 전달, PC-FAX 수신을 할 때에 사용합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[중계 수신] | 이 기기를 팩스의 중계기로써의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기를 중계기로써 사용하면, 전송자에서 팩스를 수신하고, 미리 등록한 복수의 전달처에 자동 전달할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다.
[중계 인쇄] | 이 기기를 팩스의 중계기로써 사용하는 경우에, 수신한 팩스를 전달하는 동시에, 이 기기에서의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[수신지확인표시기능] | 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다. 전송하기 전에 수신처를 확인하고 싶은 경우에 [ON]을 선택합니다. 잘못된 전송이나 전송을 잊었을 때를 방지하기 위한 편리한 기능입니다. 또한, 지정한 수신처의 일람을 표시한 후, 전송을 승인하기 위한 암호의 입력을 요구하도록 설정할 수 있습니다. [전송 승인 암호]에서 [ON]을 선택하고, 전송 승인 암호를 입력합니다(64문자 이내). 암호를 변경하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[주소 2 입력 기능(전송)] | 팩스 번호를 직접 입력하여 전송할 때, 팩스 번호의 중복 입력 여부를 선택합니다. 팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[주소 2 입력 기능(등록)] | 수신처나 전송처의 등록시 등, 팩스 번호를 등록할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다. 팩스 번호의 잘못된 등록을 방지하기 위해 편리한 기능입니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[PIN 코드 표시 마스크 기능] | 팩스 번호에 개인 ID(PIN 코드)를 부가해서 팩스 전송을 수행하는 경우에, PIN 코드 부분을 팩스 보고서나 작업 이력에 표시하지 않도록 하기 위한 설정을 합니다. [ON]을 선택한 경우에는, PIN 코드 부분을 식별하기 위한 분리기를 선택합니다. 전송처를 지정할 때는, PIN 코드 부분을 여기에서 지정한 분리기 사이에 입력합니다. 초기값은 [OFF]입니다. [PIN 코드 표시 마스크 기능]을 [ON]으로 설정한 경우, 아래의 기능을 이용할 수 없습니다. [팩스 설정]-[기능 설정]-[재전송 설정] [팩스 설정]-[발신자/수신 정보]-[수신처 인자]