사용자 설명서

검색

홈복사마감을 확인하고 복사하기

# 마감을 확인하고 복사하기

- 미리보기 화상을 확인하고 복사하기
- 1부만 시험 복사하기(교정 복사)

## 미리보기 화상을 확인하고 복사하기

복사의 피니싱 이미지를 터치 패널에서 확인하고 나서 복사할 수 있습니다.

잘못된 설정 여부를 피니싱 이미지에서 확인함으로써, 잘못된 복사를 미연에 방지할 수 있습니다.

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 복사의 각종 설정을 합니다.

4. 미리보기(초기값:등록 키4)를 누릅니다.

5. [화면 미리보기]를 탭하고, 원고의 방향에 맞춰서 [원고 방향]을 선택합니다.

6. [실행]을 탭합니다.

   원고가 읽어 들여져서, 미리보기 화면이 표시됩니다.

7. 미리보기 표시를 확인하고, 필요에 따라서 페이지의 회전이나 설정을 변경합니다.

   - 계속해서 원고를 읽어 들일 경우에는, 원고를 놓고 나서 [스캔 시작]을 탭합니다.

   - 복사를 시작하는 경우에는, [인쇄실행] 또는 Start를 누릅니다.

   - 미리보기 화상을 더블 탭하면, 화상을 확대할 수 있습니다.

   - 미리보기 화상과 핀치인/핀치아웃하면, 화상을 확대/축소할 수 있습니다.

   - 미리보기 화상을 회전하면, 화상을 180도 회전할 수 있습니다.

   - 복수 페이지의 원고를 읽어 들인 경우, 미리보기 화상을 플리크하면, 페이지 이동/되돌리기를 할 수 있습니다.

   - 화면 우측의 탭 키를 탭하면 설정 키를 표시하거나, 비표시로 할 수 있습니다. 설정 키에서는, 페이지의 확대나 회전을 할 수 있습니다.

8. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면, [인쇄실행]을 탭하거나, 또는 Start를 누릅니다.

   복사가 시작됩니다.

## 1부만 시험 복사하기(교정 복사)

먼저 1부만 복사하여 마감을 확인하고 나서 복사할 수 있습니다.

대량의 부수를 복사할 때는, 교정 복사 기능을 사용함으로써, 대량의 복사 실수를 미연에 방지할 수 있습니다.

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 복사의 각종 설정을 합니다.

4. 필요에 따라서, 키패드로 부수를 지정합니다.

   - [부수]를 탭하면 키패드가 표시됩니다.

   - 10키 호출(초기값:등록 키3)을 누르면 터치 패널에 키패드를 표시해서 입력할 수 있습니다.

   - 부수 입력을 다시 하고 싶을 때는, [C](클리어)를 탭합니다.

5. 미리보기(초기값:등록 키4)를 누릅니다.

6. [인쇄 확인]을 탭하고, 원고의 방향에 맞춰서 [원고 방향]을 선택합니다.

7. [실행]을 탭합니다.

   - ADF에 원고를 놓은 경우에는, 순서 11로 넘어갑니다. 1부만 복사가 시작됩니다.

   - 원고면 유리에 원고를 놓은 경우에는, 순서 8로 넘어갑니다.

8. 다음 원고를 놓고, Start를 누릅니다.

9. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭합니다.

10. Start를 누릅니다.

    1부만 복사가 시작됩니다.

11. 복사 결과를 확인합니다.

    - 필요에 따라서, [설정 변경]을 탭하고, 복사의 각종 설정을 변경합니다.

12. [인쇄 실행]을 탭합니다.

    남은 부수의 복사가 시작됩니다.