사용자 설명서

검색

홈팩스수동으로 수신하기

# 수동으로 수신하기

- 수동 수신에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## 수동 수신에 대해

수동 수신은, 착신한 팩스를 오프-훅 키를 사용해서 수동으로 수신하는 방법입니다. 이 기기에 전화기를 연결해서, 회선을 팩스와 전화 둘 다로 사용하는 경우, 전화를 사용하는 빈도가 높고, 또한 팩스도 항상 수동으로 수신하고 싶을 때에 편리합니다.

전화기를 연결하고 있는 경우는, 착신이 있으면 착신이 전화일 때도 팩스일 때도 전화기의 호출음이 울립니다. 호출음이 울리면 수화기를 들고, 착신을 확인한 후에 팩스를 확실하게 수신할 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

수동 수신을 하려면, 다음의 설정이 필요합니다.

설정 | 설명 | 참조처
--- | --- | ---
[수신 모드] | [수동 수신]으로 설정하기 | 여기

## 조작 순서

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. 오프-훅 키를 탭합니다.

   - 전화기를 사용할 경우는, 수화기를 듭니다.

3. [수신중]이 선택되어 있는지 확인합니다.

4. Start를 누릅니다.

5. []를 탭합니다.

   수신이 시작됩니다. 전화기를 사용할 경우는, 수화기를 내려 놓습니다.