사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기에 콘텐츠를 업로드 할 수 있도록 설정하기

# 이 기기에 콘텐츠를 업로드 할 수 있도록 설정하기

이 기기에서 IWS(Internal Web Server) 기능을 유효로 하면, 이 기기에 Web 페이지 콘텐츠를 전송하고, Web 서버로써 이용할 수 있습니다.

Web 페이지 콘텐츠는 WebDAV를 사용해서 이 기기로 전송합니다. 사용 환경에 맞춰서 정적인 컨텐츠 외에 스크립트를 사용한 동적인 컨텐츠도 이용할 수 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[IWS 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IWS 설정] | IWS 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[포트 번호 (Web 서비스）] | 필요에 따라서, 이 기기로 업로드한 Web 페이지 콘텐츠에 액세스할 때의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [8090]입니다.
[포트번호 (어플리케이션 설치)] | 필요에 따라서, 이 기기의 동적 콘텐츠가 사용할 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [8091]입니다.
[Connect IWS Apps to Network] | 이 기기에 업로드한 Web 페이지 콘텐츠가 스크립트 등의 동적 콘텐츠를 포함는 경우에, 동적 콘텐츠의 외부로의 액세스 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[어플리케이션 간 통신] | 다른 장치에 설치된 IWS 응용 프로그램이나, 모바일 단말기의 응용 프로그램 등의 외부 응용 프로그램에서, 이 기기에 설치된 IWS 응용 프로그램을 조작하기 위한 설정을 합니다.
| [어플리케이션 간 통신 허가 설정] | 외부 응용 프로그램이 이 기기의 IWS 응용 프로그램을 조작하는 것에 대한 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [파기]입니다.
[인증] | 외부 응용 프로그램이 이 기기의 IWS 응용 프로그램을 조작할 때의 이 기기에 로그인 하기 위한 인증 정보를 설정합니다. [소유자 이름]:사용자명을 입력합니다(8문자 이내). [암호]:[소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(8문자 이내).암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
[로그인 정보 통지 설정] | 이 기기의 IWS 응용 프로그램이, 다른 장치의 IWS 응용 프로그램을 조작할 때에, 이 기기를 사용하고 있는 사용자의 사용자명과 암호의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 유효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.