사용자 설명서

검색

홈팩스 1페이지씩 전송하기(퀵메모리 송신)

# 1페이지씩 전송하기([퀵메모리 송신])

- 퀵메모리 송신에 대해
- 조작 순서

## 퀵메모리 송신에 대해

퀵메모리 송신은, 원고를 1페이지 읽어 들이는 것과 동시에 팩스 전송을 시작하는 방법입니다. 발신자 기록에 총 페이지 수를 넣을 수도 있습니다.

이 기기는, 보통, 원고를 모두 읽어 들여 메모리에 축적하고 나서 전송을 시작하지만(메모리 전송), 퀵메모리 송신을 사용함으로써, 전체의 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 또한, 원고의 매수가 많은 경우에도, 메모리가 초과하는 일 없이 전송할 수 있습니다.

#####

- 퀵메모리 송신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  타이머 통신, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[퀵메모리 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. 발신자의 기록에 총 페이지 수를 넣는 경우는, [원고 매수 지정]을 선택하고 나서, 키패드에서 매수를 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   원고를 1페이지 읽어 들이는 동시에, 전송이 시작됩니다.