사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명통신 수신처
검색

# 통신 수신처

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPsec 설정]
          - [IPsec 설정]
            - [통신 수신처]

IPsec을 사용할 때의, 이 기기의 통신 상대를 등록합니다. 통신 상대는, 10건까지 등록할 수 있습니다.

그룹을 선택하여, [편집]을 누릅니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 통신 상대를 등록하는 경우는, [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[그룹명] | 통신 상대의 이름을 입력합니다(10문자 이내).
[주소 지정 방식] | 통신 상대의 주소의 지정 방법을 선택합니다. 선택한 지정 방법에 맞춰서, 통신 상대의 IP 주소를 지정합니다.
[Pre-Shared Key 문자열] | 통신 상대와 공유하는 Pre-Shared Key 문자열을 ASCII 코드(128 문자 이내) 또는 HEX 코드(256문자 이내)로 입력합니다. 통신 상대와 같은 문자열을 설정합니다.
[Key-ID 문자열] | Pre-Shared Key에 지정하는, Key-ID를 입력합니다(128바이트 이내).

#####

- 등록 완료된 통신 상대 설정의 내용을 확인할 때는, 그룹명을 선택하고, [설정 내용]을 누릅니다.