사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명시각 보정 설정
검색

# 시각 보정 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [시각 보정 설정]

NTP(Network Time Protocol) 서버를 이용해서, 이 기기의 일시를 자동 조정하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | NTP 서버를 이용해서, 이 기기의 일시의 자동 조정 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[IPv6 자동 취득] | IPv6 환경에서 사용하는 경우는, NTP 서버의 주소를, DHCPv6에 의해 자동으로 설정할지 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[NTP 서버 설정] | Web 서비스를 사용해서 인쇄 또는 스캔할 때에 이용하는, 검색 프록시 서버를 등록합니다. 등록하는 번호를 선택하여, 다음의 항목을 설정합니다.
| [호스트 주소] | NTP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[포트 번호] | 필요에 따라서, NTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [123]입니다.
[시각 보정 실행] | NTP 서버에 연결해서, 이 기기의 일시를 조정합니다.
[자동 시각 보정] | 정기적으로 NTP 서버에 연결해서, 자동으로 일시 조정을 할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[폴링 간격] | [자동 시각 보정]에서 [ON]을 선택한 경우, 자동으로 일시 조정을 수행하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [24시간]입니다.