사용자 설명서

검색

홈소개트레이 1~트레이 4에 놓기

# 트레이 1~트레이 4에 놓기

트레이 1~트레이 4의 용지를 놓는 방법은, 같은 순서입니다. 여기에서는, 트레이 1에 놓는 순서를 설명합니다. 트레이 3, 트레이 4는 옵션입니다.

1. 트레이 1을 꺼냅니다.

   #####

   - 필름에는 손을 건드리지 않도록 주의하십시오.

2. 적재 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드합니다.

3. 인쇄할 면을 위로 향하게 하여 용지를 놓습니다.

   - 레터헤드지(미리 사명이나 정형문 등이 인쇄된 용지)에 인쇄하고 싶을 때는, 인쇄면을 아래 방향으로 해서 놓으십시오.

   - 놓을 수 있는 용지 크기에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   #####

   - 용지는 마크를 넘지 않도록 놓으십시오.

   - 용지가 휘어있는 경우는, 펴서 놓으십시오.

4. 트레이 1을 닫습니다.

5. 보통지 이외의 용지를 놓은 경우에는, 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.