사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 IP 주소 팩스의 사용 환경을 설정하기

# IP 주소 팩스의 사용 환경을 설정하기

- 개요
- IP 주소 팩스 송수신의 기본 설정을 하기
- 흑백 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 설정하기
- 컬러 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 설정하기

## 개요

IP 주소 팩스는, 기업 내 네트워크 등, 한정된 네트워크 내에서 팩스를 송수신합니다. 수신처는 IP 주소외에, 호스트명이나 메일 주소로도 송수신할 수 있습니다.

통신에는, SMTP 프로토콜을 사용합니다. 이 기기의 메일 서버(SMTP) 기능으로 통신하므로, 전송처의 IP 주소를 지정해서 통신하는 경우에는, 서버가 필요없습니다.

IP 주소 팩스를 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

- 미리, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. IP 주소 팩스 송수신의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   흑백 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경하고 싶다 | 여기
   컬러 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 변경하고 싶다 | 여기

## IP 주소 팩스 송수신의 기본 설정을 하기

IP 주소 팩스를 유효로 합니다. 아울러, 팩스의 송수신에 관한 설정이나, 이 기기의 발신자 정보, IP 주소 팩스의 동작 모드 등을 설정합니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 팩스 설정]-[네트워크 팩스 기능 설정]에서, [IP주소 팩스 기능 설정]을 [ON]으로 설정합니다(초기값:[OFF]).

2. 관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 팩스 설정]-[SMTP 전송 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
   [연결 시간초과] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.

3. 관리자 모드의 [네트워크]-[네트워크 팩스 설정]-[SMTP 수신 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [SMTP 수신] | IP 주소 팩스를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
   [연결 시간초과] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [300]초입니다.

4. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[발신자/팩스 ID등록]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [기본] | 발신자 이름의 초기값을 선택합니다. 초기값으로 설정한 발신자 이름은, 팩스를 전송할 때에, 자동적으로 부가됩니다.
   [발신자 이름] | 등록한 발신자 이름을 표시합니다.
   [편집] | 발신자 이름은 20건까지 등록할 수 있습니다. 전송처에 따라서, 발신자 이름을 나누어서 사용하고 싶을 때에 등록합니다.
   | [등록번호] | 등록 번호를 표시합니다.
   [발신자 이름] | 발신자 이름을 입력합니다(30문자 이내).
   [삭제] | 등록되어 있는 발신자 이름을 삭제합니다.

5. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[네트워크 팩스 설정]-[IP주소 팩스 동작 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [동작 모드] | 사용하시는 환경에 맞춰서, IP 주소 팩스의 동작 모드를 선택합니다. [모드 1]:IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간, 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에 통신할 수 있습니다. 단, 컬러 전송은, 저희 회사 전용의 방식으로 수행되므로, 저희 회사 기종으로만 수신할 수 있습니다. [모드 2]:IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간, 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에 통신할 수 있습니다. 컬러 전송은, 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 방식(Profile-C 포맷)으로 이루어집니다. 초기값은 [모드 1]입니다.
   [컬러 원고의 전송] | [동작 모드]에서 [모드 2]를 선택한 경우에, 컬러 전송의 허가 여부를 선택합니다. 다이렉트 SMTP 규격의 컬러 수신을 할 수 없는 기종에 전송할 경우에 [금지]를 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.

## 흑백 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 설정하기

필요에 따라서, 흑백으로 전송할 때의, 압축 형식의 초기값을 변경합니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[네트워크 팩스 설정]-[흑백 2값 압축 방법]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[흑백 2값 압축 방법] | 흑백으로 전송할 때의, 압축 형식의 초기값을 선택합니다. [MH]:[MMR]에 비해서, 화상 데이터 크기가 크게 됩니다. [MR]:[MH]와 [MMR]의 중간 화상 데이터 크기로 됩니다. [MMR]:화상 데이터 크기가 가장 작게 됩니다. 초기값은 [MMR]입니다.

## 컬러 전송할 때의 압축 형식의 초기값을 설정하기

필요에 따라서, 풀 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 때의, 압축 형식의 초기값을 변경합니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[네트워크 팩스 설정]-[컬러/흑백 복수값 압축 방법]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[컬러/흑백 복수값 압축 방법] | 풀 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 때, 압축 형식의 초기값을 선택합니다. [JPEG(컬러)]:화상 데이터를 컬러의 JPEG 형식으로 압축합니다. [JPEG(그레이 스케일)]:화상 데이터를 흑백의 JPEG 형식으로 압축합니다. [지정 안 함]:[흑백 2값 압축 방법]에서 지정한 압축 형식에 따라서 압축합니다. 컬러 또는 그레이 스케일로 전송할 수 없습니다. 어떠한 파일 형식을 지정해도, TIFF 형식으로 변환합니다. 초기값은 [JPEG(컬러)]입니다.