사용자 설명서

검색

홈문제 해결복사할 수 없다

# 복사할 수 없다

장애의 내용 | 체크 포인트 | 대처 방법
--- | --- | ---
복사가 시작되지 않음. | 이 기기의 도어를 확실하게 닫았습니까? | 이 기기의 도어를 확실하게 닫으십시오.
원고 크기에 맞는 적정한 용지가 급지 트레이에 놓여 있습니까? | 적정한 크기의 용지를 급지 트레이에 놓아주십시오.
원고를 보낼 수 없음. | ADF가 떠 있지 않습니까? | ADF를 확실하게 닫으십시오.
사양 이외의 원고를 사용하고 있지 않습니까? | ADF에 놓을 수 있는 원고의 사양을 확인하십시오.
원고는 올바르게 놓여 있습니까? | 원고를 올바르게 놓아주십시오.
화상이 희미함. | 농도의 설정이, [얇게]로 되어 있지 않습니까? | 복사의 메인 화면에서 [농도]를 탭하고, 농도를 조정하십시오.
용지가 습기를 띠고 있지 않습니까? | 새로운 용지로 교체하십시오.
화상이 진함. | 농도의 설정이, [진함]으로 되어 있지 않습니까? | 복사의 메인 화면에서 [농도]를 탭하고, 농도를 조정하십시오.
원고가 원고면 유리에서 떠 있지 않습니까? | 원고가 원고면 유리에 밀착되도록 놓아주십시오.
화상이 번지거나 흐릿함. | 용지가 습기를 띠고 있지 않습니까? | 새로운 용지로 교체하십시오.
원고가 원고면 유리에서 떠 있지 않습니까? | 원고가 원고면 유리에 밀착되도록 놓아주십시오.
복사한 용지의 전체가 더러움. 복사한 용지에 줄이 나와있음. | 원고면 유리가 더러워져 있지 않습니까? | 원고면 유리를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오.
슬릿 유리가 더러워져 있지 않습니까? | 슬릿 유리를 청소하십시오.
원고 발판 패드가 더러워져 있지 않습니까? | 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀서, 원고 발판 패드를 청소하십시오.
제 2원도, OHP 필름 등의 투명도가 높은 원고를 사용하고 있지 않습니까? | 원고 위에 백지를 놓고 복사하십시오.
양면 원고를 사용하고 있지 않습니까? | 얇은 용지의 양면 원고인 경우, 뒷면의 원고 내용이 비쳐서, 앞면의 원고에 복사되어 버릴 수 있습니다. 배경 조정 화면에서 배경 레벨을 연하게 하십시오. 배경 조정의 상세에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
화상이 기울어져 있음. | 원고가 올바르게 놓여 있습니까? | 원고를 원고 배율에 맞춰서, 올바르게 놓으십시오. 원고를 ADF에 놓고, 문서 가이드를 원고 크기에 올바르게 맞추십시오.
ADF에 적합한 원고가 놓여 있습니까? | ADF에 적합하지 않은 원고의 경우는, 원고면 유리를 사용해서 복사하십시오.
슬릿 유리에 이물질이 부착되어 있지 않습니까?(ADF 사용 시) | 슬릿 유리를 청소하십시오.
급지 트레이의 가이드 판이 용지에 올바르게 맞춰져 있습니까? | 용지 가장자리 면에 문서 가이드를 올바르게 맞추십시오.
많이 휜 용지가 급지 트레이에 놓여 있지 않습니까? | 휘어 있는 용지를 손으로 고쳐서, 급지 트레이에 다시 놓으십시오.
복사한 용지가 휘어져 있음. | 사용하는 용지(재생지 등)에 따라서 휨이 발생할 수도 있습니다. | 급지 트레이에 놓여 있는 용지를 뒤집어서 다시 놓으십시오.
습기가 없는, 새로운 용지로 교체하십시오.
화상의 주위가 더러움. | 원고 발판 패드가 더럽혀져 있지 않습니까? | 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀서, 원고 발판 패드를 청소하십시오.
원고 크기보다 큰 용지를 선택하고 있지 않습니까? (등배 100.0% 복사 시) | 원고와 동일한 크기의 용지를 선택하십시오. 또는, 복사의 메인 화면에서 [배율]을 탭하고 [자동]을 선택해서, 용지에 맞춘 배율로 확대 복사하십시오.
원고 크기와 용지의 방향이 다르지 않습니까? (등배 100.0% 복사 시) | 원고와 동일한 크기의 용지를 선택하십시오. 또는, 원고와 동일한 방향으로 용지를 다시 놓으십시오.
용지 크기에 맞는 축소 복사 배율을 선택하고 있습니까? (축소 복사 배율 수동 입력 시) | 용지 크기에 맞는 배율을 선택하십시오. 또는, 복사의 메인 화면에서 [배율]을 탭하고 [자동]을 선택해서, 용지에 맞춘 배율로, 축소 복사하십시오.
양면>단면, 양면>양면 기능이 되지 않음. | 조합할 수 없는 설정을 선택하고 있지 않습니까? | 선택하고 있는 설정의 조합을 확인하십시오.
부문 관리를 설정하고 있는 장치에서 암호를 입력해도 복사할 수 없음. | [부문별 카운터가 상한치입니다.]가 표시되고 있지 않습니까? | 관리 책임자에게 확인하십시오.
스테이플의 위치가 90˚ 어긋나 있음. | 스테이플의 위치 지정이 맞습니까? | 스테이플의 위치를 올바른 위치로 지정하십시오. 스테이플의 설정에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
배지되는 용지가 균일하게 적재되어 있지 않고, 펀치 구멍이나 스테이플의 위치가 어긋나 있음. | 용지가 크게 휘어져 있지 않습니까? | 급지 트레이 내에 놓여져 있는 용지를, 앞뒤 반대로 놓으십시오.
용지를 놓고 있는 급지 트레이의 문서 가이드와 용지의 사이에 틈이 있지 않습니까? | 급지 트레이의 문서 가이드를 용지에 맞춰서, 틈이 생기지 않도록 하십시오.
용지의 종류가 올바르게 설정되어 있습니까? | 선택 트레이의 용지 종류를 올바르게 설정하십시오.