사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다

#### E-mail 수신처를 등록하려면([E-mail 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [E-Mail 전송]
          - [신규 등록]

수신처로 할 메일 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[E-Mail 주소] | 수신처로 할 메일 주소를 입력합니다. Prefix나 Suffix가 등록되어 있는 경우는, 등록한 도메인명 등을 호출해서, 입력을 보완할 수 있습니다.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- 메일 주소의 접두사(Prefix)나 접미사(Suffix)를 등록해 두는 것으로, 메일 주소의 입력을 보완할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### SMB 수신처를 등록하려면([파일 전송(SMB)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [파일 전송(SMB)]
          - [신규 등록]

수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[사용자 ID] | [파일 경로]에 입력한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명을 입력합니다(64문자 이내). 워크 그룹 사용자의 경우는, 사용자명만을 입력합니다. 입력 예:"User01" 도메인 사용자의 경우는, 사용자명@도메인명을 입력합니다. 입력 예:"User01@abc.local"
[암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자의 암호를 입력합니다.
[호스트 주소] | 수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 컴퓨터명(호스트명)의 입력 예:"HOME-PC" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[접속 확인 실행] | [호스트 주소]에서 입력한 호스트명의 존재 여부를 확인합니다.
[파일 경로] | [호스트 주소]에 입력한 컴퓨터의 공유 폴더명을 입력합니다(255바이트 이내). 일반적으로는, 공유명이라고 불리고 있습니다. 입력 예:"scan" 공유 폴더내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명 사이에 "\"를 입력합니다. 입력 예:"scan\document"
[호스트명 검색] | [호스트 주소]에 적용하는 호스트명을 검색해서 찾습니다. 호스트명을 검색하려면, 그룹명을 지정할 필요가 있습니다. [그룹명]:초기 상태에서는, 자신의 소속 그룹명이 표시됩니다. 그룹명을 변경하는 경우는, [변경]을 탭하여, 그룹명을 입력합니다(15문자 이내). 그룹명 입력 후, 검색 조건을 지정하고 [검색]을 탭합니다. [호스트명]:검색하는 호스트명을 입력합니다(15문자 이내). 호스트명 입력 후, 검색 조건을 지정하고 [검색]을 탭합니다.
[참조] | 터치 패널에서 파일을 전송하고 싶은 컴퓨터를 찾아서, 공유 폴더를 선택합니다. 인증 화면이 표시되면, 선택한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명과 암호를 입력합니다. 인증 후는, [호스트 주소]나 [파일 경로] 등이 자동으로 입력됩니다. 아래의 경우, 올바르게 참조할 수 없을 가능성이 있습니다. 이 기기가 연결되어 있는 네트워크(서브넷) 상에, 512를 넘는 워크 그룹 및 컴퓨터가 존재하는 경우, 올바르게 참조할 수 없을 가능성이 있습니다. IPv6 환경에서는 참조할 수 없습니다.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### FTP 수신처를 등록하려면([파일 전송(FTP)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [파일 전송(FTP)]
          - [신규 등록]

수신처로 할 FTP 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[호스트 주소] | 수신처로 할 FTP 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로] | [호스트 주소]에 입력한 FTP 서버의 저장 폴더명을 입력합니다(127바이트 이내). 입력 예:"scan" FTP 폴더 내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명의 사이에 "/"를 입력합니다. 입력 예:"scan/document" 파일 경로를 지정하지 않는 경우는, "/"만 입력합니다. 입력 예:"/"
[사용자 ID] | 수신처의 FTP 서버에서 인증이 필요할 때는, 로그인 할 수 있는 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자의 암호를 입력합니다.
[anonymous] | 수신처의 FTP 서버에서 인증이 불필요할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[PASV 모드] | 사용 환경에서 PASV 모드를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프럭시] | 사용 환경에서 프록시 서버를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### WebDAV 수신처를 등록하려면([파일 전송(WebDAV)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [파일 전송(WebDAV)]
          - [신규 등록]

수신처로 할 WebDAV 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[사용자 ID] | [파일 경로]에 입력한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자의 암호를 입력합니다.
[호스트 주소] | 수신처로 할 WebDAV 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로] | [호스트 주소]에 입력한 WebDAV 서버의 저장 폴더명을 입력합니다(142바이트 이내). 입력 예:"scan" WebDAV 폴더 내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명의 사이에 "/"를 입력합니다. 입력 예:"scan/document"
[프럭시] | 사용 환경에서 프록시 서버를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[SSL 설정] | 사용 환경에서 SSL을 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [80]입니다.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 박스 수신처를 등록하려면([박스 저장])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [박스 저장]
          - [신규 등록]

저장처의 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[박스] | 저장처의 박스를, [공유], [개인], [그룹] 중에서 1개를 선택합니다. [개인]은, 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에 선택할 수 있습니다. [그룹]은, 이 기기에서 부문 관리를 도입한 경우에 선택할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 팩스 수신처를 등록하려면([팩스 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [팩스 전송]
          - [신규 등록]

수신처로 할 팩스 번호를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[팩스 번호] | 수신처로 할 팩스 번호를 입력합니다. 구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우는, [외선]을 탭합니다([E-]로 표시됩니다). 등록된 외선 번호가 자동으로 삽입됩니다. 구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우는, 외선 번호 뒤에 [일시 정지]를 입력하면([P]로 표시됩니다), 더욱 확실한 다이얼링이 가능합니다. 다이얼링 회선으로 푸시 신호를 발신하고 싶을 때는, [톤]을 탭합니다([T]로 표시됩니다). [-]은, 다이얼링의 구분 기호로써 입력합니다. 다이얼링에는 영향을 주지 않습니다.
[회선 설정] | 필요에 따라서, 등록할 수신처에 대한 팩스의 전송 방법을 지정합니다. 여기에서 지정한 내용은, 팩스의 전송 전에 변경할 수 있습니다. [국제 송신]:통신 상태가 불안정한 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 사용합니다. 전송 속도를 낮춰서 전송합니다. [ECM OFF]:ECM 모드는, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식의 통신입니다. ECM 모드를 가진 팩스 사이의 통신에서는, 전송한 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신하기 때문에, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. ECM을 OFF로 설정해서 전송함으로써, 통신 시간을 단축할 수 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오. [V34 OFF]:V.34라고 하는 것은, 슈퍼 G3의 팩스 통신 시에 사용되는 통신 방식입니다. 상대 기기 또는 이 기기가 내선 교환기 경유로 회선에 연결되어 있는 경우 등, 회선의 상황에 따라서는 슈퍼 G3 모드에서 통신할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 V.34를 OFF로 설정하고 전송할 것을 권장합니다. [수신지 확인]:수신처 확인 전송 기능을 사용할 때에 [예]를 선택합니다. 팩스 전송에 지정한 팩스 번호와, 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)를 대조해서, 일치한 경우에 팩스를 전송합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- 팩스 번호를 등록할 때, 팩스 번호의 중복 입력 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 팩스 번호의 잘못된 등록을 방지하기 위해 편리한 기능입니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 인터넷 팩스 수신처를 등록하려면([인터넷 팩스 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [인터넷 팩스 전송]
          - [신규 등록]

수신처로 할 메일 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[E-Mail 주소] | 수신처로 할 메일 주소를 입력합니다. Prefix나 Suffix가 등록되어 있는 경우는, 등록한 도메인명 등을 호출해서, 입력을 보완할 수 있습니다.
[상대기 수신 능력] | 수신처의 장치가 수신할 수 있는 원고 데이터의 사양으로, [압축 형식], [용지 크기], [해상도]를 각각 선택합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- 메일 주소의 접두사(Prefix)와 접미사(Suffix)를 등록해 두는 것으로, 메일 주소의 입력을 보완할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### IP 주소 팩스 수신처를 등록하려면([IP주소 팩스 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [IP주소 팩스 전송]
          - [신규 등록]

수신처로 할 IP 주소, 호스트명, 메일 주소 중 하나를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[주소] | 수신처로 할 장치의 IP 주소 또는 호스트명을 입력합니다. IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16" 호스트명의 입력 예:"host.example.com"(도메인명도 포함해서 입력합니다.) 수신처는 메일 주소로 지정할 수도 있습니다. 메일 주소로 지정할 경우는, "ipaddrfax@"의 뒤에, 전송처의 IP 주소 또는 호스트명을 입력합니다. @ 이후를 IP 주소로 입력할 경우는, IP 주소를 "[]" 사이에 넣습니다. IP 주소(IPv4)의 입력 예:"ipaddrfax@[192.168.1.1]" IP 주소(IPv6)로 입력할 경우는, 첫 괄호"["의 뒤에, "IPv6:"를 입력합니다. IP 주소(IPv6)의 입력 예:"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]" @ 이후를 호스트명으로 입력할 경우는, "[]"는 불필요합니다. 호스트명의 입력 예:"ipaddrfax@host.example.com"
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[수신처 기종] | 수신처로 하는 장치가 컬러에 대응하고 있는지를 선택합니다. 초기값은 [흑백기]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 복수 수신처를 그룹으로 묶어서 등록하려면([그룹 수신지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [그룹 수신지]
        - [신규 등록]

수신처를 그룹으로 종합해서 등록합니다. 그룹에는, E-mail 전송과 SMB 전송, 팩스 전송 등을 조합할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 그룹 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[수신지] | 등록할 그룹에 포함하고 싶은 수신처를 선택합니다. [이름으로부터 검색] 또는 [번호로부터 검색]을 탭해서, 검색 문자 또는 등록 번호로 수신처를 줄일 수 있습니다. 1개의 그룹에는, 500건까지 수신처를 등록할 수 있습니다. 또, 메일 주소와 팩스 번호 등, 종류가 다른 수신처를 하나의 그룹으로 등록할 수도 있습니다.
[설정확인] | 필요에 따라서, 그룹에 등록되어 있는 수신처를 확인합니다.

#####

- 등록한 그룹 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 그룹 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]를 탭합니다.

- 등록한 그룹 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.