사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타무선 네트워크 경유에서 이 기기를 절전 상태에서 복귀시키기

# 무선 네트워크 경유에서 이 기기를 절전 상태에서 복귀시키기

이 기기에 Android/iOS 태블릿을 연결해서 사용하는 경우에, 무선 네트워크 경유에서 이 기기를 ErP 자동 전원 OFF 상태에서 복귀시키기 위한 설정을 합니다.

#####

- 이 기능은, 이 기기에 옵션의 무선 LAN 접속 키트, 로컬 인터페이스 키트를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

- Android/iOS 태블릿을 사용하려면, 단말기에 전용의 응용 프로그램을 설치할 필요가 있습니다.

- 이 기기를 IPv6 환경에서 사용하시는 경우에는, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- Android/iOS 태블릿을 사용해서 이 기기를 ErP 자동 전원 OFF 상태에서 복귀시키려면, 사전에 한번은 Android/iOS 태블릿과 이 기기를 연결해 둘 필요가 있습니다.

#####

- ErP 자동 전원 OFF 상태에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기기를 무선 네트워크 환경에서 사용하기 위한 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

관리자 모드의 [네트워크]-[무선 네트워크 설정]-[ErP에서 복귀]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 자동 전원 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 자동 전원 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 자동 전원 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.