사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 TCP/IP설정
검색

# TCP/IP설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]

TCP/IP 환경에 연결하여 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | TCP/IP의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPv4 설정] | 이 기기에 IP 주소(IPv4)를 할당합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPv6 설정] | 이 기기에 IP 주소(IPv6)를 할당합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DNS 호스트] | DNS 서버를 사용하는 환경에서, 호스트명을 사용해서 이 기기에 연결하는 경우는, 이 기기의 호스트명을 등록합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DNS 도메인] | 이 기기가 연결한 도메인명을 등록합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DNS 서버 설정(IPv4)] | 이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우는, 사용하는 DNS 서버의 주소(IPv4)를 이 기기에 등록합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DNS 서버 설정(IPv6)] | 이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우는, 사용하는 DNS 서버의 주소(IPv6)를 이 기기에 등록합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPsec 설정] | 이 기기에서 IPsec을 사용하기 위한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPv4 필터 허가 설정] | 이 기기에 액세스를 허가하는 컴퓨터를, IPv4 주소로 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPv4거부 설정] | 이 기기에 액세스를 거부하는 컴퓨터를, IPv4 주소로 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPv6 필터 허가 설정] | 이 기기에 액세스를 허가하는 컴퓨터를, IPv6 주소로 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPv6거부 설정] | 이 기기에 액세스를 거부하는 컴퓨터를, IPv6 주소로 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[간단 IP 필터링] | 이 기기에 액세스할 수 있는 기기를 IP 주소(IPv4/IPv6)로 제한할 수 있습니다. 액세스를 제한할 IP 주소의 범위는 자동으로 설정됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[RAW 포트 번호] | Port9100 인쇄에서 사용하는 RAW 포트의 번호를 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[LLMNR 설정] | LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)의 사용 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.