사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명무선 네트워크 설정
검색

# 무선 네트워크 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [무선 네트워크 설정]

이 기기를 무선 연결 또는 무선 LAN으로 사용할 때의 동작을 설정합니다.

[네트워크 I/F 구성]에서 [무선 만] 또는 [유선+무선(보조 모드)]을 선택한 경우는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시켜, 사용하는 액세스 포인트에 연결하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [아니오]:ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀하지 않습니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.
[간이 설정 (WPS)] | 연결에 필요한 정보를 액세스 포인트에서 자동적으로 취득하기 위한 설정을 합니다. 액세스 포인트가 WPS 기능에 대응하고 있을 필요가 있습니다. [푸시 버튼 방식]:[푸시 버튼 방식]을 선택하고 나서 [설정 실행]을 탭하면, 액세스 포인트로의 연결을 시도합니다. 액세스 포인트로 WPS 설정용의 버튼을 누르면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동으로 수행합니다. [PIN 방식]:[PIN 방식]을 선택하고 나서 [설정 실행]을 탭하면, PIN 코드가 표시됩니다. 표시된 PIN 코드를 액세스 포인트로 입력하면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동으로 수행합니다. Windows 7 이후의 OS가 가동되는 컴퓨터가 필요합니다.
[수동 설정] | SSID나 암호화 방식 등, 연결에 필요한 설정 할목을 수동으로 설정합니다. [SSID]:이 기기가 연결할 무선 LAN 액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32문자 이내). [20/40MHz 자동 전환]:40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우는 [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. [WEP]를 선택한 경우에는, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정할 경우에는, [사용자 키 설정]에서 사용할 WEP 키를 선택합니다. WEP 이외의 알고리즘을 선택한 경우에는, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다.
[연결 상태] | 이 기기가 연결하고 있는 액세스 포인트의 확인이나, 액세스 포인트의 전파 강도, 현재의 통신 속도 등을 확인할 수 있습니다.
[장치 설정] | 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.

[네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)] 또는 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우는, 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [아니오]:ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀하지 않습니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.
[AP 모드 설정] | 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용하기 위한 설정을 수동으로 수행합니다. [SSID]:이 기기의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우는, 액세스 포인트의 SSID가 됩니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우는, Wi-Fi Direct 연결용 SSID가 됩니다. Wi-Fi Direct에 대응한 단말기의 Wi-Fi Direct(설정) 화면에는, 여기에서 설정한 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct(설정) 화면에서 SSID를 지정해서 이 기기에 연결할 수 없는 경우는, Wi-Fi(설정) 화면에서 [가상 SSID]를 지정해서 연결하십시오. [20/40MHz 자동 전환]:40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우는 [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP]를 선택한 경우는, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정하는 경우는, [사용자 키 설정]에서 사용하는 WEP 키를 선택합니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우, [WEP]는 선택할 수 없습니다. [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우는, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다. 또, [암호 자동 업데이트]에서 암호의 자동 갱신 여부를 설정합니다. 자동 갱신하는 경우는, 암호의 갱신 간격을 입력합니다.
[무선 채널] | 액세스 포인트가 사용하는 무선 채널을 설정합니다. [자동]을 선택하면, 다른 액세스 포인트가 사용하지 않는 채널을 검색해서 자동으로 할당합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[ANY 연결] | ANY 연결의 허가 여부를 선택합니다. [금지]를 선택하면, 무선 LAN 쪽에서 액세스 포인트의 SSID를 자동 검출할 수 없게 됩니다. 초기값은 [허가]입니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우만 표시됩니다.
[MAC 주소 필터] | 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN을 MAC 주소로 제한합니다. 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN의 MAC 주소를 입력합니다. 최대 16대의 기기의 MAC 주소를 등록할 수 있습니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우만 표시됩니다.
[DHCP 서버 설정] | DHCP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다. 보통은, DHCP 서버의 설정이 필요합니다. [유효 설정]:DHCP 서버 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다. [IPv4 임대주소]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 범위를 설정합니다. [서브넷 마스크]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다. [임대 기간]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 임대 기간을 입력합니다.
[동시접속대수설정] | 액세스 포인트의 동시 연결대수를 입력합니다. 초기값은 [5]대입니다.
[신호 강도 설정] | 액세스 포인트의 전파 강도를 3단계(약, 중, 강)에서 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.
[장치 설정] | 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.
[연결된 기기 표시] | 액세스 포인트에 연결된 무선 LAN의 이름과 MAC 주소의 일람을 표시합니다.
[가상 SSID] | 자동 생성된 가상 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기를 이 기기에 연결하는 경우에 이용합니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에는, 가상 SSID가 표시됩니다. 가상 SSID는, "DIRECT-XXXXXX"(XXXXXX는 랜덤 영숫자와[SSID]의 설정값의 조합)으로 표시됩니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우에 표시됩니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용한 연결 방법에 대해 자세한 내용은, 단말의 취급 설명서를 읽어주십시오.