사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IP 주소 팩스
검색

# IP 주소 팩스

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [직접 입력]
    - [IP 주소 팩스]

읽어 들인 원고 데이터를 IP 주소 팩스 전송할 때에, 수신처로 할 IP 주소나 메일 주소 등을 입력합니다. 또,수신처의 장치가 컬러 인쇄에 대응하는지 선택합니다.

복수의 수신처를 지정할 때는, [다음 전송지]를 탭하면, 수신처를 추가할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소] | 수신처로 할 장치의 IP 주소 또는 호스트명을 입력합니다. IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16" 호스트명의 입력 예:"host.example.com"(도메인명도 포함해서 입력합니다.) 수신처는 메일 주소로 지정할 수도 있습니다. 메일 주소로 지정하는 경우는, "ipaddrfax@"의 뒤에, 전송처의 IP 주소 또는 호스트명을 입력합니다. @ 이후를 IP 주소로 입력하는 경우는, IP 주소를 "[]" 사이에 넣습니다. IP 주소(IPv4)의 입력 예:"ipaddrfax@[192.168.1.1]" IP 주소(IPv6)로 입력하는 경우는, 첫 괄호 "["의 뒤에, "IPv6:"를 입력합니다. IP 주소(IPv6)의 입력 예:"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]" @ 이후를 호스트명으로 입력하는 경우는, "[]"는 불필요합니다. 호스트명의 입력 예:"ipaddrfax@host.example.com"
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[수신처 기종] | 수신처의 장치에 맞춰서, [컬러기] 또는 [흑백기] 중 하나를 선택합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.