사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다

#### 이 기기에 IPv4 주소를 할당하려면([IPv4 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv4 설정]

이 기기에 IP 주소(IPv4)를 할당합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IP확정 방법] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이 기기의 IP 주소의 할당 방법을 선택합니다. 초기값은 [자동 취득]입니다.
| [직접 입력] | 이 기기에 고정 IP 주소를 할당합니다. IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이를 입력합니다.
[자동 취득] | DHCP 등에 의해 IP 주소를 자동으로 할당합니다. [자동 취득]을 누르면, 자동 취득 방법을 선택할 수 있습니다. [DHCP 설정]:초기값은 [ON]입니다. [BOOTP 설정]:초기값은 [OFF]입니다. [ARP/PING 설정]:초기값은 [ON]입니다. [AUTO IP설정]:초기값은 [ON]입니다.

#### 이 기기에 IPv6 주소를 할당하려면([IPv6 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv6 설정]

이 기기에 IP 주소(IPv6)를 할당합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IPv6 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPv6 자동 설정] | 이 기기의 IPv6 전역 주소를 자동 할당할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
| [사용 ON] | 라우터에서 통지되는 Prefix 길이와 이 기기의 MAC 주소부터, IPv6 전역 주소를 자동으로 할당합니다.
[사용 OFF] | IPv6 전역 주소를 수동으로 할당합니다. [전역 주소]:IPv6 전역 주소를 입력합니다. [게이트웨이 주소]:게이트웨이 주소를 입력합니다. [링크 로컬 주소]:이 기기의 MAC 주소에서 자동으로 설정된 링크 로컬 주소를 표시합니다.
[DHCPv6 설정] | DHCPv6에 의해 IPv6 전역 주소를 자동 할당할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.

#### 이 기기의 호스트명을 등록하려면([DNS 호스트])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 호스트]

DNS 서버를 사용하는 환경에서, 호스트명을 사용해서 이 기기에 연결하는 경우는, 이 기기의 호스트명을 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 호스트 이름] | 이 기기의 호스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). 사용하는 DNS 서버가 Dynamic DNS 기능을 지원하지 않는 경우는, 이 기기의 호스트 이름을 DNS 서버에 등록할 필요가 있습니다.
[Dynamic DNS 설정] | Dynamic DNS 기능의 유효 여부를 선택합니다. 사용할 DNS 서버가 Dynamic DNS 기능을 지원하는 경우에 [유효]를 선택하면, 설정한 호스트명을 DNS 서버에 자동으로 등록하거나, 변경 내용을 자동으로 변경할 수 있습니다. 초기값은 [사용안함]입니다.

#### 이 기기가 연결한 도메인명을 등록하려면([DNS 도메인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 도메인]

이 기기가 연결한 도메인명을 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[도메인명 자동 취득] | DHCP 등을 사용하는 경우에, 도메인명을 자동으로 취득할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[검색 도메인명 취득] | DHCP 등을 사용하는 경우에, 검색 도메인명을 자동으로 취득할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[DNS 기본 도메인 이름] | 기본 도메인명을 자동으로 취득하지 않는 경우는, 이 기기의 기본 도메인명을 입력합니다(호스트 이름을 포함해서 253바이트 이내).
[DNS 검색 도메인 이름 1]～[DNS 검색 도메인 이름 3] | 검색 도메인명을 자동으로 취득하지 않는 경우는, 등록하고 싶은 번호를 선택하여, 검색 도메인명을 입력합니다(251문자 이내).

#### 이 기기가 이용하는 DNS 서버의 주소(IPv4)를 등록하려면([DNS 서버 설정(IPv4)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 서버 설정(IPv4)]

이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우는, 사용하는 DNS 서버의 주소(IPv4)를 이 기기에 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 서버 자동 취득] | DNS 서버의 주소를 자동으로 취득할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[기본 DNS 서버] | 사용하는 DNS 서버(첫 번째)의 주소를 입력합니다.
[대체 DNS 서버 1]/[대체 DNS 서버 2] | 복수의 DNS 서버를 사용할 경우는, 등록하고 싶은 번호를 선택하여, DNS 서버(두 번째)의 주소를 입력합니다.

#### 이 기기가 이용하는 DNS 서버의 주소(IPv6)를 등록하려면([DNS 서버 설정(IPv6)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 서버 설정(IPv6)]

이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우는, 사용하는 DNS 서버의 주소(IPv6)를 이 기기에 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 서버 자동 취득] | DNS 서버의 주소를 자동으로 취득할지 선택합니다. DHCPv6를 사용하는 경우, DNS 서버의 주소를 자동으로 설정할 수 있습니다. 초기값은 [유효]입니다.
[기본 DNS 서버] | 사용하는 DNS 서버(첫 번째)의 주소를 입력합니다.
[대체 DNS 서버 1]/[대체 DNS 서버 2] | 복수의 DNS 서버를 사용할 경우는, 등록하고 싶은 번호를 선택하여, DNS 서버(두 번째)의 주소를 입력합니다.

#### LLMNR의 유효 여부를 설정하려면([LLMNR 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [LLMNR 설정]

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)의 사용 여부를 선택합니다.

LLMNR을 사용하면, DNS 서버가 없는 환경에서도 이름 해결을 할 수 있습니다. Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R)의 컴퓨터에서 대응하고 있습니다. IPv6 환경에서, 이름 해결을 수행하고 싶은 경우 등에 편리합니다.

초기값은 [유효]입니다.

#### ping 명령을 전송해서 연결 확인하려면([PING 응답 확인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [PING 응답 확인]

이 기기와 통신하는 기기에 대해서 ping을 전송하여, 올바르게 연결되어 있는지 확인하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[PING 전송 주소] | ping을 전송하는 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[접속 확인 실행] | ping을 전송하여, 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

#### 네트워크 I/F를 증설할 경우에, 네트워크 I/F의 구성을 설정하려면([네트워크 I/F 구성])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 I/F 구성]

네트워크 인터페이스를 증설해서 사용하는 경우, 네트워크 인터페이스의 구성을 설정합니다.

- [유선 만]:이 기기를 유선 LAN 환경만으로 사용할 경우에 선택합니다.

- [무선 만]:이 기기를 무선 LAN 환경만으로 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시킵니다.

- [유선+무선(보조 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시킵니다.

- [유선+무선(기본 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 연결로 동작시킵니다.

- [유선+무선(Wi-Fi Direct)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로 동작시킵니다.

초기값은 [유선 만]입니다.

#####

- 이 기기에 옵션의 무선 LAN 접속 키트, 로컬 인터페이스 키트를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 이 기기를 무선 네트워크 환경에 연결하기 위한 설정을 하려면([무선 네트워크 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [무선 네트워크 설정]

이 기기를 무선 연결 또는 무선 LAN으로 사용할 때의 동작을 설정합니다.

[네트워크 I/F 구성]에서 [무선 만] 또는 [유선+무선(보조 모드)]을 선택한 경우는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시켜, 사용하는 액세스 포인트에 연결하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [아니오]:ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀하지 않습니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.
[간이 설정 (WPS)] | 연결에 필요한 정보를 액세스 포인트에서 자동적으로 취득하기 위한 설정을 합니다. 액세스 포인트가 WPS 기능에 대응하고 있을 필요가 있습니다. [푸시 버튼 방식]:[푸시 버튼 방식]을 선택하고 나서 [설정 실행]을 탭하면, 액세스 포인트로의 연결을 시도합니다. 액세스 포인트로 WPS 설정용의 버튼을 누르면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동으로 수행합니다. [PIN 방식]:[PIN 방식]을 선택하고 나서 [설정 실행]을 탭하면, PIN 코드가 표시됩니다. 표시된 PIN 코드를 액세스 포인트로 입력하면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동으로 수행합니다. Windows 7 이후의 OS가 가동되는 컴퓨터가 필요합니다.
[수동 설정] | SSID나 암호화 방식 등, 연결에 필요한 설정 할목을 수동으로 설정합니다. [SSID]:이 기기가 연결할 무선 LAN 액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32문자 이내). [20/40MHz 자동 전환]:40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우는 [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. [WEP]를 선택한 경우에는, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정할 경우에는, [사용자 키 설정]에서 사용할 WEP 키를 선택합니다. WEP 이외의 알고리즘을 선택한 경우에는, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다.
[연결 상태] | 이 기기가 연결하고 있는 액세스 포인트의 확인이나, 액세스 포인트의 전파 강도, 현재의 통신 속도 등을 확인할 수 있습니다.
[장치 설정] | 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.

[네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)] 또는 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우는, 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [아니오]:ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀하지 않습니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.
[AP 모드 설정] | 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용하기 위한 설정을 수동으로 수행합니다. [SSID]:이 기기의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우는, 액세스 포인트의 SSID가 됩니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우는, Wi-Fi Direct 연결용 SSID가 됩니다. Wi-Fi Direct에 대응한 단말기의 Wi-Fi Direct(설정) 화면에는, 여기에서 설정한 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct(설정) 화면에서 SSID를 지정해서 이 기기에 연결할 수 없는 경우는, Wi-Fi(설정) 화면에서 [가상 SSID]를 지정해서 연결하십시오. [20/40MHz 자동 전환]:40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우는 [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP]를 선택한 경우는, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정하는 경우는, [사용자 키 설정]에서 사용하는 WEP 키를 선택합니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우, [WEP]는 선택할 수 없습니다. [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우는, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다. 또, [암호 자동 업데이트]에서 암호의 자동 갱신 여부를 설정합니다. 자동 갱신하는 경우는, 암호의 갱신 간격을 입력합니다.
[무선 채널] | 액세스 포인트가 사용하는 무선 채널을 설정합니다. [자동]을 선택하면, 다른 액세스 포인트가 사용하지 않는 채널을 검색해서 자동으로 할당합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[ANY 연결] | ANY 연결의 허가 여부를 선택합니다. [금지]를 선택하면, 무선 LAN 쪽에서 액세스 포인트의 SSID를 자동 검출할 수 없게 됩니다. 초기값은 [허가]입니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우만 표시됩니다.
[MAC 주소 필터] | 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN을 MAC 주소로 제한합니다. 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN의 MAC 주소를 입력합니다. 최대 16대의 기기의 MAC 주소를 등록할 수 있습니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우만 표시됩니다.
[DHCP 서버 설정] | DHCP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다. 보통은, DHCP 서버의 설정이 필요합니다. [유효 설정]:DHCP 서버 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다. [IPv4 임대주소]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 범위를 설정합니다. [서브넷 마스크]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다. [임대 기간]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 임대 기간을 입력합니다.
[동시접속대수설정] | 액세스 포인트의 동시 연결대수를 입력합니다. 초기값은 [5]대입니다.
[신호 강도 설정] | 액세스 포인트의 전파 강도를 3단계(약, 중, 강)에서 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.
[장치 설정] | 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.
[연결된 기기 표시] | 액세스 포인트에 연결된 무선 LAN의 이름과 MAC 주소의 일람을 표시합니다.
[가상 SSID] | 자동 생성된 가상 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기를 이 기기에 연결하는 경우에 이용합니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에는, 가상 SSID가 표시됩니다. 가상 SSID는, "DIRECT-XXXXXX"(XXXXXX는 랜덤 영숫자와[SSID]의 설정값의 조합)으로 표시됩니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우에 표시됩니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용한 연결 방법에 대해 자세한 내용은, 단말의 취급 설명서를 읽어주십시오.

# IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다

#### IPX 환경에서 사용하기 위한 설정을 하려면([IPX 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [NetWare 설정]
        - [IPX 설정]

IPX의 사용 여부를 선택합니다. IPX를 사용하는 경우는, 사용하시는 환경에 맞춰서, 이더넷 프레임 유형을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IPX의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Ethernet 프레임 종류] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이더넷 프레임 유형을 선택합니다. 초기값은 [자동 검출]입니다.

#### NetWare에서 인쇄하기 위한 설정을 하려면([NetWare 인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [NetWare 설정]
        - [NetWare 인쇄 설정]

NetWare에서 인쇄하기 위한 사용 환경을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | NetWare에서 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[NetWare 인쇄 모드] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 프린트 서버의 동작 모드를 선택합니다. 초기값은 [PServer]입니다.
| [PServer] | [PServer]를 눌러서, 이 기기를 PServer로 사용하기 위한 설정을 합니다. [프린트 서버-이름]:프린트 서버-이름을 입력합니다(63문자 이내). [프린트 서버-암호]:필요에 따라서, 프린트 서버-암호를 입력합니다(63문자 이내). [폴링 간격]:작업의 확인을 수행하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [1]초입니다. [NDS/Bindery 설정]:[NDS] 또는 [NDS & Bindery]를 선택합니다. 초기값은 [NDS]입니다. [파일 서버 이름]:Bindery 모드의 우선 파일 서버 이름을 입력합니다(47문자 이내). [NDS 콘텍스트 이름]:프린트 서버에서 연결하는, NDS 콘텍스트 이름을 입력합니다(191문자 이내). [NDS 트리 이름]:프린트 서버에서 연결하는, NDS 트리 이름을 입력합니다(63문자 이내).
[Nprinter/Rprinter] | [Nprinter/Rprinter]를 눌러서, 이 기기를 Nprinter 또는 Rprinter로 사용하기 위한 설정을 합니다. [프린트 서버-이름]:프린트 서버-이름을 입력합니다(63문자 이내). [프린터 번호]:프린터 번호를 입력합니다.
[상태] | 서버명, 대기열 이름, 대기열의 상태를 확인할 수 있습니다.

#### NDS에 의한 사용자 인증의 사용 여부를 설정하려면([사용자 인증 설정(NDS)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [NetWare 설정]
        - [사용자 인증 설정(NDS)]

NDS(Novell Directory Service) 인증의 사용 여부를 선택합니다.

초기값은 [사용 ON]입니다.

# 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다

#### E-mail 전송의 사용 환경을 설정하려면([E-mail 전송(SMTP)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [E-Mail 설정]
        - [E-Mail 전송(SMTP)]

이 기기에서 E-mail을 전송하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기에서의 E-mail 전송 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[스캔 전송] | E-mail 전송 기능 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 E-mail의 첨부 파일로 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[상태 통지 기능] | E-mail 통지 기능 사용 여부를 선택합니다. 용지의 보급이나 토너 교체 시기, 용지 걸림 등, 이 기기에서 경고가 발생했을 때에, 등록한 메일 주소로 통지할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[총 카운터 통지 기능] | 총 카운터 통지 기능의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기에서 관리하는 카운터 정보를, 등록한 메일 주소로 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SMTP 서버 주소] | 사용하는 메일 서버(SMTP)의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[바이너리 분할] | 큰 크기의 E-mail을 전송할 때, E-mail을 분할할지 선택합니다. [분할 메일 크기]의 설정에 따라서, E-mail을 분할합니다. 메일 서버쪽에서 전송할 수 있는 E-mail의 최대 용량이 제한되어 있는 경우에 설정합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[분할 메일 크기] | [바이너리 분할]에서 [사용 ON]을 선택한 경우에, E-mail을 분할하는 크기를 입력합니다.
[연결 시간 초과] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.
[서버 용량] | 메일 서버(SMTP)가 허용하는 E-mail의 최대 크기를 입력합니다. [무제한]을 눌러, 선택을 해제하고 나서 입력합니다. 여기에서 지정한 크기를 넘은 E-mail은, 파기됩니다. [바이너리 분할]에서 [사용 ON]을 선택한 경우는, 이 설정은 무효가 됩니다. 초기값은 [무제한]입니다.
[SSL/TLS 설정] | 메일 서버(SMTP)와의 통신의 암호화 방법을 선택합니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, [SMTP over SSL] 또는 [Start TLS]를 선택합니다. 초기값은 [끄기]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. [SSL/TLS 설정]에서 [SMTP over SSL]을 선택한 경우에 설정합니다. 초기값은 [465]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[고급 설정] | 사용하시는 환경에 맞춰서, SMTP 인증이나 POP before SMTP 인증을 설정합니다.
| [SMTP 인증] | SMTP 인증의 사용 여부를 선택합니다. [사용 ON]을 선택한 경우는, 다음의 설정을 합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [사용자 ID]:SMTP 인증 사용자 ID를 입력합니다(64문자 이내). [암호]:[사용자 ID]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(64문자 이내). [도메인 이름]:SMTP 인증의 도메인명(realm)을 입력합니다(253문자 이내). SMTP 인증의 인증 방식이, Digest-MD5인 경우에 설정합니다. 도메인(realm)이 두 개 이상 존재하는 경우에, 도메인명을 입력합니다. 도메인(realm)이 한 개인 경우는, 입력이 불필요합니다. 초기 통신 시에 메일 서버(SMTP)에서 도메인명이 통지되어, 그 도메인명을 사용해서 자동으로 통지합니다. [인증 설정]:SMTP 인증과, 이 기기의 사용자 인증을 연동할지 선택합니다.이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에 설정합니다. [설정치를 사용]:[사용자 ID]와 [암호]에서 입력한 값을 사용합니다. [사용자 인증을 사용]:이 기기의 등록 사용자의 사용자명과 암호를, SMTP 인증의 [사용자 ID]와 [암호]로 사용합니다. 초기값은 [설정치를 사용]입니다. [SMTP 인증 설정]:SMTP 인증에서 사용하는 인증 방식을 선택합니다.
[POP Before SMTP 인증] | POP before SMTP의 사용 여부를 선택합니다. 사용 환경에서, E-mail 전송 시에 POP before SMTP 인증을 사용하고 있는 경우에 설정합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[POP Before SMTP 시간] | 필요에 따라서, POP 인증을 하고 나서 E-mail 전송을 시작하기까지의 대기 시간을 변경합니다. 초기값은 [5초]입니다.

#### S/MIME를 사용해서, E-mail의 보안을 강화하기 위한 설정을 하려면([S/MIME 통신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [E-Mail 설정]
        - [S/MIME 통신 설정]

이 기기에서 S/MIME를 사용하기 위한 설정을 합니다. E-mail의 암호화와 디지털 서명의 부가를 수행하여, E-mail의 보안을 강화할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | S/MIME의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[디지털 서명] | E-mail 전송 시에 디지털 서명을 부가하는 경우는, 디지털 서명을 부가하는 방법을 선택합니다. [항상 서명 안 함]:디지털 서명을 부가하지 않습니다. [항상 서명]:항상 디지털 서명을 부가합니다. E-mail을 전송하기 전에 특별한 설정을 하지 않아도, 자동으로 디지털 서명이 부가됩니다. [전송시에 선택]:디지털 서명의 부가 여부를, E-mail을 전송하기 전에 사용자에게 선택하게 합니다. 초기값은 [항상 서명 안 함]입니다.
[메일 본문의 암호화 종류] | E-mail의 본문의 암호화 방식을 선택합니다. 초기값은 [3DES]입니다.
[S/MIME 정보의 인쇄] | 이 기기가 S/MIME 메일을 수신했을 때에, S/MIME 정보의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[증명서의 자동 취득] | 수신한 E-mail에서 증명서의 자동 취득 여부를 선택합니다. 취득한 증명서는, 증명서에 기재되어 있는 메일 주소와 일치하는 E-mail 수신처로 추가 등록됩니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | [증명서의 자동 취득]에서 [예]를 선택한 경우에, 취득한 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[디지털 서명 형식] | E-mail 전송 시에 디지털 서명을 부가하는 경우는, 디지털 서명의 인증 방식을 선택합니다. 초기값은 [SHA-1]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### FTP 전송의 사용 환경을 설정하려면([FTP 전송 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [FTP 설정]
        - [FTP 전송 설정]

이 기기에서 FTP 전송 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 FTP 전송 기능의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 FTP 서버에 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[프럭시 서버-주소] | 프록시 서버 경유로 FTP 서버에 액세스하는 경우는, 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프록시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, FTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, FTP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.

#### SMB 전송의 사용 환경을 설정하려면([클라이언트 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [클라이언트 설정]

이 기기의 SMB 클라이언트 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 SMB 클라이언트 기능의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 컴퓨터의 공유 폴더에 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SMB 인증 설정] | 사용하시는 환경에 맞춰서, SMB 전송 시의 인증 방식을 선택합니다. [NTLM v1]:NTLM v1 인증을 수행합니다. NT 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [NTLM v2]:NTLM v2 인증을 수행합니다. NT 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [NTLM v1/v2]:NTLM v2 인증에 실패한 경우에, NTLM v1 인증을 수행합니다. NT 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [Kerberos]:Kerberos 인증을 수행합니다. Active Directory 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. 초기값은 [NTLM v1]입니다.
[Kerberos 인증 실패시 설정] | [SMB 인증 설정]에서 [Kerberos]를 선택한 경우, Kerberos 인증에 실패했을 때에, NTLM 인증을 수행할지 선택합니다. [NTLM v1/v2 사용]:Kerberos 인증에 실패하면 NTLM v2 인증을 수행하며, NTLM v2 인증에 실패하면 NTLM v1 인증을 수행합니다. Active Directory 도메인과 NT 도메인 혼합 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [NTLM 사용 안 함]:Kerberos 인증에 실패하면, 인증 실패가 됩니다. 초기값은 [NTLM 사용 안 함]입니다.
[사용자 인증(NTLM)] | NTLM 서버에서 사용자 인증의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[DFS 설정] | 분산 파일 시스템(DFS, Distributed File System)을 도입한 경우에, DFS를 사용할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[단일 로그온 설정] | SMB 전송의 단일 로그온 기능을 설정합니다. 이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로 인용함으로써, SMB 수신처의 인증 정보를 지정하는 번거로움이 줄어들며, SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축할 수 있습니다. [기본 도메인 이름]:SMB 전송 시에 수신처의 호스트명에 부가하는 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). SMB 전송 시에 수신처의 도메인명이 사용자에 따라 지정되지 않은 경우는, 여기에서 지정한 도메인명이 부가됩니다. 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우는 입력이 불필요합니다. [인증 정보 인용 설정]:이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로 인용할지 선택합니다. 초기값은 [인용 안 함]입니다. [인증 정보 등록 여부]:[인증 정보 인용 설정]에서 [인용]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. [등록 불가]를 선택하면, SMB 수신처를 등록할 때에 로그인 시의 사용자 ID 및 암호를 포함하지 않고 등록합니다. 단, Web Connection에서 SMB 수신처를 등록하면, 사용자 ID 및 암호를 포함해서 등록합니다. [등록 가능]을 선택하면, 사용자 ID 및 암호를 포함해서 등록하거나 제외하고 등록할지 선택할 수 있습니다. [제거 & 등록]을 선택하면, 사용자 ID와 암호는 SMB 전송 시에 자동으로 부가됩니다. 초기값은 [등록 불가]입니다.

#### 이 기기를 SMB 서버로 사용할 때의 기본 정보를 등록하려면([SMB 서버 공통 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [SMB 서버 설정]
          - [SMB 서버 공통 설정]

이 기기를 SMB 서버로 사용하기 위한 공통의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SMB 호스트명] | 이 기기의 호스트명을 입력합니다(15문자 이내).
[워크그룹] | 이 기기가 소속된 워크그룹명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [WORKGROUP]입니다.
[SMB 인증 프로토콜] | 이 기기에서 사용하는 SMB 인증 프로토콜을 선택합니다. Windows Vista 이후를 사용하는 경우에, SMB 2.0 프로토콜을 사용할 때는, [SMB1.0/SMB2.0]을 선택합니다. 초기값은 [SMB1.0]입니다.

#### SMB 인쇄의 사용 환경을 설정하려면([SMB 인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [SMB 서버 설정]
          - [SMB 인쇄 설정]

이 기기에서 SMB 인쇄를 하기 위한 설정을 합니다.

SMB를 사용해서, Windows 네트워크 상에서 프린터 공유를 수행하는 경우에 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SMB 인쇄 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[인쇄 서비스 이름] | 인쇄 서비스 이름을 대문자로 입력합니다(12문자 이내).

#### 공유 박스의 SMB 파일 공유 기능을 유효로 하려면([SMB 파일 공유 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [SMB 서버 설정]
          - [SMB 파일 공유 설정]

SMB 파일 공유 기능의 사용 여부를 선택합니다.

SMB 파일 공유 기능을 사용하면, 이 기기의 공유 박스를 통해서, 네트워크 상의 다른 PC 파일을 공유할 수 있습니다.

초기값은 [사용 OFF]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 이 기기가 이용하는 WINS 서버를 등록하려면([WINS/NetBIOS 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [WINS/NetBIOS 설정]

이름 해결을 위해 WINS 서버를 도입한 경우에, WINS 서버를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | WINS 서버의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[자동 취득 설정] | WINS 서버의 주소를 자동으로 취득할지 선택합니다. DHCP 등이 유효인 경우에 설정합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[WINS 서버 주소] | WINS 서버의 주소를 수동으로 지정하는 경우에, WINS 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1"
[노드 종류 설정] | 이름 해결 방법을 선택합니다. [B노드]:브로드 캐스트에서 확인합니다. [P노드]:WINS 서버에 확인합니다. [M노드]:브로드 캐스트, WINS 서버의 순서로 확인합니다. [H노드]:WINS 서버, 브로드 캐스트의 순서로 확인합니다. 초기값은 [H노드]입니다.

#### 다이렉트 호스팅 SMB 서비스의 유효 여부를 설정하려면([Direct Hosting 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [Direct Hosting 설정]

다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효하게 할지 선택합니다. 유효하게 하면, IP 주소(IPv4/IPv6) 또는 호스트명으로, 통신처를 지정할 수 있습니다.

초기값은 [사용 ON]입니다.

#### WebDAV 전송의 사용 환경을 설정하려면([WebDAV 클라이언트 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [WebDAV 설정]
        - [WebDAV 클라이언트 설정]

이 기기의 WebDAV 클라이언트 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 WebDAV 클라이언트 기능의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 WebDAV 서버에 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[프럭시 서버-주소] | 프록시 서버 경유에서 WebDAV 서버에 액세스하는 경우는, 사용하는 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프록시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [8080]입니다.
[사용자 이름] | 프록시 서버에 로그인하기 위한 사용자명을 입력합니다(63문자 이내).
[암호] | [사용자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내).
[체크 전송] | 전송 데이터를 몇 가지의 집단(묶음)으로 나눠서 전송할지 선택합니다. 사용하시는 WebDAV 서버가 묶음 전송에 대응하고 있는 경우에 설정합니다. 초기값은 [미사용]입니다.
[접속 타임 아웃] | 필요에 따라서, WebDAV 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[서버 인증 문자 코드] | WebDAV 서버에서 인증할 때에 사용하는, 문자 코드를 선택합니다. 터치 패널의 표시 언어를 [일본어]로 설정한 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [UTF-8]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.

#### WS 검색에서 탐색되는 이 기기의 이름을 등록하려면([DPWS 공통 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [DPWS 설정]
        - [DPWS 공통 설정]

Web 서비스를 사용해서 이 기기를 검출하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[Friendly Name] | 컴퓨터에서 Web 서비스를 사용해서 검색했을 때에 표시하는 이 기기의 이름을 입력합니다(62문자 이내). 이 기기를 찾을 때에 알기 쉬운 이름을 지정합니다.
[Publication Service] | 아래에 있는 환경에서 이 기기를 사용하는 경우는, [유효]를 선택합니다. Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2에서, NetBIOS가 무효로 되어있는 환경 IPv6만 통신을 수행하도록 구축된 환경 Publication Service에 의한 연결 위치의 검출은, 최대 512개까지 가능합니다(NetBIOS에 의한 검출수를 포함). 초기값은 [사용 안함]입니다.
[SSL 사용 설정] | Web 서비스 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.

#### WS 인쇄의 사용 환경을 설정하려면([프린터 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [DPWS 설정]
        - [프린터 설정]

Web 서비스를 사용해서 인쇄하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | WS인쇄 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[프린터 이름] | WS 프린터로 사용할 때의, 이 기기의 이름을 입력합니다(63문자 이내).
[프린터 설치 장소] | 필요에 따라서, 프린터 설치 장소를 입력합니다(63문자 이내).
[프린터 정보] | 필요에 따라서, 프린터 정보를 입력합니다(63문자 이내).

#### WS 스캔의 사용 환경을 설정하려면([스캐너 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [DPWS 설정]
        - [스캐너 설정]

Web 서비스를 사용해서 스캔하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | WS 스캔 전송 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[스캐너명] | WS 스캐너로 사용할 때의, 이 기기의 이름을 입력합니다(63문자 이내).
[스캐너 설치 장소] | 필요에 따라서, 스캐너 설치 장소를 입력합니다(63문자 이내).
[스캐너 정보] | 필요에 따라서, 스캐너 정보를 입력합니다(63문자 이내).
[접속 타임 아웃] | 필요에 따라서, 컴퓨터와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [120초]입니다.

#### WS 스캔이나 WS 인쇄에서 이용하는 검색 프록시 서버를 등록하려면([DPWS 확장 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [DPWS 설정]
        - [DPWS 확장 설정]

멀티캐스트 통신이 제한되어 있는 환경에서, WS-Discovery에서 정의된 검색 프록시를 이용해서, Web 서비스에 의한 인쇄나 스캔을 수행하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[프록시 사용 설정] | 검색 프록시의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[프록시 등록] | Web 서비스를 사용해서 인쇄 또는 스캔할 때에 이용하는, 검색 프록시 서버를 등록합니다. 등록하는 번호를 선택하여, 다음의 항목을 설정합니다.
| [호스트명] | 검색 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로명] | 검색 프록시 서버에서, WS-Discovery의 서비스를 공개한 URL의 경로 부분의, 서비스명을 입력합니다(255문자 이내).
[SSL 사용 설정] | 검색 프록시 서버와의 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 검색 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [80]/[443](SSL 사용 시)입니다.

#### 스캔 서버와의 연계 여부를 설정하려면([분리 스캔 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [분리 스캔 설정]

이 기기를, 분산 스캔 관리(Distributed Scan Management)를 사용한 시스템에 통합할 수 있습니다.

Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 분산 스캔 서버와 연계한 스캔 기능의 사용 여부를 선택합니다.

이 기기에서 읽어 들인 원고 데이터를, 분산 스캔 서버에 전송합니다. 파일을 받아 들인 스캔 서버는, 등록이 끝난 스캔 프로세스에 따라서, SMB 폴더나 E-mail 주소, Microsoft Office SharePoint Server로 전송을 수행합니다.

초기값은 [사용 OFF]입니다.

#####

- 미리 WS 스캔을 유효로 하는 동시에, SSL 통신을 설정할 필요가 있습니다.

- 미리, 이 기기를 Active Directory의 도메인에 연결시킬 필요가 있습니다.

#### 수신처 검색에 이용하는 LDAP 서버나 Active Directory를 등록하려면([LDAP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [LDAP 설정]

사용하는 LDAP 서버나 Active Directory에서 수신처 검색하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[LDAP 사용 설정] | 수신처 검색에 LDAP 서버의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 전송할 때에, LDAP 서버에서 메일 주소나 팩스 번호를 검색할 수 있습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[LDAP 서버 등록] | 수신처 검색에 이용하는 LDAP 서버를 등록합니다. 미등록의 키를 선택하면, 필요한 정보를 입력합니다.
| [LDAP 서버 명칭] | LDAP 서버의 이름을 입력합니다(32문자 이내). 서버를 선택할 때에 알기 쉬운 이름을 지정합니다.
[LDAP 설정] | LDAP 검색의 동작에 관한 설정을 합니다. [최대 검색 수]:필요에 따라서, 검색 결과로 표시할 수신처의 최대 수를 변경합니다. 초기값은 [100]건입니다. [시간 초과]:필요에 따라서, LDAP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다. [세부검색 초기 설정]:항목별로, LDAP 검색을 실행하는 조건의 초기값을 설정합니다. 초기값은 [또는]입니다. [검색조건 속성 변경]:LDAP 검색을 할 때에 지정하는 속성을 선택합니다. [이름](cn)과 [닉네임](displayName)에서 전환할 수 있습니다. 초기값은 [이름]입니다. [검색]:이름의 일부를 입력했을 때, 후보의 수신처를 표시할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[서버 주소] | LDAP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[검색 베이스] | 인증하는 사용자를 검색할 때의, 검색 기점을 지정합니다(255문자 이내). 입력한 기점에서 아래의 트리 구조도 포함해서 검색합니다. 입력 예:"cn=users,dc=example,dc=com"
[SSL 사용 설정] | LDAP 서버의 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, LDAP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [389]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [636]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[인증 형식] | LDAP 서버로 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하는 LDAP 서버에서 채용한 인증 방식에 맞춰 선택합니다. [Anonymous] [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 초기값은 [Anonymous]입니다.
[서버 인증 방식 선택] | LDAP 서버의 인증 방식을 선택합니다. [설정치를 사용]:[로그인 이름], [암호], [도메인 이름]의 설정값을 사용합니다. [사용자 인증을 사용]:이 기기의 사용자 인증과 연동시킵니다. 이 기기의 등록 사용자의 사용자명과 암호를 [로그인 이름], [암호]로 사용합니다. [Dynamic 인증]:LDAP 검색을 할 때에, 사용자명과 암호가 요구됩니다. 초기값은 [설정치를 사용]입니다.
[referral 설정] | 필요에 따라서, referral 기능의 사용 여부를 선택합니다. LDAP 서버의 환경에 따라서 설정하십시오. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[로그인 이름] | LDAP 서버에 로그인해서, 사용자의 검색을 수행할 수 있는 로그인명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[도메인 이름] | LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [인증 형식]에서 [GSS-SPNEGO]를 선택한 경우는, Active Directory의 도메인명을 입력합니다.
[검색 속성을 통한 인증] | [인증 형식]에서 [Simple]을 선택하고, 동시에 [서버 인증 방식 선택]에서 [Dynamic 인증]을 선택한 경우에, 검색 속성에 의한 인증을 유효하게 할지 선택합니다. LDAP 서버에서 인증할 때에, 사용자가 DN(Distinguished Name)을 모두 입력할 필요가 있습니다. 초기값은 [무효]입니다.
[검색 속성] | 사용자명의 앞에 자동으로 추가하는 검색 속성을 입력합니다(64문자 이내). 속성값은, 영문자로 시작할 필요가 있습니다. 초기값은 [uid]입니다.
[접속 확인] | 입력한 내용으로 LDAP 서버에 연결을 시행해서, 등록 내용이 올바른지 확인합니다. [LDAP 사용 설정]에서 [사용 ON]을 선택한 경우에 표시됩니다.
[전체 설정 초기화] | 입력한 내용을 내용을 모두 초기화합니다.
[검색 기본 설정] | 수신처를 검색할 때에, 기본으로 이용하는 LDAP 서버를 선택합니다. 복수의 LDAP 서버를 등록한 경우는, 자주 사용하는 LDAP 서버를 기본으로 설정해두면 편리합니다.
[검색 결과 표시 초기 설정] | 옵션의 팩스 키트를 장착한 경우에, 수신처를 LDAP 서버에서 검색했을 때의 검색 표시 결과에, E-mail 주소, 팩스, I-Fax 중 어느 것을 우선으로 표시할지 선택합니다. 팩스 키트가 장착되지 않았으며, 동시에 인터넷 팩스 기능이 무효인 경우는 표시되지 않습니다. 초기값은 [E-Mail]입니다.

# 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다

#### 인터넷 팩스 기능, IP 주소 팩스 기능을 유효로 하려면([네트워크 팩스 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [네트워크 팩스 기능 설정]

IP 주소 팩스와 인터넷 팩스의 사용 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IP주소 팩스 기능] | IP 주소 팩스의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[인터넷 팩스 기능] | 인터넷 팩스의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#####

- IP 주소 팩스와 인터넷 팩스를 사용하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- IP 주소 팩스와 인터넷 팩스를 사용하려면, 옵션의 하드디스크를 장착할 필요가 있습니다.

- IP 주소 팩스를 사용하려면, 옵션의 팩스 키트가 필요합니다.

#### IP 주소 팩스 전송의 사용 환경을 설정하려면([SMTP 전송 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [SMTP 전송 설정]

IP 주소 팩스와 인터넷 팩스를 사용하는 경우에, 이 기기의 SMTP 전송 기능의 사용 환경을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.

#### IP 주소 팩스 수신의 사용 환경을 설정하려면([SMTP 수신 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [SMTP 수신 설정]

IP 주소 팩스와 인터넷 팩스를 사용하는 경우에, 이 기기의 SMTP 수신 기능의 사용 환경을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SMTP 수신 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [300]초입니다.

# 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다

#### Port9100 인쇄할 때의, RAW 포트 번호를 설정하려면([RAW 포트 번호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [RAW 포트 번호]

Port9100 인쇄에서 사용하는 RAW 포트의 번호를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[포트 1]～[포트 6] | 필요에 따라서, RAW 포트 번호를 변경합니다. 포트를 사용하지 않을 때는 [사용 OFF]를 선택합니다. 초기값은 아래와 같습니다. [포트 1]:9100 [포트 2]:9112 [포트 3]:9113 [포트 4]:9114 [포트 5]:9115 [포트 6]:9116

#### IPP 인쇄의 사용 환경을 설정하려면([http 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [http 서버 설정]

Web Connection의 사용 금지 여부의 선택, IPP 인쇄의 사용 환경의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | HTTP 서버로 이 기기의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[PSWC 설정] | Web Connection의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPP 설정] | IPP 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPP 작업 허가] | IPP 인쇄 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[조작 지원 정보] | IPP에 의한 다음 조작의 허가 여부를 선택합니다. [인쇄 작업]:인쇄 작업을 허가합니다. [유효 작업]:유효 작업의 확인을 허가합니다. [취소 작업]:작업의 취소를 허가합니다. [작업 속성 취득]:작업 속성의 취득을 허가합니다. [작업 취득]:작업 속성의 일람의 취득을 허가합니다. [프린터 속성 취득]:프린터 속성의 취득을 허가합니다. 초기값은 모두 [ON](허가)입니다.
[프린터 관련 정보] | 필요에 따라서, 이 기기의 프린터 정보를 입력합니다. [프린터 이름]:이 기기의 프린터 이름을 입력합니다(127문자 이내). [프린터 설치 장소]:이 기기의 설치 장소를 입력합니다(127문자 이내). [프린터 정보]:이 기기의 프린터 정보를 입력합니다(127문자 이내). [프린터 URI]:IPP를 이용해서 프린트할 수 있는 프린터의 URI를 표시합니다.
[IPP 인증 설정] | IPP 인증의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[인증 방식] | IPP 인증의 인증 방식을 선택합니다. 초기값은 [requesting-user-name]입니다.
[사용자 이름] | 사용자명을 입력합니다(20문자 이내). [인증 방식]에서 [basic] 또는 [digest]를 선택한 경우에 입력합니다.
[암호] | [사용자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다. [인증 방식]에서 [basic] 또는 [digest]를 선택한 경우에 입력합니다.
[realm] | [인증 방식]에서 [digest]를 선택한 경우는, 도메인(realm)을 입력합니다.

#### LPD의 유효 여부를 설정하려면([LPD 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [LPD 설정]

LPD(Line Printer Daemon)의 유효 여부를 선택합니다.

LPR 인쇄 기능을 사용할 때에 [유효]를 선택합니다.

초기값은 [유효]입니다.

#### Mac OS 환경에서 사용할 경우에, AppleTalk의 유효 여부를 설정하려면([AppleTalk 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [AppleTalk 설정]

Mac OS 환경에서 사용할 경우에, AppleTalk의 사용 환경을 설정합니다.

이 기기에서 AppleTalk를 유효로 하면, 컴퓨터가 네트워크에 연결된 이 기기를 자동으로 검출하여, 추가 가능한 프린터로 일람 표시합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | AppleTalk의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프린터 이름] | 셀렉터에 표시되는 프린터 이름을 입력합니다(31문자 이내).
[구역 이름] | 필요에 따라서, 이 기기가 속하는 구역 이름을 입력합니다(31문자 이내).
[현재 구역] | 현재의 구역 이름을 표시합니다.

#### Mac OS 환경에서 사용할 경우에, Bonjour의 유효 여부를 설정하려면([Bonjour 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [Bonjour 설정]

Mac OS 환경에서 사용할 경우에, Bonjour의 사용 환경을 설정합니다.

이 기기에서 Bonjour를 유효로 하면, 컴퓨터가 네트워크에 연결된 이 기기를 자동으로 검출하여, 추가 가능한 프린터로 일람 표시합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | Bonjour의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Bonjour명] | 연결 기기명으로 표시하는 Bonjour명을 입력합니다(63문자 이내).

# 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다

#### 컴퓨터에서 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위해, SNMP를 설정하려면([SNMP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SNMP 설정]

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서, 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SNMP의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1 또는 SNMP v2의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1(IPX)] | IPX 환경에서 사용하는 경우에, SNMP v1의 사용 여부를 설정합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[UDP 포트 번호] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [161]입니다.
[SNMP v1/v2c 설정] | [SNMP v1/v2c 설정]을 눌러서, SNMP v1/v2c에 관한 설정을 합니다. [Read Community Name 설정]:읽기 전용의 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [Write 설정]:읽기/쓰기의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다. [Write Community Name 설정]:[Write 설정]에서 [유효]를 선택한 경우, 읽기/쓰기 가능한 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [private]입니다.
[SNMP v3설정] | [SNMP v3설정]을 눌러서, SNMP v3에 관한 설정을 합니다. [콘텍스트 이름 설정]:콘텍스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). [Discovery 사용자 허가]:검출용 사용자의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다. [Discovery 사용자명 설정]:[Discovery 사용자 허가]에서 [사용 ON]을 선택한 경우, 검출용 사용자명을 입력합니다. 초기값은 [public]입니다. [Read 사용자명 설정]:읽기 전용의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [initial]입니다. [보안 레벨]:읽기 전용 사용자의, 보안 레벨을 선택합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [Write 사용자명 설정]:읽기/쓰기 가능 사용자의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [restrict]입니다. [보안 레벨]:읽기/쓰기 가능 사용자의, 보안 레벨을 사용합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [암호 설정]:읽기 전용 사용자와 읽기/쓰기 가능 사용자의, 인증 암호와 프라이버시 암호를 입력합니다. [암호화 알고리즘]:암호화 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [DES]입니다. [인증 알고리즘]:인증 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [MD5]입니다.
[TRAP 허가 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용한 이 기기의 상태의 통지를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[인증 실패시의 TRAP 설정] | 인증 실패 시에 TRAP 전송의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.

#### 네트워크 상의 서비스를 탐색하기 위해, SSDP를 설정하려면([SSDP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SSDP 설정]

SSDP(Simple Service Discovery Protocol)의 사용 여부를 선택합니다. SSDP를 사용하는 경우는, 필요에 따라서, 멀티캐스트 TTL을 변경합니다.

SSDP를 사용하면, 이 기기가 제공 가능한 서비스를, 네트워크 상의 소프트웨어나 다른 서비스를 검색할 수 있게 됩니다. 또, 이 기기에서 서비스를 시작한 것을 통지할 수 있습니다.

OpenAPI 등의 서비스를 이용할 때에 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SSPD의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[멀티캐스트 TTL 설정] | 필요에 따라서, SSDP 멀티캐스트 패킷의 TTL(Time To Live)을 변경합니다. 초기값은 [1]입니다.

#### TWAIN 드라이버에서 이 기기를 자동 검출하기 위해, SNMP를 설정하려면([SNMP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SNMP 설정]

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서, 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SNMP의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1 또는 SNMP v2의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1(IPX)] | IPX 환경에서 사용하는 경우에, SNMP v1의 사용 여부를 설정합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[UDP 포트 번호] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [161]입니다.
[SNMP v1/v2c 설정] | [SNMP v1/v2c 설정]을 눌러서, SNMP v1/v2c에 관한 설정을 합니다. [Read Community Name 설정]:읽기 전용의 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [Write 설정]:읽기/쓰기의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다. [Write Community Name 설정]:[Write 설정]에서 [유효]를 선택한 경우, 읽기/쓰기 가능한 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [private]입니다.
[SNMP v3설정] | [SNMP v3설정]을 눌러서, SNMP v3에 관한 설정을 합니다. [콘텍스트 이름 설정]:콘텍스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). [Discovery 사용자 허가]:검출용 사용자의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다. [Discovery 사용자명 설정]:[Discovery 사용자 허가]에서 [사용 ON]을 선택한 경우, 검출용 사용자명을 입력합니다. 초기값은 [public]입니다. [Read 사용자명 설정]:읽기 전용의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [initial]입니다. [보안 레벨]:읽기 전용 사용자의, 보안 레벨을 선택합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [Write 사용자명 설정]:읽기/쓰기 가능 사용자의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [restrict]입니다. [보안 레벨]:읽기/쓰기 가능 사용자의, 보안 레벨을 사용합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [암호 설정]:읽기 전용 사용자와 읽기/쓰기 가능 사용자의, 인증 암호와 프라이버시 암호를 입력합니다. [암호화 알고리즘]:암호화 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [DES]입니다. [인증 알고리즘]:인증 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [MD5]입니다.
[TRAP 허가 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용한 이 기기의 상태의 통지를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[인증 실패시의 TRAP 설정] | 인증 실패 시에 TRAP 전송의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.

#### TCP Socket의 사용 환경을 설정하려면([TCP Socket 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP Socket 설정]

TCP Socket의 사용 환경을 설정합니다.

TCP Socket을 통해서 이 기기와 통신하는 컴퓨터 응용 프로그램을 이용하는 경우, 이 기기의 TCP Socket 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[TCP Socket] | 이 기기와 TCP Socket을 통해서 통신하기 위한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[TCP Socket(ASCII Mode)] | 이 기기에서 TCP Socket(ASCII Mode)을 통해서 통신하기 위한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 이 기기의 FTP 서버 기능의 사용 환경을 설정하려면([FTP 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [FTP 설정]
        - [FTP 서버 설정]

이 기기의 FTP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

이 기기를 FTP 서버로 사용하면, FTP 클라이언트로 동작하는 응용 프로그램과 이 기기를 연계할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 FTP 서버 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[데이터 연결 금지 명령] | 이 기기의 FTP 서버 기능을 사용할 때에, FTP 클라이언트에서 수신을 거부하는 명령을 선택합니다. FTP 클라이언트에서 이 기기에 대해, PORT/EPRT 명령 또는 PASV/EPSV 명령이 전송되었을 때, 수신 거부를 할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.
[PORT 명령 보안 강화] | FTP bounce attack에 대해, 이 기기의 보안을 유효하게 할지 선택합니다. [데이터 연결 금지 명령][PORT/EPRT]를 선택한 경우는 설정할 수 없습니다. FTP 클라이언트에서 PORT/EPRT 명령이 전송되었을 때에, 다음의 조건이 양쪽을 만족하는 경우만, 데이터 연결을 확립합니다. 1024 미만인 포트 번호가 지정되지 않음 명령으로 지정된 IP 주소가, 제어 연결을 확립했을 때에 지정된 IP 주소와 동일 초기값은 [유효]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 이 기기의 WebDAV 서버 기능의 사용 환경을 설정하려면([WebDAV 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [WebDAV 설정]
        - [WebDAV 서버 설정]

이 기기의 WebDAV 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

이 기기를 WebDAV 서버로 사용하면, WebDAV 클라이언트로 동작하는 응용 프로그램과 이 기기를 연계할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 WebDAV 서버 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SSL 설정] | 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. [비SSL 통신만 가능]:비SSL 통신만 허가합니다. [SSL 통신만 가능]:SSL 통신만 허가합니다. [SSL/비SSL 통신가능]:SSL 통신과 비SSL 통신 양쪽을 허가합니다. 초기값은 [비SSL 통신만 가능]입니다.
[액세스권 설정] | 이 기기의 WebDAV 서버에 액세스를 제한하는 암호를 설정합니다(64문자 이내). [암호 초기화]를 누르면, 암호를 초기값으로 되돌릴 수 있습니다. 초기값은 [sysadm]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 원격 진단 시스템에서의 사용자 데이터 갱신의 허가 여부를 설정하려면([원격 진단 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [원격 진단 설정]

원격 진단 시스템을 이용해서, 수신처 정보 등의 사용자 데이터의 갱신(가져오기/내보내기)을 원격으로 수행할지 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 데이터 갱신] | 원격 진단 시스템에서, 이 기기에 등록되어 있는 수신처(단축 수신처, 그룹 수신처, 프로그램 수신처)나, 인증 정보(사용자 인증, 부문 인증)의 가져오기/내보내기를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

#### 원격 진단 시스템과 통신 시에 이용하는 프록시 서버를 등록하려면([원격 진단용 프록시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [WebDAV 설정]
        - [원격 진단용 프록시 설정]

원격 진단 시스템을 이용하는 경우에, 프록시 서버를 사용하는 경우는, 사용하는 프록시 서버를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 원격 진단 시스템을 이용하는 경우에, 프록시 서버의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[WebDAV 클라이언트 설정과 연동] | [WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버를, 원격 진단용 프록시 서버로도 사용하는 경우에 선택합니다. 초기값은 [WebDAV 클라이언트 설정과 연동]입니다.
[개별 설정] | [WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버와는 별도로, 원격 진단용 프록시 서버를 등록하는 경우에 선택합니다.
| [프럭시 서버-주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프록시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [8080]입니다.
[사용자 이름] | 프록시 서버에 로그인하기 위한 사용자명을 지정합니다(63문자 이내).
[암호] | [사용자 이름]에서 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내).

#### ThinPrint 기능의 사용 환경을 설정하려면([ThinPrint 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [ThinPrint 설정]

ThinPrint 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

ThinPrint는 ThinPrint Engine(.print Engine)에서, ThinPrint Client(.print Client)인 이 기기로 인쇄 작업을 전송할 때에, 데이터의 압축이나 대역 제어를 수행하는 것으로, 신속한 인쇄를 실현하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | ThinPrint 기능의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기를 ThinPrint Client(.print Client)로써 동작시키는 경우는, [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[포트 번호] | 연결하는 ThinPrint Engine(.print Engine)의 포트 번호를 입력합니다. 초기값은 [4000]입니다.
[압축 전 데이터 크기] | ThinPrint Engine(.print Engine) 쪽에서 데이터를 압축할 때, 패킷 크기의 상한을 지정합니다. ThinPrint Engine(.print Engine)은, 이 크기별로 데이터를 압축하고 나서, 이 기기에 인쇄 작업을 전송합니다. 초기값은 [8192]입니다.
[접속 타임 아웃] | ThinPrint Engine(.print Engine)에서의 연결 타임 아웃 시간을 입력합니다. 초기값은 [90]입니다.
[프린터 이름] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는 이 기기의 프린터명을 입력합니다.
[프린터 클래스 명] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는 이 기기의 프린터 클래스 명을 입력합니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[Connection Service 설정] | Connection Service의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [사용 ON]을 선택한 경우는, 다음의 설정을 합니다. [서버 주소]:Connection Service를 제공하는 서버의 주소를 입력합니다. [포트 번호]:Connection Service에서 사용하고 있는 포트의 번호를 입력합니다. [AYT 주기]:Connection Service의 동작을 확인하기 위해서, 재연결을 수행하는 주기를, 초 단위로 입력합니다. 초기값은 [60]입니다. [클라이언트 ID]:Connection Service에서 사용하는 이 기기의 클라이언트 ID를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다. [인증 키]:Connection Service와 연결할 때 사용하는 인증키를 입력합니다. 초기값은 [0]입니다.
[Connection Service 연결 확인] | Connection Service와의 연결 상태를 표시합니다.

#####

- ThinPrint 기능을 사용하려면, 옵션의 i-Option LK-111이 필요합니다.

#### 태블릿에서 이 기기를 조작할 때의 사용 환경을 설정하려면([bizhub Remote Access 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [bizhub Remote Access 설정]

이 기기에 Android/iOS 태블릿 단말기를 연결하여, 제어판의 화상 데이터나 조작 내용의 주고 받기를 할 때의 통신에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 태블릿 단말기에서의 연결의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[연결 방식] | 이 기기의 제어판의 화상 데이터는, 압축하고 나서 태블릿 단말기에 전송됩니다. 화상을 압축할 때에, 태블릿 단말기에서의 조작 속도를 우선할지, 태블릿 단말기 화면의 화질을 우선할지 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 태블릿 단말기와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [20]분입니다.
[원격 조작 전환 확인 표시] | 태블릿 단말기에서 원격 조작 중에 이 기기의 제어판이 터치되었을 때, 태블릿 단말기의 화면에 원격 조작을 계속할지를 확인하는 화면을 표시할지 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[Keyboard Link] | 태블릿 단말기의 문자 입력 응용 프로그램에서의 문자 입력 허가 여부를 선택합니다. 문자 입력은, 키보드 입력, 필기 인식 문자 입력, 음성 입력에 대응합니다. [허가]를 선택하면, 패널 조작 중에 문자 입력을 수행할 때, 태블릿 단말기의 문자 입력 응용 프로그램을 사용해서 입력할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.

#####

- Android/iOS 태블릿 단말기를 사용하려면, 단말기에 전용의 응용 프로그램을 설치할 필요가 있습니다. 또, [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP Socket 설정]에서, [TCP Socket]이 [사용 ON]으로 설정되어 있을 필요가 있습니다(초기값:[사용 ON]).

#### 이 기기의 네트워크 정보를 QR 코드로 이 기기의 화면에 표시하려면([QR 코드 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [모바일 무선 LAN 설정 사용]
        - [QR 코드 설정]

모바일 단말기와의 연계에 필요한 이 기기의 네트워크 정보를, QR 코드로 이 기기의 화면에 표시하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | QR 코드를 이 기기의 화면에 표시할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[무선 연결 설정] | 모바일 단말기와 이 기기의 무선 연결 방법의 설정 여부를 선택합니다. 여기에서 설정한 정보는 QR 코드에 반영됩니다. 초기값은 [안 함]입니다.
| [장치 무선 설정 사용]/[개별 설정] | 모바일 단말기와 이 기기의 무선 연결 방법을 설정합니다. 초기값은 [장치 무선 설정 사용]입니다. [개별 설정]을 선택하면, 상세한 설정을 할 수 있습니다. [SSID]:액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용하는 알고리즘을 선택하여, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다.