사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 SMB 전송의 사용환경을 설정하기

# SMB 전송의 사용환경을 설정하기

- 개요
- SMB 전송의 기본 설정을 하기
- WINS 서버를 사용하기
- 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 사용하기
- LLMNR에서 이름 해결을 하기
- DFS 환경에서 사용하기

## 개요

SMB 전송은, 이 기기에서 읽어 들인 원고 데이터를, 지정한 컴퓨터의 공유 폴더로 전송하는 기능입니다. 공유 폴더는, SMB(Server Message Block) 프로토콜을 사용해서 공유됩니다.

이름 해결을 위해, WINS 서버를 도입하고 있는 경우에는, WINS 서버를 등록합니다.

다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하면, IP 주소(IPv4/IPv6) 또는 호스트명으로 통신할 수 있습니다. 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하는 것으로, IPv6 환경에서도 SMB 전송 기능을 사용할 수 있습니다.

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)을 사용하면, DNS 서버가 없는 환경에서도 이름 해결을 할 수 있습니다. Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)의 컴퓨터에서 대응하고 있습니다. IPv6 환경에서, 이름 해결을 수행하고 싶은 경우 등에 편리합니다.

SMB 전송을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. SMB 전송의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   WINS 서버를 사용해서 이름 해결을 하고 싶다 | 여기
   전송처의 컴퓨터를, IP 주소, 호스트명(FQDN)으로 지정하고 싶다 | 여기
   IPv6 환경에서 SMB 전송 기능을 사용하고 싶다 | 여기
   DNS 서버가 가동되고 있지 않은 환경에서, 통신처를 호스트명으로 지정하고 싶다(Windows Vista 이후의 컴퓨터에서 대응) | 여기
   DFS 환경에서 SMB 전송 기능을 사용하고 싶다 | 여기

#####

- Active Directory에 의한 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 서버상의 공유 폴더나, 로그인한 사용자의 컴퓨터의 공유 폴더로 간단하게 전송할 수 있는, Scan to Home 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로써 인용하는 것으로, SMB 수신처의 확인 정보를 지정하는 번거로움을 생략하고, SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- IPv6 환경에서 사용하시는 경우에 SMB 전송 기능을 이용하려면, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스가 유효로 설정되어 있을 필요가 있습니다.

- IPv4 환경에서 사용하시는 경우, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스의 유효/무효에 관계없이, SMB 전송 기능을 이용할 수 있습니다.

- 다이렉트 호스팅 SMB 서비스가 유효인 경우, 다음과 같이 동작합니다(IPv4/IPv6 환경 공유)
  전송처의 컴퓨터를 IP 주소(IPv4/IPv6)로 지정할 수 있습니다.
  전송처의 컴퓨터를 호스트명이나 컴퓨터명(NetBIOS명)으로 지정하는 경우, DNS, LLMNR, NetBIOS(전송처의 컴퓨터의 137번 포트)의 순서로, 이름 해결을 실행합니다.
  전송처 컴퓨터의 445번 포트, 139번 포트의 순서로 연결을 시도하고, 전송을 실행합니다.

- 다이렉트 호스팅 SMB 서비스가 무효인 경우 다음과 같이 동작합니다.
  전송처의 컴퓨터를 IP 주소(IPv4만)로 지정할 수 있습니다.
  전송처의 컴퓨터를 컴퓨터명(NetBIOS명)이나 호스트명으로 지정하는 경우, NetBIOS(전송처 컴퓨터의 137번 포트), DNS의 순서로, 이름 해결을 실행합니다.
  전송처의 컴퓨터의 139번 포트에 연결하고, 전송을 실행합니다.

- 전송처의 컴퓨터를 호스트명으로 지정하는 경우에는, DNS나 LLMNR에 의해 이름 해결을 할 수 있도록 이 기기의 설정이나 환경을 준비할 필요가 있습니다.
  DNS에서 이름 해결을 하는 경우에는, "호스트명(예:host1)" 또는 "FQDN(예:host1.test.local)"으로 지정할 수 있습니다.
  LLMNR에서 이름 해결을 하는 경우에는, "호스트명(예:host1)"에서만 지정할 수 있습니다.

## SMB 전송의 기본 설정을 하기

SMB 전송을 유효로 합니다. 아울러, SMB 전송 시의 인증 방식을 선택합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[클라이언트 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SMB 전송 설정] | SMB 전송 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[SMB 인증 설정] | 사용하시는 환경에 맞춰서, SMB 전송 시의 인증 방식을 선택합니다. [NTLM v1]/[NTLM v2]/[NTLM v1/v2]:NT 도메인 환경에서 사용하시는 경우에 선택합니다. [NTLM v1/v2]를 선택하면, NTLMv2 인증에 실패한 경우에 NTLMv1 인증을 수행합니다. [Kerberos]:Active Directory 도메인 환경에서 사용하시는 경우에 선택합니다. [Kerberos/NTLM v1/v2]:Active Directory 도메인과 NT 도메인의 혼재 환경에서 사용하시는 경우에 선택합니다. Kerberos 인증에 실패한 경우에 NTLMv2 인증을 수행하고, NTLMv2 인증에 실패한 경우에 NTLMv1 인증을 수행합니다. 초기값은 [NTLM v1]입니다.

#####

- Mac OS X 10.7 이후의 경우에는, [SMB 인증 설정]을 [NTLM v1/v2]로 설정하십시오.

- Mac OS X 10.7 이후의 경우에는, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스가 유효로 설정되어 있을 필요가 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## WINS 서버를 사용하기

이름 해결을 위해 WINS 서버를 도입하고 있는 경우에는, WINS 서버의 주소나, 이름 해결의 방법을 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[WINS/NetBIOS 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[WINS/NetBIOS] | WINS 서버를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[WINS 자동 취득 설정] | WINS 서버 주소를 자동적으로 취득하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. DHCP 등이 유효인 경우에 설정합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[WINS 서버 주소 1]~[WINS 서버 주소 2] | WINS 서버의 주소를 입력합니다. WINS 서버의 주소를, DHCP 등으로 자동적으로 취득하지 않는 경우에 설정합니다. 다음의 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1 "
[노드 종류 설정] | 이름 해결의 방법을 선택합니다. [B노드]:브로드 캐스트에서 문의 [P노드]:WINS 서버에 문의 [M노드]:브로드 캐스트, WINS 서버의 순서로 문의 [H노드]:WINS 서버, 브로드 캐스트의 순서로 문의 초기값은 [H노드]입니다.

## 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 사용하기

다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하면, IP 주소(IPv4/IPv6) 또는 호스트명에서, 통신처를 지정할 수 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[Direct Hosting 설정]에서, [Direct Hosting 설정]을 [ON]으로 설정합니다. 보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다.

## LLMNR에서 이름 해결을 하기

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)을 사용하면, DNS 서버가 없는 환경에서도 이름 해결을 할 수 있습니다. Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)의 컴퓨터에서 대응하고 있습니다. IPv6 환경에서, 이름 해결을 수행하고 싶은 경우 등에 편리합니다.

LLMNR에서 이름 해결을 수행하려면, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 설정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서, [LLMNR 설정]을 [유효]로 설정합니다. 보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다.

## DFS 환경에서 사용하기

사용하시는 환경에서, DFS(Distributed File System)를 도입하고 있는 경우에, 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[클라이언트 설정]에서, [DFS 설정]을 [유효]로 설정합니다. 보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다.