사용자 설명서

검색

홈팩스이 기기를 중계기로 사용하기(중계 수신)

# 이 기기를 중계기로 사용하기(중계 수신)

- 중계 전달에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업

## 중계 전달에 대해

중계 전달은, 1통의 팩스를 중계기에 전송하면, 수신한 중계기가, 미리 등록되어 있는 그룹 수신처에 수신한 팩스를 전달하는 기능입니다.

이 기기는, 중계 수신 기능에 대응하고 있습니다. 중계기로 팩스를 수신하여 미리 설정한 복수의 전달처로 자동 전달할 수 있습니다.

#####

- 이 기기는, F 코드 전송 기능을 사용해서 중계기에 팩스를 전송할 수 있습니다. 중계기로 전송하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 읽어주십시오.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

팩스의 전달처를 등록하여, 중계기의 박스(중계 박스)를 등록합니다. 또, 중계 전달용의 중계 암호를 설정합니다.

중계 박스의 등록에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 중계 수신 기능의 ON/OFF를 설정할 수 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기기를 중계기로 하여 팩스를 수신했을 때, 팩스를 전달함과 동시에, 이 기기에서도 인쇄할지 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.