사용자 설명서

검색

홈스캔필요에 따라서 수행하는 작업

# 필요에 따라서 수행하는 작업

- 자주 전송하는 수신처를 등록하기
- WINS 서버를 사용하기
- 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 사용하기
- LLMNR을 사용하기
- DFS 환경에서 사용하기

## 자주 전송하는 수신처를 등록하기

자주 전송하는 컴퓨터나 서버는, 미리 이 기기의 수신처로 등록함으로써, 전송할 때마다 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## WINS 서버를 사용하기

네트워크 상의 기기와의 통신에 WINS(Windows Internet Name Service)를 사용할 경우는, WINS 서버를 등록합니다.

등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 사용하기

네트워크 상의 기기와의 통신에 다이렉스 호스팅 SMB 서비스를 사용할 경우는, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효하게 합니다(보통은, 초기 설정 상태에서 사용할 수 있습니다).

IP 주소(IPv4/IPv6) 또는 호스트명으로, 통신처를 지정할 수 있습니다. IPv6 환경으로 사용할 경우는, 반드시 유효하게 할 필요가 있습니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## LLMNR을 사용하기

네트워크 상의 기기와의 통신에 LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)을 사용할 경우는, LLMNR을 유효하게 합니다(보통은, 초기 설정 상태에서 사용할 수 있습니다).

LLMNR은, DNS 서버를 가지고 있지 않은 로컬 네트워크 환경에서, 네트워크 상 기기의 이름을 분석하기 위한 프로토콜입니다. Windows Vista 이후로 대응하고 있습니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## DFS 환경에서 사용하기

사용환경에서 DFS(Distributed File System)를 도입하고 있는 경우는, DFS를 유효하게 합니다(보통은, 초기 설정 상태에서 사용할 수 있습니다).

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.