사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 레이아웃 탭에서 할 수 있는 것

# [레이아웃] 탭에서 할 수 있는 것

[레이아웃] 탭에서는, 전송할 때의 레이아웃에 관한 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[페이지 조합] | 전송할 원고 용지로 N-up 방법을 선택합니다. [한 면에 2페이지]/[한 면에 4페이지]/[한 면에 6페이지]/[한 면에 9페이지]/[한 면에 16페이지]: 복수의 페이지를 용지 1장의 동일한 면에 축소해서 전송합니다. 예를 들면, [한 면에 9페이지]를 선택하면, 9페이지 분량을 용지 1장의 동일한 면에 축소하여 전송합니다. [2 2]/[3 3]/[4 4]: 원고 화상을 확대하여, 복수의 용지에 분할해서 전송합니다.예를 들면, [2 2]이면, 1페이지의 원고를 4매의 용지에 분할하여 전송합니다. 이어붙이면, 포스터와 같은 큰 결과물이 나옵니다. 필요에 따라서, [페이지 조합 상세...]를 클릭하여, N-up 방법의 상세한 설정을 합니다. [페이지 조합]:N-up 방법을 선택합니다. [레이아웃 순서]:[페이지 조합]에서 N in 1을 지정했을 때, 페이지 배치 순서를 선택합니다. [경계]:[페이지 조합]에서 N in 1을 지정했을 때, 페이지 사이에 경계선을 넣을 경우는, 체크합니다. 아울러, 경계선의 종류를 선택합니다. [오버레이 선]:[페이지 조합]에서 N N을 지정했을 때에, 접합 여백을 만들 경우는, 체크를 합니다.
[빈 페이지 생략] | 원고의 백지 페이지를 전송 대상에서 제외하려면 체크를 합니다.