사용자 설명서

검색

홈복사원고 크기나 읽어 들이는 방법을 설정하기

# 원고 크기나 읽어 들이는 방법을 설정하기

- 원고 크기를 지정하기(원고 크기)
- 제본 위치를 지정하기(제본 위치)
- 이미지의 이동을 지정하기(이미지 이동)
- 다른 크기의 원고를 함께 읽어 들이기(혼합 원고)
- 보통지 보다도 얇은 원고를 읽어 들이기(얇은 용지 원고)
- 접지된 원고를 읽어 들이기(Z-접지 원고)
- 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이기(먼지 감소 모드)
- 대량의 원고를 몇 번에 나누어서 읽어 들이기(분할 스캔)
- 복수의 원고를 다른 설정으로 한번에 복사하기(프로그램 작업)

## 원고 크기를 지정하기([원고 크기])

원고 크기는 자동으로 검출됩니다. 원고 크기가 올바르게 검출되지 않은 경우에는, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 가리키는 키를 선택합니다.

크기를 자동 검출할 수 없는 비정형 크기의 원고는, 수동으로 크기를 지정합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 제본 위치를 지정하기([제본 위치])

양면 원고를 읽어 들일 때는, 페이지 여백의 위치가 반대로 되지 않도록 [제본 위치]에서 원고의 페이지 여백 위치를 지정합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이미지의 이동을 지정하기([이미지 이동])

양면 원고를 읽어 들일 경우 등에, 읽어 들인 후의 상하가 올바르게 되도록 이미지 이동을 지정할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 다른 크기의 원고를 함께 읽어 들이기([혼합 원고])

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용함으로써, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 모든 원고는 ADF의 좌측과 뒷 부분을 기준으로 놓습니다.

혼합 원고에서 사용할 수 있는 정형지의 조합은 아래와 같습니다.

원고 크기 | 최대 원고 폭
--- | ---
11 17 (A3 ) | 11 17 (A3 ), 8-1/2 11 (A4 )
8-1/2 11 (A4 ) | 11 17 (A3 ), 8-1/2 11 (A4 )
8-1/2 14 (B4 ) | 11 17 (A3 ), 8-1/2 11 (A4 ), 8-1/2 14 (B4 ), B5
B5 | 11 17 (A3 ), 8-1/2 11 (A4 ), 8-1/2 14 (B4 ), B5
8-1/2 11 (A4 ) | 11 17 (A3 ), 8-1/2 11 /(A4 /), 8-1/2 14 (B4 ), B5 , 5-1/2 8-1/2 (A5 )
5-1/2 8-1/2 (A5 ) | 8-1/2 11 (A4 ), 5-1/2 8-1/2 (A5 )
B5 | 8-1/2 14 (B4 ), B5 /, 8-1/2 11 (A4 ), 5-1/2 8-1/2 (A5 )
5-1/2 8-1/2 (A5 ) | B5 , 5-1/2 8-1/2 (A5 )

## 보통지 보다도 얇은 원고를 읽어 들이기([얇은 용지 원고])

ADF의 원고를 반송하는 속도를 느리게 해서, 얇은 용지가 잘 말리지 않게 합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 접지된 원고를 읽어 들이기([Z-접지 원고])

접지된 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다. 접지된 원고를 ADF에 놓으면, 원고 크기를 정확하게 검지 못할 수 있습니다. 접지된 원고를 ADF에서 읽어 들일 때는, [Z-접지 원고]에서 읽어 들이십시오.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 접지된 원고는, ADF에 놓기 전에 펴 주십시오. 펴지 않고, 읽어 들이면, 용지 걸림이나 크기 검지 오류의 원인이 됩니다.

## 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이기([먼지 감소 모드])

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 원고의 읽어 들임과 슬릿 유리의 먼지 제거를 교차적으로 수행하여, 항상 깨끗한 슬릿 유리로 읽어 들입니다.

보통과 비교해서, 원고를 읽어 들이는 시간이 길어집니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 대량의 원고를 몇 번에 나누어서 읽어 들이기([분할 스캔])

원고의 매수가 많고, 한번에 ADF에 올릴 수 없는 경우에도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이고, 하나의 작업으로 취급할 수 있습니다.

[분할 스캔]은, ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

1. 원고를 놓습니다.

   #####

   - 원고 급지 트레이에 한번에 놓는 원고는 100매 이내로 하고, 또한 마크를 넘게 놓지 마십시오. 원고 걸림이나 원고의 파손, ADF의 고장 원인이 됩니다.

2. [응용 설정]-[원고]-[분할 스캔]을 탭하고, [ON]으로 설정합니다.

3. Start를 누릅니다.

   원고를 읽어 들입니다.

4. 다음 원고를 놓고, Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서 [설정 변경]을 탭하고, 새롭게 읽어 들일 원고에 맞춰서, 복사의 각종 설정을 변경합니다.

5. 모든 원고를 읽어 들일 때까지, 순서 4의 조작을 계속합니다.

6. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭하고, Start를 누릅니다.

   복사가 시작됩니다.

#####

- 원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때, [분할 스캔]을 설정하지 않아도 항상 연속 읽기를 할지에 대해 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [분할 스캔]을 설정해서 원고를 읽어 들일 때의 복사를 시작하는 타이밍을 선택할 수 있습니다(초기값:[자동 출력]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 복수의 원고를 다른 설정으로 한번에 복사하기([프로그램 작업])

놓는 원고 별로 다른 설정으로 읽어 들여, 한번에 복사합니다. 원고 중에, 등배 복사하고 싶은 단면 원고, 확대 복사하고 싶은 양면 원고 등 다양한 종류의 것이 포함되어 있는 경우에 설정합니다. 모든 원고를 읽어 들인 후에, 오프셋 등의 피니싱 기능이나 페이지 번호 등을 부가해서 복사할 수도 있습니다.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- [프로그램 작업]을 설정하는 경우에는, [피니싱]에서 [그룹]을 선택할 수 없습니다.

1. 원고를 놓습니다.

2. [응용 설정]-[기타]-[프로그램 작업]을 탭하고, [ON]으로 설정합니다.

3. 복사의 각종 설정을 해서, Start를 누릅니다.

   원고를 읽어 들입니다.

4. 읽어 들인 원고를 확정하는 경우에는, []를 탭합니다.

   - 원고의 읽어 들이기를 다시 할 경우에는, []를 탭합니다. [설정 변경]을 탭해서, 복사의 각종 설정을 변경합니다.

   - 원고를 원고면 유리에 놓은 경우에는, [스캔 종료]를 탭합니다.

5. 다음 원고를 놓고, [설정 변경]을 탭합니다.

6. 복사의 각종 설정을 하고, Start를 누릅니다.

   - 순서 3~5를 반복해서, 모든 원고를 읽어 들입니다.

7. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭합니다.

8. []를 탭합니다.

9. 필요에 따라서, 피니싱의 복사 조건을 설정하고, [실행]을 탭합니다.

   복사가 시작됩니다.