사용자 설명서

홈접근성팩스/스캔 전송의 옵션 설정

# 팩스/스캔 전송의 옵션 설정

- 원고의 양면을 읽어 들이기(단면/양면)
- 원고의 내용에 적합한 화질을 선택하기(원고 화질)
- 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하기(해상도)
- 원고를 읽어 들이는 농도를 조정하기(농 도)
- 읽어 들인 원고 데이터의 파일 형식을 설정하기(파일 형식)
- 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하기(컬러)
- 읽어 들일 원고 크기를 설정하기(스캔 크기)
- 읽어 들일 원고의 배경 농도를 조정하기(배경 조정)
- 원고를 놓는 방향을 지정하기(원고 방향)
- 원고의 제본 여백을 지정하기(여백)

## 원고의 양면을 읽어 들이기([단면/양면])

ADF를 사용하면, 원고의 앞과 뒤를 자동으로 읽어 들일 수 있습니다. 또한, 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 남은 페이지를 양면으로 읽어 들일 수도 있습니다.

1. [스캔 설정]-[단면/양면]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [단 면] | 원고의 단면을 읽어 들입니다.
   [양 면] | 원고의 양면을 읽어 들입니다.
   [표지+2면] | 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 나머지 페이지는 양면을 읽어 들입니다.

#####

- 양면 원고를 읽어 들일 경우에는, 원고의 놓는 방향과 조합해서 설정할 것을 권장합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 원고의 내용에 적합한 화질을 선택하기([원고 화질])

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

1. [스캔 설정]-[원고 화질]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [문자] | 문자가 많은 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리를 샤프하게 재현해서, 읽기 쉬운 화상으로 합니다.
   [점-행렬 원고] | 문자가 많은 원고에서, 가는 문자나, 농도가 연한 문자의 경우에, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 농도를 진하게 재현해서, 읽기 쉬운 문자로 합니다.
   [복사 원고] | 복사나 프린터로 출력한, 농도가 균일한 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다.
   [문자/사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. [인화지 사진]:사진의 부분이, 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인쇄 사진]:팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
   [사진 크기] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. [인화지 사진]:인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인쇄 사진]:팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

## 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하기([해상도])

원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다.

1. [스캔 설정]-[해상도]를 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [스캔 해상도] | 스캔 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송, 박스 저장을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [200 200dpi]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [300 300dpi]:보통 원고를 더욱 높은 해상도로 읽어 들일 때에 선택합니다. [400 400dpi]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [600 600dpi]:원고를 파일로 변환했을 때에, 가장 파일 크기가 크게됩니다. 풀 컬러의 사진 등, 화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때 등에 선택합니다.
   [팩스 해상도] | 팩스 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. 팩스 전송, 인터넷 팩스 전송, IP주소 팩스 전송을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [보 통]:화질의 상세함을 요구하지 않는 원고를 읽어 들일 때나, 대량의 원고를 단시간에 전송하고 싶을 때 등에 선택합니다. [고 급]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [중고급]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [최고급]:화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

#####

- 더욱 정밀하게 읽어 들일수록 전송하는 정보량이 증가해서, 전송 시간이 길어집니다. E-mail에 첨부하는 경우나 서버에 전송하는 경우에는, 데이터 용량에 제한이 없는지를 확인하십시오.

## 원고를 읽어 들이는 농도를 조정하기([농 도])

원고를 읽어 들이는 농도(진하게, 연하게)를 조정합니다.

1. [스캔 설정]-[농도]를 탭해서, 원고를 읽어 들일 농도를 조정합니다.

## 읽어 들인 원고 데이터의 파일 형식을 설정하기([파일 형식])

파일 형식은, PDF나 TIFF, JPEG외에, XPS나 PPTX, DOCX, XLSX 등의 형식도 선택할 수 있습니다. 중요한 원고는, 파일을 암호화 할 수 있는 PDF형식을 권장합니다.

1. [스캔 설정]-[파일 형식]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [파일 형식] | 저장하고 싶은 파일 형식을, 아래에서 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF 저장을 권장합니다. [컴팩트 PDF]:보통의 PDF 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. E-mail 전송 등, 파일 크기를 작게 하고 싶을 때 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [JPEG]:디지털 카메라에서 자주 사용하고 있는 파일의 저장 형식으로, 사진의 저장에 적합한 파일 형식입니다. JPEG는, 1개의 파일에 복수 페이지를 저장할 수 없습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다. [콤팩트 XPS]:보통의 XPS 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. [PPTX]:Microsoft Office 2007 이후의 PowerPoint에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [DOCX]:Microsoft Office 2007 이후의 Word에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [XLSX]:Microsoft Office 2007 이후의 Excel에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다.
   [스캔 설정] | 원고가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [다중페이지]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. 단, [파일 형식]에서 [JPEG]를 선택했을 때는, [다중페이지]를 선택할 수 없습니다. [페이지 분할]:E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송할 때에, 지정한 페이지 매수별로, 파일을 분할해서 전송하는 형식으로 할 수 있습니다. 예를 들면 "2"를 입력해서 10매의 원고를 읽어 들이면, 전송시에는 5개의 파일로 분할됩니다. 박스 저장 시에는, 지정한 페이지 매수를 기억해서 1개의 파일([다중페이지] 상태)로 저장됩니다. 지정한 페이지 매수를 1개 파일로 변환합니다.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식 XPS, 컴팩트 PDF, PPTX는, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

## 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하기([컬러])

선택한 컬러 모드로 읽어 들입니다.

컬러 모드에는, 원고의 색에 맞춰서 읽어 들이는 [자동 컬러]외에, [풀컬러], [그레이 스케일], [흑백]이 있습니다.

1. [스캔 설정]-[컬러]를 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [자동 컬러] | 원고의 색상에 맞춰서, 자동으로 [풀컬러] 또는 [그레이 스케일]을 선택해서 읽어 들입니다.
   [풀컬러] | 원고의 색상에 관계없이, 풀컬러로 읽어 들입니다. 흑백 이외의 색상을 사용한 원고나, 컬러 사진을 읽어 들일 때에 선택합니다.
   [그레이 스케일] | 원고의 색상에 관계없이, 그레이 스케일로 읽어 들입니다. 흑백 사진 등, 하프톤이 많은 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
   [흑백] | 원고를, 백과 흑의 중간 색을 사용하지 않고, 백이나 흑 중에서 읽어 들입니다. 선화 등, 흑백의 경계가 확실한 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

## 읽어 들일 원고 크기를 설정하기([스캔 크기])

읽어 들일 원고의 크기를 선택합니다.

읽어 들일 크기는, 원고의 크기에 맞추는 [자동]외에, [인치계]나 [A계/B계] 등이 있습니다.

1. [스캔 설정]-[스캔 크기]를 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [자동] | 원고의 크기에 맞춰서, 자동적으로 크기를 선택해서 읽어 들입니다.
   [A계/B계] | A계/B계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [A계/B계]를 탭해서, A계/B계 각각의 정형 크기를 선택합니다.
   [인치계] | 인치계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인치계]를 탭해서, 인치계의 정형 크기를 선택합니다.
   [기타] | 엽서나, A계/B계, 인치계 크기 이외의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [기타]를 탭하면, 각 정형 크기를 선택할 수 있습니다.

## 읽어 들일 원고의 배경 농도를 조정하기([배경 조정])

신문이나 재생지 등 배경에 색이 있는 원고나, 뒷면이 비치는 얇은 원고 등을 읽어 들일 경우에 배경 농도를 조정할 수 있습니다.

1. [스캔 설정]-[배경 조정]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [배경 제거] | 얇은 용지로 된 양면의 원고나, 배경에 색이 있는 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면의 원고 등, 뒷면을 보이고 싶지 않을 때에 선택합니다. [용지 얼룩 조정]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 사용할 때에 선택합니다.
   [배경 조정 레벨] | 배경에 색이 있는 원고의, 배경 색의 농도를 조정합니다. [자동]을 선택하면, 배경 색의 농도를 자동으로 판별해서, 최적의 배경 농도로 읽어 들입니다.

## 원고를 놓는 방향을 지정하기([원고 방향])

양면 원고를 읽어 들일 경우 등에, 읽어 들인 후의 상하가 올바르게 되도록 원고를 놓는 방향을 지정할 수 있습니다.

1. [스캔 설정]-[원고 설정]-[원고 방향]을 탭해서, 원고 놓는 방향을 선택합니다.

## 원고의 제본 여백을 지정하기([여백])

양면 원고를 읽어 들일 때는, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록 [여백]에서 원고의 제본 여백 위치를 지정합니다.

1. [스캔 설정]-[원고 설정]-[여백]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [자동] | 원고의 제본 여백이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
   [왼쪽 제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
   [상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.