사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명펀치 레지스트 루프량 조정
검색

# 펀치 레지스트 루프량 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]
          - [펀치 레지스트 루프량 조정]

펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 끝과 평행이 되지 않는 경우, 평행이 되도록 용지의 기울기를 조정합니다.

피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519 장착 시

설정 | 설명
--- | ---
[용지 종류] | 기울기를 조정하는 용지의 종류를 선택합니다.
[조정값] | [-], [+]를 탭하고, -4~4의 조정값을 입력합니다. [+]:용지의 기울기를 보정할 때에 탭합니다. [-]:[+]를 탭해서 기울기가 보정되지 않았을 경우나, 용지가 구겨지는 경우에 탭합니다. 초기값은 [0]입니다.

#####

- 펀치 구멍의 위치가 어긋난 용지를 확인하면서 조정하십시오.