사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 WebDAV 서버 기능을 사용해서 연계하기

# 이 기기의 WebDAV 서버 기능을 사용해서 연계하기

- 개요
- WebDAV 서버 설정을 하기
- SSL로 통신하기

## 개요

이 기기의 WebDAV 서버 기능을 사용해서 통신하는 컴퓨터 응용 프로그램을 이용하는 경우에, 이 기기의 WebDAV 서버 기능을 설정합니다.

이 기기의 증명서를 등록하고 있으면, 이 기기와 컴퓨터 응용 프로그램과의 통신을, SSL로 암호화할 수도 있습니다.

이 기기의 WebDAV 서버 기능을 사용해서 연계시키는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. WebDAV 서버 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   이 기기와 컴퓨터 응용 프로그램과의 통신을 SSL로 암호화하고 싶다 | 여기

## WebDAV 서버 설정을 하기

WebDAV 서버 기능을 유효로 합니다. 아울러, WebDAV 서버로의 액세스 권한을 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 서버 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[WebDAV 설정] | WebDAV 서버 기능을 사용할 때는, [ON]으로 설정합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[액세스 권한 설정] | 이 기기의 WebDAV 서버로의 액세스를 제한하는 암호를 설정합니다("를 제외한 64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다. [암호의 초기화]를 클릭하면, 설정한 암호를 초기화합니다(초기값:sysadm). 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.

## SSL로 통신하기

이 기기와 WebDAV 클라이언트 응용 프로그램간의 통신을, SSL로 암호화합니다.

1. 이 기기의 증명서를 등록하고, SSL 통신을 유효로 합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 관리자 모드의 [네트워크]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 서버 설정]에서, [SSL 설정]을 [SSL 통신만 가능] 또는 [SSL/비SSL 통신가능]으로 설정합니다(초기값:[비SSL 통신만 가능]).