사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명관리자 설정
검색

# 관리자 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]

관리자가 설정할 수 있는 항목입니다. 설정하려면, 관리자 암호 입력이 필요합니다.

사용하시는 환경에 맞춰서, 복사, 프린터, 팩스, 박스 기능의 초기동작, 절전 기능, 네트워크 기능을 설정할 수 있습니다. 또한, 인증 기능이나 보안 기능을 설정함으로써, 이 기기의 사용 상황의 관리나, 정보 누설을 방지합니다.

관리자 암호에 대해서는, 책자의 설명서를 읽어주십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[시스템 설정] | 이 기기의 일시, 절전 기능, 기능의 동작이나 화면 표시 등, 이 기기의 조작 환경을 설정합니다.
[관리자/본체 등록] | 관리자와 이 기기의 정보를 등록합니다.
[수신지/박스 등록] | 수신처나 박스를 등록합니다. 또, 수신처 목록의 인쇄나 작성할 수 있는 박스 수의 상한을 설정합니다.
[사용자 인증/부문 관리] | 사용자 인증과 부문 관리를 설정합니다. 이 기기를 사용할 수 있는 사용자의 제한이나, 사용 상황의 관리를 할 수 있습니다. 인증 방식의 설정, 사용자 정보나 부문 정보의 등록을 수행합니다.
[네트워크 설정] | TCP/IP의 설정이나 스캔 전송 기능의 사용 환경의 설정 등, 이 기기의 네트워크 기능을 설정합니다.
[복사 설정] | 복사 모드에서 사용하는 각 기능을 설정합니다.
[프린터 설정] | 이 기기와 컴퓨터의 통신 타임 아웃 시간이나, 프린터 드라이버와의 통신에 관한 설정을 합니다.
[팩스 설정] | 팩스 기능이나 네트워크 팩스 기능에 관한 설정을 합니다.
[시스템 접속] | 이 기기와 다른 시스템과의 연계에 관한 설정을 합니다.
[보안 설정] | 암호의 설정이나 데이터 관리 방법 등, 이 기기의 보안 기능을 설정합니다.
[라이선스 관리 설정] | 확장 기능을 이용하기 위해 필요한 요청 코드의 발행이나, 확장 기능의 유효화를 수행합니다.
[음성 방지 설정] | 음성 가이드 기능의 유효 여부를 선택합니다.
[OpenAPI 인증 관리 설정] | OpenAPI 연계 응용 프로그램을 이 기기에 등록하지 못하도록, 금지 코드를 설정합니다.
[원격 진단 설정] | 원격 진단 시스템을 이용해서, 수신처 정보 등의 사용자 데이터의 갱신(가져오기/내보내기)을 원격으로 수행할지 선택합니다.
[Eco 복사 설정] | Eco 복사 기능의 복사 설정의 설정값을 변경합니다.