사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명인쇄 위치:선단
검색

# 인쇄 위치:선단

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [프린터 조정]
          - [인쇄 위치:선단]

용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다.

Start를 누르면 테스트 패턴을 인쇄합니다. 테스트 패턴을 확인해서, 용지 선단에서 인쇄를 시작하기까지의 위치가 3/16인치(4.2mm)가 되도록, 필요에 따라서 조정을 반복하십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 종류] | 인쇄를 시작하는 위치를 조정하는 용지의 종류를 선택합니다.
[조정값] | [-], [+]를 탭해서, -3.0mm~3.0mm의 범위에서 조정값을 입력합니다. 초기값은 [0.0 mm]입니다.