사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 이 기기의 케이블 연결 부분

# 이 기기의 케이블 연결 부분

프린터 케이블은, 이 기기의 각 포트에 연결합니다.

No. | 포트 | 설명
--- | --- | ---
1 | USB 포트 | USB 연결을 사용할 때 USB 케이블을 연결합니다. USB 케이블은 A타입(수컷 4핀) -B타입(수컷 4핀)인 것을 사용하십시오. USB 케이블은 3m 이하를 권장합니다.
2 | Ethernet 포트(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | 네트워크 연결을 사용할 때 LAN 케이블을 연결합니다. 1000Base-T, 100Base-TX 및 10Base-T 규격을 사용할 수 있습니다. 프로토콜은 TCP/IP(LPD/LPR, IPP, SMB), Web 서비스 등과 호환됩니다.