사용자 설명서

검색

홈인쇄용지의 크기나 종류를 변경하여 인쇄하기

# 용지의 크기나 종류를 변경하여 인쇄하기

- 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기(크기 조절:)
- 특수한 크기의 용지에 인쇄하기(페이지 설정)
- 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기(용지 종류:)
- 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기(급지 트레이:)
- 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기(카본 복사)

## 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기([크기 조절:])

임의의 배율을 지정하여, 원고 화상을 확대 또는 축소하여 인쇄합니다.

[페이지 속성]의 [크기 조절:]에서, 배율을 지정합니다.

## 특수한 크기의 용지에 인쇄하기([페이지 설정])

특수한 크기의 원고를, 수동 트레이에 놓은 비정형 크기의 용지에 인쇄합니다.

[페이지 속성]의 [용지 크기:]에서 [사용자 설정 크기 관리...]를 선택하여, 임의의 폭과 길이를 지정합니다.

1. [파일] 메뉴에서 [페이지 설정](또는 [페이지 설정])을 클릭합니다.

   - [프린트] 화면의 [용지 크기:]에서도 같은 설정을 할 수 있습니다.

2. 사용자 지정 크기의 등록 화면을 엽니다.

   - 용지 크기의 일람에서 [사용자 설정 크기 관리...]를 선택합니다.

3. [+]를 클릭합니다.

4. 등록할 용지 크기의 이름을 입력합니다.

   - A4, Custom 등, 기존 정형지의 이름은 등록할 수 없습니다.

5. 임의의 폭과 길이를 지정합니다.

   - 필요에 따라서, [프린터 여백:] 또는 [프린터 여백:]에서, 용지의 상하좌우에 여백을 넣습니다.

6. [승인]을 클릭합니다.

   사용자 지정 용지 크기가 등록되어, [페이지 속성]의 [용지 크기:]에서 선택할 수 있습니다.

#####

- 비정형 크기의 용지에 인쇄할 때는, 수동 트레이를 사용합니다. 수동 트레이에 용지를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기([용지 종류:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [용지 종류:]에서, 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. [급지 트레이:]가 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

[급지 트레이별 용지 설정...]에서는, 각 트레이의 용지 종류를 설정해 둘 수 있습니다. [급지 트레이:]를 [자동] 이외로 지정한 경우는, 여기에서 지정되어 있는 용지 종류의 정보가 적용됩니다.

## 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기([급지 트레이:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#####

- [자동]을 선택하면, [용지 크기:]에서 선택한 용지의 급지 트레이가 자동으로 선택됩니다.

## 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기([카본 복사])

원고를 복수의 트레이에 놓여 있는 다른 용지에 인쇄합니다. 한 번의 인쇄 지시로, 카본지를 사용한 복사식의 전표와 같이 마감할 수 있으므로, 이 기능을 카본 복사라고 합니다.

예를 들면, 제출용의 원본은 트레이 1에 놓여 있는 상질의 컬러 용지에 인쇄하며, 예비용으로 트레이 2에 놓여 있는 재생지에 인쇄하는 등의 작업을 한 번의 인쇄 지시로 실현할 수 있습니다.

제출용의 자료와 예비용의 자료를 한번에 준비하고 싶을 때 등에 편리합니다.

1. [급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]은 선택할 수 없습니다.

2. [카본 복사]에 체크합니다.

   [카본 복사 설정] 화면이 표시됩니다.

3. 카본 복사용의 급지 트레이와 배지의 순서를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고 복사] | 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 표시합니다.
   [카본 복사 트레이] | 카본 복사용의 급지 트레이를 선택합니다. 사용할 모든 급지 트레이에 체크를 합니다.
   [출력 순서] | 카본 복사의 배지 순서를 선택합니다. [트레이]:선택한 트레이의 순서대로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 하나의 트레이에서 모든 페이지를 인쇄하고 나서, 다음의 트레이로 이동합니다. [페이지]:페이지 단위로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 선택한 모든 트레이에서 첫 번째 페이지, 두 번째 페이지, 세 번째 페이지대로 인쇄합니다.
   [설정을 저장합니다] | 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면, [카본 복사]를 유효하게 했을 때에 이 다이얼로그를 표시하지 않습니다. 항상 동일한 카본 복사의 트레이 설정으로 인쇄하는 경우에, 다음부터 설정하는 번거로움이 줄어듭니다.

#####

- 카본 복사 기능을 사용하는 경우, 복수 부수의 인쇄는 할 수 없습니다.