사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스수신한 인터넷 팩스를 다른 수신처로 전송하기(전송 팩스)

# 수신한 인터넷 팩스를 다른 수신처로 전송하기(전송 팩스)

- 전송 팩스에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

## 전송 팩스에 대해

전송 팩스는, 수신한 인터넷 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

개인 메일 주소로 보내거나 컴퓨터의 공유 폴더로 저장할 수 있습니다. 수신한 팩스는 컴퓨터에서 파일로 취급할 수 있으므로 인쇄 비용이 절감됩니다.

#####

- 전송처가 팩스 이외인 경우, 수신한 인터넷 팩스는 지정한 파일 형식으로 변환해서 전송할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다.
  기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 전송 팩스 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, PC-FAX 수신, TSI 수신 분배

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

전송 팩스 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 수신한 인터넷 팩스의 전송처를 등록합니다.
전송처는, 팩스 번호를 직접 입력해서 지정하거나 이 기기에 등록한 수신처에서 지정합니다. 이 기기에 등록한 수신처에서 지정할 경우, 전송처에는 다음 수신처를 지정할 수 있습니다.

- 팩스 수신처

- E-mail 수신처

- SMB 수신처

- FTP 수신처

- WebDAV 수신처

- 박스 수신처

- 인터넷 팩스 수신처

- IP 주소 팩스 수신처

- 그룹 수신처

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.