사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타정해진 시간에 절전 모드로 전환하기(주간 타이머)

# 정해진 시간에 절전 모드로 전환하기(주간 타이머)

주간 타이머를 사용해서, 보통 모드와 절전 모드의 자동 전환을 할 수 있습니다. 주간 타이머를 사용하는 것으로, 사용하시는 환경에 맞춰서 효율적인 절전관리를 할 수 있습니다.

주간 타이머의 스케줄의 설정 방법에는, 다음의 2가지가 있습니다.

- 전환할 스케줄을, 수동으로 설정하기

- 추적 기능을 사용해서, 이 기기의 사용 사황에 맞춰서 ON/OFF의 시간을 자동적으로 설정하기

관리자 모드의 [유지보수]-[타이머 설정]-[주간 타이머 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주간 타이머 사용] | 주간 타이머를 사용하는 경우에는, 체크를 합니다. 아울러, 주간 타이머에 의해서 전환하는 절전 모드와, 주간 타이머의 스케줄을 설정합니다. 주간 타이머의 스케줄은, [동작일 설정]과 [동작 시간 설정]을 병용할 수도 있습니다. 또한, [추적 기능 사용]에 체크를 하고 있는 경우에는, 추적 기능에서 자동 설정한 스케줄이, [동작일 설정]과 [동작 시간 설정]의 초기값으로써 설정됩니다. 자동 설정된 스케줄을, 필요에 따라서 변경하는 것으로, 보다 유연한 운용을 수행할 수 있습니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
| [OFF시의 절전 모드] | 주간 타이머에 의해 이행할 절전 모드를 선택합니다. [ErP 자동 전원 OFF]:절전 효과가 높은 모드입니다. 이 모드일 때는, 모든 작업을 수신할 수 없습니다. [슬립]:[ErP 자동 전원 OFF] 보다 절전 효과는 낮지만, 팩스나 컴퓨터의 인쇄 작업을 수신할 수 있습니다. 수신한 작업은, 일반 모드로 복귀하였을 때 인쇄합니다. 초기값은 [슬립]입니다.
[동작일 설정] | 1일씩 날짜를 지정해서 설정합니다.
[동작 시간 설정] | 요일 별로 일괄해서 설정합니다. 타이머를 설정하는 요일에 체크를 하고, 전원을 ON으로 할 시간의 범위를 입력합니다.
[점심시간 OFF 기능 사용] | 점심 시간에 전원을 OFF로 하는 경우에는, 체크를 합니다. 아울러, 전원을 OFF로 하는 시간대를 입력합니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[시간외 암호 사용] | 주간 타이머에 의해서 이 기기가 절전 모드일 때의 이 기기의 사용을, 암호로 제한할 때는, 체크를 합니다. 아울러, 암호를 입력합니다(+ "를 제외한 8문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[추적 기능 사용] | 주간 타이머의 스케줄을 오피스의 사용 상황에 맞춰서 자동 설정하는 추적 기능을 사용하는 경우에, 체크를 합니다. 추적 기능을 사용하는 경우에는, [자동 조정 수준]에서, 이 기기가 가동 불능이라고 판단할 레벨을 선택합니다. 레벨이 높을 수록, 이 기기가 가동 불능이라고 판단되기 쉽게 되므로, OFF 시간이 길게 설정됩니다. 이 기기에서 학습한 사용 상황의 데이터나, 학습한 결과로써 자동 설정된 스케줄을 삭제하려면, [사용 데이터 삭제]에 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.