사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해본체 각 부분의 이름과 작동을 확인하기

# 본체 각 부분의 이름과 작동을 확인하기

- 앞면
- 측면/뒷면
- 내부

## 앞면

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 제어판 | 이 기기에서의 각종 설정을 수행합니다.
2 | USB 포트(타입 A)USB2.0/1.1 | 외부 메모리(USB 메모리)를 연결할 때에 사용합니다.
3 | 오른쪽 도어 | 용지 걸림 처리를 수행할 때에 엽니다.
4 | 주전원 스위치 | 본체의 전원을 ON/OFF합니다.
5 | 오른쪽 도어 해제 레버 | 오른쪽 도어를 잠그고 있는 레버입니다.
6 | 수동 트레이 | 급지 트레이에 놓여져 있지 않은 크기의 용지나, 두꺼운 용지, OHP 필름, 엽서(A6 Card(4 6)), 봉투, 라벨 용지로 인쇄할 때에 사용합니다. 보통지:100매, 두꺼운 용지1:20매, 두꺼운 용지1+:20매, 두꺼운 용지2:20매, 두꺼운 용지 3:20매, OHP 필름:20매, 엽서(A6 Card(4 6)), 라벨 용지, 인덱스지는 20매, 봉투는 10매까지 놓을 수 있습니다.
7 | 트레이 1/트레이 2 | 500매까지의 용지를 놓을 수 있습니다. 두꺼운 용지1:150매, 두꺼운 용지1+:150매, 두꺼운 용지2:150매, 두꺼운 용지3:150매까지 놓을 수 있습니다.
8 | 전면 도어 | 토너 카트리지의 교환, 폐토너 박스의 교환, 드럼의 교환 시에 엽니다.
9 | 데이터 램프 | 이 기기에서의 데이터 수신 상황을, LED 램프의 점멸/점등으로 알립니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
10 | 출력 트레이 | 인쇄된 용지가 배지됩니다.
11 | Power 키 | 이 기기를 절전 상태로 전환합니다. 보통 사용 시에는, 키는 청색으로 점등되고, 절전 시에는, 키가 청색으로 점멸 또는, 오렌지색으로 점등됩니다.
12 | 스타일러스 펜 | 터치 패널의 메뉴를 선택하거나, 문자를 입력할 때에 사용합니다.
13 | 경고 표시 램프 | 이 기기에서 장애가 발생한 것을, LED 램프의 점멸/점등으로 알립니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 측면/뒷면

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 전원 코드 | 이 기기로 전원을 공급합니다.
2 | USB 포트(타입 B)USB2.0/1.1 | USB 연결 프린터로써 사용할 때에 연결합니다.
3 | 네트워크용 포트(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) | 이 기기를 네트워크 프린터, 네트워크 스캐너로써 사용할 때에 네트워크 케이블을 연결합니다.

## 내부

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 원고면 유리 | 원고를 놓기 위한 유리입니다.
2 | 정착 커버 레버 | 정착부에서의 용지 걸림 처리를 할 때에 엽니다.
3 | 정착 유닛 | 열과 압력에 의해 토너를 용지에 정착시키는 부품입니다.
4 | 전사 유닛 | 토너를 용지에 전사시키는 부품입니다.
5 | 드럼 | 인쇄 이미지를 발생합니다.
6 | 잠금 해제 탭 | 드럼을 분리할 때에 사용합니다.
7 | 폐토너 박스 | 사용 완료한 폐기 토너를 박스 내로 회수합니다.
8 | 토너 카트리지 | 화상을 생성하기 위한 토너가 들어 있습니다.
9 | 슬릿 유리 | ADF 사용 시에 이 부분에서 원고의 화상을 읽습니다.
10 | 원고 배율 | 스케일에 맞춰서 원고를 놓습니다. 또한 놓은 원고의 크기를 확인할 때에 사용합니다.