사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 중계기를 지정해서 전송하기(중계 전달)

# 중계기를 지정해서 전송하기(중계 전달)

- 중계 전달에 대해
- 전송 방법

## 중계 전달에 대해

중계 전달은, 1통의 팩스를 중계기에 전송하면, 수신한 중계기가, 미리 등록한 수신처에 수신한 팩스를 전달하는 기능입니다.

중계기와 전달처를 지역별로 그룹화해서 준비해 두면, 모든 수신처에 동보 송신하는 것보다 전체 통신비를 줄일 수 있습니다. 원거리에 동보 송신하고 싶은 경우 등에 유효합니다.

#####

- 전송처의 장치(중계기)에 F코드 기능이 갖추어져 있어야 합니다.

- 중계 전달할 경우, 미리 중계기에 설정된 중계용 박스(중계 박스)의 박스 번호와 암호 확인이 필요합니다.

## 전송 방법

1. [팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스 모드 설정 상세...]를 클릭합니다.

   [팩스 모드 상세] 화면이 표시됩니다.

2. 전송처의 중계 박스를 지정합니다.

   - [SUB 주소]:전송처의 중계 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [전송 ID]:전송처의 중계 박스의 중계 암호를 입력합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.