사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 TCP Socket을 통해서 연계하기

# TCP Socket을 통해서 연계하기

- 개요
- TCP Socket의 기본 설정을 하기
- SSL로 통신하기

## 개요

TCP Socket을 통해서 이 기기와 통신할 컴퓨터 응용 프로그램을 이용하는 경우에, 이 기기의 TCP Socket 설정을 합니다.

이 기기의 증명서를 등록해두면, 이 기기와 컴퓨터 응용 프로그램과의 통신을, SSL로 암호화할 수도 있습니다.

TCP Socket을 통해서 연계하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. TCP Socket의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   이 기기와 컴퓨터 응용 프로그램과의 통신을 SSL로 암호화하고 싶다 (외부의 인증 서버를 이용한 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 설정이 필요합니다.) | 여기

## TCP Socket의 기본 설정을 하기

TCP Socket을 유효로 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP Socket설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[TCP Socket] | TCP Socket을 사용할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [59158]입니다.

#####

- Web Connection 및 제어판에서, 복수의 포트 번호를 동시에 변경해서 [확인]을 클릭하면, 포트 번호 중복 오류가 표시될 수 있습니다. 포트 번호 중복 오류가 표시된 경우에는, 한번에 모아서 변경하지 않고, 1개씩 변경하십시오.

## SSL로 통신하기

이 기기와 컴퓨터 응용 프로그램과의 TCP Socket을 통해서, 통신을 SSL로 암호화합니다.

1. 이 기기의 증명서를 등록하고, SSL 통신을 유효로 합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 관리자 모드의 [네트워크]-[TCP Socket설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [SSL/TLS 사용] | SSL로 통신할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
   [포트 번호(SSL/TLS)] | 필요에 따라서, SSL 통신용의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [59159]입니다.