사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스준비 순서

# 준비 순서

### 이 기기를 네트워크에 연결하기

#### LAN 케이블의 연결을 확인하기

#### 네트워크 설정을 확인하기

이 기기에 IP 주소가 할당되어 있는지를 확인합니다.

### 인터넷 팩스 환경을 준비하기

#### 인터넷 팩스 사용 환경을 설정하기

인터넷 팩스 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 이 기기의 정보나, E-mail의 송수신에 필요한 설정을 합니다.

#### 발신자 정보를 등록하기

전송하는 팩스에 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명 등을 등록합니다.

#### 이 기기의 일시를 설정하기

송수신할 팩스에 일시를 인자하기 위해, 이 기기의 일시를 설정합니다.

### 사용 환경에 맞춰서 설정하기

#### 자주 전송하는 수신처를 등록하기

전송할 때마다 수신처를 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

#### 수신처의 지정에 LDAP 서버를 사용하기

LDAP 서버나 Active Directory를 사용할 경우에, 서버에서 수신처 검색을 할 수 있습니다.

#### 정상 수신 메일의 제목과 본문을 등록하기

E-mail의 제목과 본문을 정형문으로 등록해 두면, 전송 시에 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

#### 수신처의 Prefix와 Suffix를 등록하기

메일 주소의 접두사(Prefix)와 접미사(Suffix)를 등록해서, 메일 주소의 입력을 간단하게 할 수 있습니다.

#### SMTP 인증을 사용하기

이 기기는, SMTP 인증에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 SMTP 인증을 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

#### POP before SMTP 인증을 사용하기

이 기기는 POP before SMTP 인증에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 POP before SMTP 인증을 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

#### SSL/TLS로 통신하기

이 기기는 SMTP over SSL과 Start TLS에 대응하고 있습니다. 사용하는 환경에서 메일 서버와의 통신을 SSL로 암호화하고 있는 경우에 설정합니다.

#### 팩스 도착을 확인하기

팩스가 상대의 장치에 도착한 것을 메시지로 확인할 수 있습니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다).

### 준비 완료